# 指定 Smart AMS 站点的设置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择要配置的 Smart AMS 站点的图标，然后选择常规。

活动切换开关：若此切换开关开启，则站点处于非活动状态。非活动站点的图标是灰显的。非活动站点不可用于执行工作；Smart AMS 通常忽略它们。如果关闭，则该站点被激活。

站点名称字段：指定站点的名称。

站点编号字段：指定装配生产线中站点的顺序位置。例如：1、2、3。

说明（英文）字段：用英语描述该站点。

说明（本地）字段：用本地语言描述该站点。

产品登入列表：指定产品如何在站点登入。
PLC：产品只能通过 PLC 登入。
条形码：工件只能通过扫码枪进站。
PLC 和条形码：工件只能通过 PLC 或扫码枪进站。
MES：产品只能通过 MES 登入。
MES 和条形码：工件只能通过 MES 或扫码枪进站。

执行模式列表：在有多个工具的情况下，它决定工具操作的顺序：并行或顺次。
在并行执行模式下，如果站点处有多个工具，操作员可以同时使用这些工具 - 站点所有配方中指定的所有工具将同时处于活动状态。为此，选择并行。
在顺次执行模式下，工具只能按照配方列出的顺序使用。为此，选择顺序。

返工站点列表：选择专用于产品返工的站点（如有）。它可以是在站点设置中打开了是返工站点拨动开关的 SQS3 Station。要取消分配不需要的返工站点，请选择 。

LAN 扫码枪

启用拨动开关：如果开启，则 LAN 扫码枪被使用。否则，不使用 LAN 扫码枪。

IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

端口字段：指定连接的端口。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

产品空闲超时

覆盖全局设置拨动开关：若要在站点覆盖工件空闲超时的全局设置，请将其开启。否则请关闭它。

产品空闲超时字段：指定由于不活动而等待直到产品登出的时间段（以秒为单位）。达到空闲超时后，产品将以 NOK 状态登出。若要停用此功能，请将字段留空。

## 适用于：