# 使用配置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 使用 显示部分的名称：工作场所和扫描规则。

- 使用 隐藏部分的名称：部分的图标将保持显示。

## 创建新的配置。

每次创建空白配置时都会创建当前配置的快照。

- 选择 。

- 输入当前配置快照的说明，然后选择新建。

## 撤消或恢复操作

可以撤消或恢复一个或多个操作。

- 若要撤消操作，请选择 。

- 若要恢复之前撤消的操作，请选择 。

- 若要刷新数据，请选择

## 将当前配置推送到服务器

当您完成自定义配置后，可以将其推送到服务器。若某个站点当前正在处理的工件需要更新，则当该工件从该站点退出时，更新将被应用。也就是说，产品的处理不会中止。

每次将当前配置推送到服务器时都会创建它的快照。

- 选择 。

- 输入当前配置快照的说明，然后选择推送。

## 导入配置

每次导入配置时都会创建当前配置的快照。

- 在工作场所部分，选择 。

- 选择选择文件，然后选择带有配置的 .dat 文件。

- 输入当前配置快照的说明，然后选择导入。

## 导入 Excel 配置

您可以将现有的 .xlsx 配置文件导入到 Smart AMS Config 中。

导入 .xlsx 配置文件时，Smart AMS Config 中的当前配置将被覆盖。您的更改可能会丢失！

- 选择 ，然后选择导入 Excel 配置。

- 选择选择文件，然后选择您的 .xlsx 配置文件。

- 选择导入。

## 保存当前配置的快照

您可以将当前配置保存为以后可以使用的快照。

- 选择 并输入快照的说明。

- 选择保存。

快照随后将出现在 Smart AMS Config 的历史记录部分。

## 回滚配置中的更改

可以将配置回滚到上一个快照。

该操作只还原配置的上一个版本。它不会向服务器推送任何东西。

回滚配置时，Smart AMS Config 中的当前配置将被覆盖。您的更改可能会丢失！

- 要切换到历史记录部分，选择页面右上角的 ，然后选择历史记录 。

  视图中的列是：时间戳、说明、用户名、应用、恢复和导出。

- 在恢复列中，选择 。

时间戳：快照创建时间。

说明：创建快照时输入的说明性文本。

用户名：显示谁创建了快照。

应用：显示是否应用了快照。当前应用的快照将高亮显示。

恢复：选择 回滚配置。

导出：选择 或 可将选定的配置快照分别导出到 .dat 或 .pdf 文件中。

## 导出配置

在历史记录部分，可以将配置快照导出到 .dat 或 .pdf 文件。DAT 文件可用作备份，您可以在以后导入它们。PDF 文件对报告很有用。它们包含在配置中发现的信息。您可以查看 PDF 文件，但不能将其导入 Smart AMS Config 中。插件（如果在配置中使用）、用户帐户和角色没有包含在 .dat 和 .pdf 文件中。

- 要切换到历史记录部分，选择页面右上角的 ，然后选择历史记录 。

- 在导出列中，选择 或 。

## 适用于：