# Ports TCP/IP-Kommunikation

Systemkomponenten sind für die Verwendung von Standard-Ports vorkonfiguriert. Bei jedem dieser Ports ist es möglich, dass dieser neu konfiguriert werden muss, um Konflikte zu beheben. Dies ist abhängig von Ihren jeweiligen Hardware- und Software-Konfigurationen.

Bei Open Protocol-Werkzeugen dient das Werkzeug selbst als Server.

Komponente | Standardkonfigurationspfad | Standard-Port | Richtung | Protokoll
--- | --- | --- | --- | ---
Config-Backend-Service-API | Interne Konfiguration | 5100 | Eingehend | TCP, HTTP
Diagnose-API | Interne Konfiguration | 5600 | Eingehend | TCP, HTTP
FlexNet > Weboberfläche des Fehlersicherheits-Lizenzmanagers | C:\ProgramData\Atlas Copco\LLM\LLM\apache-tomcat-9.0.60\conf\server.xml | 8082 | Eingehend | TCP, HTTP
FlexNet > Lizenz-Server-Listening-Port | Fehlersicherheits-Lizenzmanager > Einstellungen | 7070 | Beide | TCP, HTTP
Hilfe (Benutzerhandbuch) | Interne Konfiguration | 6399 | Eingehend | TCP, HTTPS
ILT Server-Port | Smart AMS Config > App-Einstellungen > Erweitert | 10458 | Beide | TCP, HTTP
Keycloak Auth API | Interne Konfiguration | 5101 | Eingehend | TCP, HTTP
Keycloak-Manager | Interne Konfiguration | 6396 | Eingehend | TCP, HTTP
MES-Build-Datenport | Smart AMS Config > App-Einstellungen > MES | 8089 | Eingehend | TCP, HTTP
MES-Ergebnissdatenport | Smart AMS Config > App-Einstellungen > MES | 8090 | Eingehend | TCP, HTTP
MES-Anmeldungs-Port | Smart AMS Config > App-Einstellungen > MES | 8091 | Eingehend | TCP, HTTP
Open Protocol-Werkzeug | Smart AMS Config > Station auswählen > Steuerungen | 4545 | Beide | TCP, HTTP
SPS | Smart AMS Config > Linie auswählen > Linien-SPS | 8001 | ausgehend | TCP, HTTP
Plug-in-Management-API | Interne Konfiguration | 7050 | Eingehend | TCP, HTTP
RabbitMQ-Listening-Port | In RabbitMQ festgelegt | 5672 | Eingehend | TCP, HTTP
Smart AMS Config | Während der Installation von Smart AMS festgelegt | 6395 | Eingehend | TCP, HTTPS
Smart AMS Manager | Während der Installation von Smart AMS festgelegt | 6394 | Eingehend | TCP, HTTPS
Smart AMS Manager (intern) | Fest programmiert | 6393 | Eingehend | TCP, HTTP
Erkennung mehrerer Smart AMS Server-Instanzen | Fest programmiert | 5353 | Eingehend | UDP
WebSocket-Kommunikations-Server | Interne Konfiguration | 18096 | Eingehend | TCP, HTTPS
WebSocket-Kommunikations-Server (intern) | Interne Konfiguration | 18095 | Eingehend | TCP, HTTP

## Gilt für: