# 添加配方

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择要添加配方的 Smart AMS 站点的图标，然后选择配方。

- 选择添加配方。若要添加另一个配方，请再次选择添加配方。

螺栓组名称字段：键入螺栓组名称 - 文本字符串，它是所有站点和配方中螺栓组的唯一识别符。这是螺栓外部信息的一部分。

螺栓组描述字段：输入螺栓组的描述。

PR 组合字段：将配方限制为特定的 PR 代码组合。为了接受所有工件，请将此字段留空。

当组合 PR 代码时，请使用下列布尔运算符。

布尔运算符
标识 | 涵义
--- | ---
/ | 或者
+ | AND（与）
! | NOT（非）

使用圆括号将两个或多个 PR 代码组合在一起。在一个表达式中将一系列 PR 代码组合在一起，可以表明这些 PR 代码在该表达式内组成一个项。
如果 PR 代码包含空格或其他非字母数字字符，请将 PR 代码用双引号括起来。
例如：(Sunroof + "Five Doors") / ("White Color" + !"Lane Assistant")。

控制器列表：选择要使用的控制器。

程序编号字段：指定拧紧程序编号。

拧紧计数字段：指定要使用指定拧紧程序拧紧的螺栓数量。

主轴计数字段：指定工具使用的转轴数。错误的数字将影响螺栓的输出数据，因为螺栓组名称将不能正确映射到结果。例如，如果拧紧计数设置为 3，而主轴计数设置为 2，这意味着配置中有 6 个螺栓。

MNO 计数字段：指定连续 NOK 重试的最多次数。当执行 OK 拧紧时，计数器复位为 0。当拧紧尝试为 NOK 时，它开始计数。对于不受限制的重试次数，请将字段留空。
请注意，某些控制器（如 PF6000）中可能有类似的设置。控制器中的设置可能有以下名称：每个程序的最大连续 NOK 次数。如果您正在使用 Smart AMS 和控制器中的两个设置，请确保它们一致，并在实际使用中测试该配置。

区域 ID 字段：指定与该站点相关的 ILT 区域的标识。站点的 ILT 驱动工具只有在区域内才会启用。如果此字段留空，则将启用配方中指定的工具，而不管其位置如何。

Smart AMS 可指示配方子部分中的配置问题。在这种情况下，子部分的名称将用一个带圆圈的感叹号 标记。

## 适用于：