# 最低要求

## 软件要求

64 位 Windows。服务器组件在 Windows Server 2019 上测试。

支持的浏览器：建议使用最新版本的 Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox 或 Safari。
最低要求：Microsoft Edge 114 版、Google Chrome 114 版、Firefox 114 版或 Safari 16 版。

## 硬件要求

硬件要求因连接的主轴数量而异。

1 ~ 50 根主轴：4 核 Intel Xeon E5 v2 CPU，10 GB RAM，2 个 SAS 硬盘。

51 ~ 100 根主轴：6 核 Intel Xeon E5 v3 CPU，15 GB RAM，3 个 SAS 硬盘。

101 ~ 200 根主轴：8 核 Intel Xeon E5 v4 CPU，20 GB RAM，2 个固态硬盘。

201 ~ 300 根主轴：8 核 Intel Xeon E5 v4 CPU，25 GB RAM，2 个固态硬盘。

300 根主轴以上：请联系产品支持团队。

这些规格是在每个工件的生产周期时间不少于 1 分钟的假设下给出的。如果您计划在周期较短的环境中使用 Smart AMS，请联系 Smart AMS 的产品支持团队。

## 适用于：