# 合并 PR 代码

PR 代码是特定零件的模型代码。我们现在以机动车零件为例加以说明。

PR 代码和 PR 组合的例子
变速箱 | PR 组合 | 发动机 | PR 组合 | 汽车制造商 | PR 组合
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MQ250-6F | E2J | 1.6L/85kW | MM8 / D4K | 知名厂商 A | K8K
MQ350-6F | E3N | 2L/103kW PD | D3X / D7N | 知名厂商 B | K8C
DQ250-6F | E4S | 2L/110kW | D2T / D2Z | 知名厂商 C | K8P / 7N0 / 7JK
MQ200-6F | E5M | 2L/147kW | D2L |  |
DQ200-7F | E6G | 3.2L/184kW | D6D |  |
MQ500 | E7U | 1.4L/88kW | D23 |  |
|  | 1.4L/92kW | D33 |  |

当组合 PR 代码时，请使用下列布尔运算符。

布尔运算符
标识 | 涵义
--- | ---
/ | 或者
+ | AND（与）
! | NOT（非）

使用圆括号将两个或多个 PR 代码组合在一起。在一个表达式中将一系列 PR 代码组合在一起，可以表明这些 PR 代码在该表达式内组成一个项。

如果 PR 代码包含空格或其他非字母数字字符，请将 PR 代码用双引号括起来。
例如：(Sunroof + "Five Doors") / ("White Color" + !"Lane Assistant")。

如果您正在使用 .xlsx 配置文件，则必须使用反斜杠字符对双引号进行转义。
例如：(Sunroof + \"Five Doors\") / (\"White Color\" + !\"Lane Assistant\")。

PR 组合中使用括号的示例
PR 组合 | 涵义
--- | ---
(K8P / 7N0 / 7JK) + (E7U + (D23 / D33)) | 知名厂商 C 制造 AND（MQ500 变速箱 AND（88kW OR 92kW 发动机））
K8C + (E5M / E6G) | 知名厂商 B 制造 AND (MQ200-6F OR DQ200-7F 变速箱)

## 适用于：