# Der Barcode wird als falsch erkannt

Ursache | Lösung
--- | ---
Der Benutzer scannt den Barcode von einem falschen Teil. | Stellen Sie sicher, dass dem Benutzer die korrekten Teile zur Verfügung gestellt wurden und die Teile den korrekten Barcode besitzen.
Der Barcode enthält ungültige Zeichen | Barcodes dürfen nur ASCII-Zeichen enthalten. Stellen Sie sicher, dass sich in den Barcodes, die Sie scannen, keine ungeeigneten Zeichen befinden.
Der Barcode-Terminator ist nicht festgelegt. | Legen Sie den Barcode-Terminator in den Einstellungen des Scanners fest. Smart AMS verwendet ausschließlich <LF> (Zeilenschaltung). <CR> (Zeilenumbruch) wird nicht verwendet.
Der Barcode ist fehlerhaft. | Stellen Sie sicher, dass der Barcode den Regeln Ihres jeweiligen Systems entspricht. Zum Beispiel müssen alle EAN-13-Barcodes aus 13 Stellen bestehen.

## Gilt für: