# Installation von Smart AMS

## Wichtiger Hinweis

Um einen reibungslosen Betrieb von Smart AMS zu gewährleisten, sollten Virenscanner (wie Windows Defender) auf dem Smart AMS-Servercomputer entweder komplett deaktiviert oder zumindest bestimmte Ausnahmen konfiguriert werden.

1. Deaktivieren Sie geplante und Echtzeit-Scans für Daten unter den folgenden Pfaden:

   %ProgramData%\AMP Beispiel: C:\ProgramData\AMP
   %AppData%\RabbitMQ Beispiel: C:\Users\John Doe\AppData\Roaming\RabbitMQ
   %SystemDrive%\SAMS Beispiel:C:\SAMS
   Der tatsächliche Dateipfad kann abweichen. Dieser wird während der Installation von Smart AMS festgelegt.

2. Konfigurieren Sie Ausnahmen für Dateien, die durch die folgenden Prozesse geöffnet werden:

   erl.exe
   AMPServiceProcess.exe

Zur Installation von Smart AMS sind Administratorenrechte erforderlich.

## Installationsvorgang

1. Starten Sie Setup-SAMS-1.10.exe.

   - Wenn Sie in einem Dialogfeld der Benutzerkontensteuerung gefragt werden, ob dieses Programm Änderungen an Ihrem Computer vornehmen darf, wählen Sie Ja aus.

   - Wenn Windows Defender SmartScreen verhindert, dass das Installationsprogramm ausgeführt wird, wählen Sie Weitere Informationen und anschließend Trotzdem ausführen aus.

2. Wählen Sie die Sprache aus, die bei der Installation verwendet werden soll.

3. Wählen Sie im Dialogfeld Lizenzvereinbarung die Option „Ich stimme der Vereinbarung zu“ und anschließend Weiter aus.

4. Bestätigen Sie den Installationspfad. Standardpfad: C:\SAMS.

5. Wählen Sie einen Installationsmodus: Vollständige Installation oder Benutzerdefinierte Installation. Wenn Sie Vollständige Installation wählen, werden alle Produktkomponenten installiert. Die selektive Installation ermöglicht Ihnen die Auswahl der folgenden Komponenten: Erlang OTP, RabbitMQ Server, Smart AMS. Normalerweise sollten Sie alle drei Komponenten installieren. Eventuell sollte RabbitMQ jedoch nicht installiert werden, wenn es bereits installiert wurde und Sie die installierte Version nicht überschreiben möchten.

6. Geben Sie den Startmenü-Ordner an, zu dem die Programmverknüpfung hinzugefügt werden soll. Standardeinstellung: SAMS.

7. Legen Sie fest, ob die Desktop-Verknüpfung für alle Benutzer oder nur für den aktuellen Benutzer erstellt werden soll.

8. Wenn Sie die Installation von Smart AMS ausgewählt haben, legen Sie den TCP-Port fest, der verwendet werden soll. Es wird empfohlen, die Standardwerte beizubehalten. Sie müssen zudem einen Benutzernamen und ein Passwort festlegen. Schreiben Sie diese auf und bewahren Sie sie sicher auf. Anschließend müssen Sie diese Anmeldeinformationen eingeben, um sich beim Smart AMS Manager anzumelden.
   Wählen Sie das Kontrollkästchen Instanz-Erkennung aktivieren aus, um die Erkennung der gleichzeitig im Netzwerk betriebenen AMS-Server-Instanzen zu aktivieren. Dies lässt sich zudem im Smart AMS Manager im Bereich Dashboard > Unterbereich Erkannte Instanzen überprüfen. Um Konflikte zu vermeiden, sollte nur ein Smart AMS-Server im Netzwerk betrieben werden.

   Wenn Sie die Installation von RabbitMQ Server ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, den virtuellen Host, den Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Wenn es keinen Grund gibt, anwendungsspezifische Werte festzulegen, belassen Sie es bei den Standardwerten. Schreiben Sie diese auf und bewahren Sie sie sicher auf.
   Wählen Sie das Kontrollkästchen Management-Plug-in aktivieren aus, falls erforderlich. Das RabbitMQ Management-Plug-in stellt eine HTTP-basierte API für die Verwaltung und Überwachung der Knoten und Cluster von RabbitMQ sowie eine browserbasierte Benutzeroberfläche und ein Kommandozeilen-Tool, rabbitmqadmin, zur Verfügung. Das Plug-in verbraucht Systemressourcen. Es wird nur benötigt, wenn Sie vorhaben, es zu verwenden. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen anderenfalls nicht aus.

   Wenn Sie die Benachrichtigung Windows Defender Firewall hat einige Funktionen von epmd.exe oder erl.exe blockiert erhalten, wählen Sie Zugriff erlauben aus.

9. Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse sowie den TCP-Port an, den Smart AMS für die Verbindung zum Fehlersicherheits-Lizenzmanager nutzen soll. Standard-Port: 7070.

10. Wenn Sie das Fenster Abschluss des SAMS-Installationsassistenten erreichen, wählen Sie das Kontrollkästchen Windows-Dienst (im Hintergrund) starten aus.

## Gilt für: