# Registrierung des Fehlersicherheits-Lizenzmanagers

Beim Kauf von Smart AMS werden Sie im Kundencenter von Atlas Copco registriert und Sie erhalten Anmeldeinformationen. Anschließend müssen Sie Ihren Fehlersicherheits-Lizenzmanager registrieren.

- Melden Sie sich an unter https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login

- Wählen Sie im Kundenlizenzportal von Atlas Copco den Link Registrieren des Lizenzmanagers oder USB-Geräts aus.

- Geben Sie Ihre Daten ein und wählen Sie anschließend Erstellen aus.

Daten zum Registrieren des Fehlersicherheits-Lizenzmanagers

Feld ID: Ermitteln Sie auf dem Computer, auf dem der Fehlersicherheits-Lizenzmanager installiert ist, die zum FlexNet License Server gehörige MAC-Adresse. Geben Sie diese MAC-Adresse hier ein. Dies ist ein Pflichtfeld, das erforderlich ist, um mit der Registrierung fortzufahren.

Achten Sie darauf, keine Bindestriche in dieses Feld einzufügen!

So ermitteln Sie die MAC-Adresse:

Öffnen Sie das Eingabeaufforderungsfenster, indem Sie das Tastenkürzel + R drücken und dann den Befehl cmd im Dialogfeld Ausführen eingeben.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein: getmac /V

Sie sehen eine Liste der MAC-Adressen für Netzwerkadapter im System. Verwenden Sie diejenige des FlexNet License Server, bei dem es sich um einen Dienst handelt, der auf dem Computer, auf dem der Fehlersicherheits-Lizenzmanager installiert wurde, im Hintergrund läuft.

Liste ID-Typ: Wählen Sie Ethernet.

Feld Gerätename: Beispiel: Acme Computer.

Feld Standortname: Beispiel: Acme Fabrik.

Liste Typ: Wählen Sie FLX_SERVER.

## Gilt für: