# 在 Smart AMS 站点增加和管理控制器

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择要添加控制器的 Smart AMS 站点的图标，然后选择控制器。

- 若要添加控制器，请选择添加控制器。

您可以添加多个控制器。

- 若要添加另一个控制器，请再次选择添加控制器。

- 若要复制、粘贴或删除控制器，请使用该控制器的右键上下文菜单。

活动切换开关：若此切换开关开启，则控制器处于非活动状态。不活动的控制器不可用于执行工作；Smart AMS 忽略了它们。如果开启，则控制器被激活。

类型列表：指定控制器的类型：PF4000、PM4000、PF6000、STRwrench、STwrench、IXB、Flex（用于 PF6 Flex System）、MTF6000 或 PF8。通过使用 App 设置 > 插件中的插件，可在 Smart AMS 中提供更多控制器类型。

名称字段：指定控制器的名称以便于识别。

IP 字段：指定控制器的 IP 地址。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。它必须与控制器中指定的相同。示例：端口 4545 默认用于开放协议工具。

紧急程序字段：指定 Smart AMS 在紧急模式下工作时控制器中要设置的拧紧程序的数量。如果控制器在紧急模式下不受 Smart AMS 控制，则将该字段留空。可以通过控制器进行选择 - 例如，通过套筒选择器。即使已指定拧紧程序，通过套筒选择器或其他方法进行选择也有效。控制器从该拧紧程序开始，后续可以更改拧紧程序。

使用曲线拨动开关：若要获取扭矩和角度随时间变化的拧紧曲线，请开启拨动开关。如果不需要曲线，可以关闭它。

自由顺序模式拨动开关：若此拨动开关开启，则操作员可根据当前的配方按照其认为合理的顺序执行拧紧。如果拧紧顺序不重要，您可能想使用此选项。螺栓的拧紧程序和拧紧顺序由操作员选择的套筒决定。套筒选择器上的每个套筒都必须被分配一个控制器上指定的特定拧紧程序。如果关闭，则只能以预定的顺序执行拧紧。

使用扫描通过拨动开关：此设置仅在控制器类型为 PF6000 或 IXB 时有效。若此拨动开关开启，则 Smart AMS 将订阅通过扫描事件而不是 VIN 事件。此设置必须与控制器上的对应项（传递模式）匹配。也就是说，必须将扫码枪配置为将扫描的字符串传递到外部系统。

ILT 设备使用

启用拨动开关：如果开启，则 ILT 设备处于活动状态。否则将被忽略。

ILT 设备列表：选择 ILT 设备。

标签 ID 字段：指定定位标记的标识。您可以在标记的贴纸上找到它。

Modbus 设备使用

启用拨动开关：如果开启，则 Modbus 设备处于活动状态。否则将被忽略。

Modbus 设备列表：选择 Modbus 设备。

输入偏移量字段：指定传入信号的地址偏移量。

输出偏移量字段：指定传出信号的地址偏移量。

Smart AMS 可指示控制器子部分中的配置问题。在这种情况下，子部分的名称将用一个带圆圈的感叹号 标记。

## 适用于：