# Kombination von PR-Codes

PR-Codes sind Modulcodes für bestimmte Teile. Betrachten wir zum Beispiel Kfz-Teile.

Beispiele von PR-Codes und PR-Kombinationen
Getriebe | PR-Kombination | Motor | PR-Kombination | Automarke | PR-Kombination
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MQ250-6F | E2J | 1.6L/85kW | MM8 / D4K | Bekannt A | K8K
MQ350-6F | E3N | 2L/103kW PD | D3X / D7N | Bekannt B | K8C
DQ250-6F | E4S | 2L/110kW | D2T / D2Z | Bekannt C | K8P / 7N0 / 7JK
MQ200-6F | E5M | 2L/147kW | D2L |  |
DQ200-7F | E6G | 3.2L/184kW | D6D |  |
MQ500 | E7U | 1.4L/88kW | D23 |  |
|  | 1.4L/92kW | D33 |  |

Verwenden Sie bei der Kombination von PR-Codes die folgenden Booleschen Operatoren.

Boolesche Operatoren
Bezeichnung | Bedeutung
--- | ---
/ | ODER
+ | UND
! | NICHT

Verwenden Sie Klammern, um zwei oder mehr PR-Codes zu kombinieren. Platzieren Sie sie um eine Reihe von PR-Codes in einem Ausdruck, um anzuzeigen, dass diese PR-Codes ein Element innerhalb des Ausdrucks bilden.

Wenn PR-Codes Leerzeichen oder andere nicht alphanumerische Zeichen enthalten, setzen Sie doppelte Anführungszeichen um die PR-Codes herum.
Beispiel: (Schiebedach + "Fünf Türen") / ("Weiße Farbe" + !"Spurassistent").

Wenn Sie eine .xlsx-Konfigurationsdatei verwenden, müssen doppelte Anführungszeichen mit dem Backslash-Zeichen geschützt werden.
Beispiel: (Schiebedach + \"Fünf Türen\") / (\"Weiße Farbe\" + !\"Spurassistent\").

Beispiele für die Verwendung von Klammern in PR-Kombinationen
PR-Kombination | Bedeutung
--- | ---
(K8P / 7N0 / 7JK) + (E7U + (D23 / D33)) | Bekannt C erstellen UND (MQ500 Getriebe UND (88kW- ODER 92kW-Motor))
K8C + (E5M / E6G) | Bekannt B erstellen UND (MQ200-6F ODER DQ200-7F Getriebe)

## Gilt für: