# IO-Einstellungen

## Eingangssignale

Signalnummer | Beschreibung | Vorgesehene Zuordnung
--- | --- | ---
1 | Aktivierungsschalter Notfallmodus | Schlüsselschalter
2 | Taste Produkt überspringen (Produkt-Bypass) | Schlüsselschalter
3 | Taste Arbeitsschritt überspringen (Schrauben-Bypass) | Schaltfläche
4 | IO-Status überschreiben | Abhängig von Bedienkonsole
5 | Sequenzbruch bestätigen | Schlüsselschalter

## Ausgangssignale

Signalnummer | Beschreibung | Vorgesehene Zuordnung
--- | --- | ---
1 | Signal Notfallmodus aktiv | Orange Lampe
2 | Allgemeines Produkt-IO-Signal | Grüne Lampe
3 | Allgemeines Produkt-NIO-Signal | Rote Lampe
4 | Signal Produkt läuft | Blaue Lampe; bei Relais-basierten Steuerungen blinkt diese bei laufender Produktidentifikation
5 | Stationsfehler (abgelehnte Anmeldung, usw.) | Rote Lampe
6 | Produktidentifikation läuft | Blaue Lampe blinkt; bei Relais-basierten Steuerungen nicht verwendet
7 | Globaler Fehler (ohne Bezug zur Station), wie etwa getrennte MES- oder SPS-Verbindung | Rote Lampe
8 | Signal Sequenzbruch | Rote Lampe

## Smart AMS-Eingang (von der Steuerung zu Smart AMS)

Entsprechender EA von Smart AMS | PF4000 Variable | PM4000 Variable (Einstellungen in SPS) | PF6000 Variable | Modbus-Gerät
--- | --- | --- | --- | ---
Notfallmodus | Extern überwacht 1 | %QX 13000.0 | Extern überwacht 1 | Erstes Ausgangsbit
Produkt überspringen | Extern überwacht 2 | %QX 13000.1 | Extern überwacht 2 | Zweites Ausgangsbit
Arbeitsschritt überspringen | Extern überwacht 3 | %QX 13000.2 | Extern überwacht 3 | Drittes Ausgangsbit
IO-Status überschreiben | Extern überwacht 4 | %QX 13000.3 | Extern überwacht 4 | Viertes Ausgangsbit
Sequenzbruch bestätigen | Extern überwacht 5 | %QX 13000.4 | Extern überwacht 5 | Fünftes Ausgangsbit

## Smart AMS-Ausgang (von Smart AMS zur Steuerung)

Beachten Sie, dass das sechste Eingangsbit von den genannten Steuerungen nicht verwendet wird. Stattdessen wird das vierte Eingangsbit wie folgt verwendet. Wenn eine blaue Lampe angeschlossen ist, blinkt diese während der Produktidentifikation; sie leuchtet dauerhaft, während das Produkt ausgeführt wird.

Bei Modbus-Geräten wird das vierte Eingangsbit für das Signal verwendet, welches anzeigt, dass das Produkt ausgeführt wird, und das sechste Eingangsbit für das Produktidentifikationssignal.

Entsprechender EA von Smart AMS | PF4000 Variable | PM4000 Variable (Einstellungen in SPS) | PF6000 Variable | Modbus-Gerät
--- | --- | --- | --- | ---
Notfallmodus | Extern gesteuert 1 | %IX 13000.0 | E/A generisch 1 | Erstes Eingangsbit
Produkt IO | Extern gesteuert 2 | %IX 13000.1 | E/A generisch 2 | Zweites Eingangsbit
Produkt-NOK | Extern gesteuert 3 | %IX 13000.2 | E/A generisch 3 | Drittes Eingangsbit
Produkt läuft | Extern gesteuert 4 | %IX 13000.3 | E/A generisch 4 | Viertes Eingangsbit
Stationsfehler | Extern gesteuert 5 | %IX 13000.4 | E/A generisch 5 | Fünftes Eingangsbit
Produktidentifikation läuft | k.A. | k.A. | k.A. | Sechstes Eingangsbit
Globaler Fehler, ohne Bezug zur Station | Extern gesteuert 7 | %IX 13000.6 | E/A generisch 7 | Siebtes Eingangsbit
Signal Sequenzbruch | Extern gesteuert 8 | %IX 13000.7 | E/A generisch 8 | Achtes Eingangsbit

## Gilt für: