1. Smart Assembly Management System
2. Fehlersuche und Wartung

# Fehlersuche und Wartung

Dieser Abschnitt soll den Benutzer bei der Behebung eventuell auftretender Fehler unterstützen und enthält Informationen zur Wartung und Instandhaltung des Produkts.

- Fehlersuche und Wartung - Übersicht
- Unzureichende lizenzierte Funktionen
- Verwendung einer statischen IP-Adresse
- IP-Adressen und Port-Konflikte
- Störung WiFi-Funkfrequenz
- Der Browser zeigt an, dass Ihre Verbindung nicht privat ist
- Der Barcode wird nicht erkannt
- Der Barcode wird als falsch erkannt
- Werkzeug startet im automatischen Modus nicht
- Werkzeug startet im Notfallmodus nicht
- STRwrench funktioniert nicht
- Ergebnisdaten für Schrauben sind fehlerhaft
- Smart AMS kann keine Verbindung zur Steuerung herstellen
- Aufruf von „localhost:6394“ schlägt fehl

## Gilt für: