# xlsx 配置文件中的配方列表

.xlsx 配置文件中的 SAMS Recipe List 工作表包含拧紧操作的一组规范。

Station Id：Line No. 和 Station No. 都写在同一个单元格，用下划线分隔 "_"。它必须与 PLC 电报中使用的站点 ID 相匹配。此处指定的站点 ID 必须是 .xlsx 配置文件中的 Station List 工作表上使用的站点 ID。

Controller Name：指定要使用的控制器。它必须是 .xlsx 配置文件中的 Station List 工作表上使用的站点 ID。

PR Codes：将配方限制为特定的 PR 代码组合。为了接受所有工件，请将此字段留空。

当组合 PR 代码时，请使用下列布尔运算符。

布尔运算符
标识 | 涵义
--- | ---
/ | 或者
+ | AND（与）
! | NOT（非）

使用圆括号将两个或多个 PR 代码组合在一起。在一个表达式中将一系列 PR 代码组合在一起，可以表明这些 PR 代码在该表达式内组成一个项。
如果 PR 代码包含空格或其他非字母数字字符，请将 PR 代码用双引号括起来。如果您正在使用 .xlsx 配置文件，则必须使用反斜杠字符对双引号进行转义。
例如：(Sunroof + \"Five Doors\") / (\"White Color\" + !\"Lane Assistant\")。

PSet(PF) / Mode(PM)：指定拧紧程序编号。

Bolt Count：指定要使用 PSet(PF) / Mode(PM) 列中指定的拧紧程序拧紧的螺栓数量。

Spindle Count：指定工具使用的转轴数。错误的数量会影响螺栓的输出数据。在多轴拧紧的情况下，主轴计数是螺栓名称的一部分；否则，螺栓名称将不能正确地映射到结果。例如，如果 Bolt Count 设置为 3，而 Spindle Count 设置为 2，这意味着配置中有 6 个螺栓。

Bolt Name：键入螺栓名称 - 一个任意文本字符串，它是所有站点和配方中螺栓的唯一识别符。这是螺栓外部信息的一部分。

Bolt Description：输入螺栓的描述。

MNO Count：指定连续 NOK 重试的最多次数。当执行 OK 拧紧时，计数器复位为 0。当拧紧尝试为 NOK 时，它开始计数。对于不受限制的重试次数，请将单元格留空。

Area ID：指定与该站点相关的 ILT 区域的标识。站点的 ILT 驱动工具只有在区域内才会启用。如果此字段留空，则将启用配方中指定的工具，而不管其位置如何。

## 适用于：