# 主要功能

## 拧紧过程控制

最小产品配置允许您在产品装配过程中控制拧紧过程。

在每个站点可以使用多个工具来执行多个拧紧操作，可对每个工具进行配置以满足特定要求。

## 工业自动化

- 在站点进站工件后，Smart AMS 确定需要执行哪些拧紧步骤。

- 拧紧步骤由程序配置确定；它们的选择可依据从 MES 或扫描检索的 PR 代码来定。

- 可通过一个特殊的多层警示灯或操作员面板上的灯来指示拧紧工作流程正在进行中。

- 在自动模式下，Smart AMS 自动选择控制器中的相应拧紧程序，然后等待操作员执行拧紧。

- 如果操作员执行了一个 OK 拧紧，Smart AMS 将自动进入下一个拧紧步骤（如有）。

- 如果操作员执行了一个 NOK 拧紧，Smart AMS 可以根据系统自定义程序指定的次数提示重试。如果所有重试都失败了，Smart AMS 将根据以下策略之一执行操作：
  战略 1：中止作业并让工件出站。
  战略 2：让操作者通过使用相应的按钮跳过螺栓。
  战略 3：让操作员在站点重新执行整个工作流程。
  战略 4：自动前进到下一个螺栓。

当没有拧紧作业要执行或当工件出站时，工作流程完成。

指示灯向操作员显示整体工件状态是 OK 还是 NOK。可以为此配置一个多层警示灯。

## 集中配置存储

Smart AMS Config 应用程序包括站点、附件、功能选项和过程配方的配置。

Web 用户界面允许您使用 web 浏览器应用配置。

## 访问控制

您可以为登录到 Smart AMS Manager 和 Smart AMS Config 指定不同的凭据。

## 紧急模式

Smart AMS 支持紧急模式，可在出现错误时由操作员激活：错误的配方配置（例如，拧紧程序不存在）、接收 MES 构建数据出现问题等。错误状态可由系统错误指示灯指示。

如果发生错误，操作员可以使用按键开关将站点切换到紧急模式。预留了一个专用灯，用于指示站点处于紧急模式。

在紧急模式下，站点处的所有工具都将被解锁，预定义的拧紧程序或手动选择的拧紧程序将被使用，前提是配置了操作员面板或套筒选择器。当所有控制器切换回自动模式时，站点将返回自动模式。

## 分配并激活单一站点拧紧任务

配置根据工件属性指定要执行的拧紧任务。Smart AMS 自动选择拧紧任务，解锁拧紧工具，并设置相应的拧紧程序。

## 手动拧紧任务控制

Smart AMS 允许操作员或工厂维护团队跳过整个工件或其中的特定螺栓。

## MES API

您可以使用内置的 MES API 在 Smart AMS 和制造执行系统 (MES) 之间交换数据，包括检索构建数据、发出进站请求和报告结果数据。支持拧紧曲线的传输。用户信息包含在结果数据中。

## 监控 API

它提供有关正在运行的 Smart AMS 实例的状态信息。您可以使用此 API 来监视报告和仪表板的实时数据。

## 站点联锁

您可以指定所选装配线内或跨多条装配线的站点之间的联锁关系。

## PLC 与扫码枪之间的同步

工件可通过使用扫码枪或 PLC 进站。Smart AMS 可以配置为在手动模式下操作时将扫描的条形码发送到 PLC。

## 各种产品登入选项

产品可通过使用扫码枪、PLC 或 MES 登入。

## 连接检查

Smart AMS 监控所有设备的连接。当连接更改状态时，相应的条目将写入事件日志。

## 产品登入时避免重复

如果产品 ID 与紧随其后登入的产品 ID 相同，您可以选择以防止新的产品登入。

## 避免已完成的产品登入

如果新产品已经成功处理，则可以选择阻止其登入。

## 与 SQS3 集成

Smart AMS 能够与 SQS3 进行通信，以利于装配线的各个站点之间的数据传输和相互联锁。

## 与 ToolsNet 8 集成

Smart AMS 可将结果数据（OK、NOK、NYD）传输到 ToolsNet 8。用户信息包含在结果数据中。与 ToolsNet 8 集成需要 MES 生成数据适配器，因为 Smart AMS 将从生成数据中推导出 NYD 值。

## 与 ILT 集成

Smart AMS 与 Industrial Location Tethering 解决方案兼容，以确保工具只在您希望的地方工作。

## 适用于：