# TCP/IP 通信端口

系统组件被预配置为使用默认端口。其中的端口可能需要重新配置以消除冲突，具体取决于您的具体硬件和软件配置。

在开放协议工具中，工具本身充当服务器。

组件 | 默认配置路径 | 默认端口 | 方向 | 协议
--- | --- | --- | --- | ---
配置后端服务 API | 内部配置 | 5100 | 入站 | TCP、HTTP
诊断 API | 内部配置 | 5600 | 入站 | TCP、HTTP
FlexNet > Error Proofing License Manager web 界面 | C:\ProgramData\Atlas Copco\LLM\LLM\apache-tomcat-9.0.60\conf\server.xml | 8082 | 入站 | TCP、HTTP
FlexNet > 许可服务器监听端口 | Error Proofing License Manager > 设置 | 7070 | 同时 | TCP、HTTP
帮助（用户指南） | 内部配置 | 6399 | 入站 | TCP、HTTPS
ILT 服务器端口 | Smart AMS Config > App 设置 > 高级 | 10458 | 同时 | TCP、HTTP
Keycloak Auth API | 内部配置 | 5101 | 入站 | TCP、HTTP
Keycloak 管理器 | 内部配置 | 6396 | 入站 | TCP、HTTP
MES 构建数据端口 | Smart AMS Config > App 设置 > MES | 8089 | 入站 | TCP、HTTP
MES 结果数据端口 | Smart AMS Config > App 设置 > MES | 8090 | 入站 | TCP、HTTP
MES 登录端口 | Smart AMS Config > App 设置 > MES | 8091 | 入站 | TCP、HTTP
开放协议工具 | Smart AMS Config > 选择站点 > 控制器 | 4545 | 同时 | TCP、HTTP
PLC | Smart AMS Config > 选择生产线 > 生产线 PLC | 8001 | 出站 | TCP、HTTP
插件管理 API | 内部配置 | 7050 | 入站 | TCP、HTTP
RabbitMQ 监听端口 | 在 RabbitMQ 中指定 | 5672 | 入站 | TCP、HTTP
Smart AMS Config | 在安装 Smart AMS 时指定 | 6395 | 入站 | TCP、HTTPS
Smart AMS Manager | 在安装 Smart AMS 时指定 | 6394 | 入站 | TCP、HTTPS
Smart AMS Manager（内部） | 硬编码 | 6393 | 入站 | TCP、HTTP
发现 Smart AMS 服务器多个实例 | 硬编码 | 5353 | 入站 | UDP
WebSocket 通信服务器 | 内部配置 | 18096 | 入站 | TCP、HTTPS
WebSocket 通信服务器（内部） | 内部配置 | 18095 | 入站 | TCP、HTTP

## 适用于：