# Smart Assembly Management System (1.10)

## Software

# 简介

在本部分，您可以找到有关产品的基本信息以及主题中使用的格式约定。

# 一般数据保护条例（GDPR）

本产品提供了处理个人身份信息的可能性，例如系统用户名、角色和 IP 地址。这种处理能力的目的可能是通过可追溯性和适当的访问管理来加强质量控制。

如果您决定处理个人数据，您需要了解并遵守相关的个人数据保护规则，包括 EU GDPR 以及任何其他适用的指令和法规。对于您对本产品的任何使用，阿特拉斯·科普柯不承担任何责任。

# 责任

在工作环境下，许多情况可能影响拧紧流程，为此须对结果进行验证。在此，我们要求用户遵守相关标准和/或法规，在出现可能影响拧紧结果的情况后，检查安装的扭矩和旋转方向。此类情况的示例包括但不限于：

- 工具系统初始安装

- 更改部件批次、螺栓、螺钉批次、工具、软件、配置或环境

- 更改通风或电气连接

- 更改管路人体工程学特性、流程、质量程序或操作法

- 更换操作员

- 任何影响拧紧流程结果的其他变更

检查应：

- 确保未因发生的影响情况改变接头状况。

- 在设备初始安装、维护或修理后实施。

- 至少在每次换班后检查一次或以合适的频率进行检查。

# 修订历史

版本 | 日期 | 技术撰稿人 | 说明
--- | --- | --- | ---
2.0 | 2021 年 6 月 11 日 | Dmitry Philippov | 第一版。
2.1 | 2021 年 10 月 11 日 | Dmitry Philippov | 用于与 Smart AMS 1.6 版一起使用。
2.2 | 2022 年 1 月 31 日 | Dmitry Philippov | 用于与 Smart AMS 1.7 版一起使用。
2.3 | 2022 年 12 月 5 日 | Dmitry Philippov | 用于与 Smart AMS 1.8 版一起使用。
2.4 | 2023 年 5 月 31 日 | Dmitry Philippov | 用于与 Smart AMS 1.9 版一起使用。
2.5 | 2023 年 10 月 20 日 | Dmitry Philippov | 用于与 Smart AMS 1.10 版一起使用。

如果本手册的译文之间有冲突，请务必参阅官方英文版。

本手册如有更改，恕不另行通知。有关更多信息，请登陆 Atlas Copco www.atlascopco.com

# 一般信息

站点配置在 Smart AMS Config 中创建和编辑，可通过 web 浏览器访问。您还可以使用旧版 Smart AMS 中的 .xlsx 配置文件。

Smart AMS Manager 提供了一个 Web 用户界面。应用程序可以在本地或远程计算机上访问。它包括以下部分：仪表板、服务管理器、App 上下文、管理、事件日志和证书设置。

当您从 Smart AMS Config 中推送新配置时，将重新配置 Smart AMS，并更新站点配置。

当连接到拧紧工具时，Smart AMS 保持锁定，直到工件在相应的站点进站。当工件进站时，Smart AMS 启用工具。当拧紧完成时，Smart AMS 再次锁定工具。可以使用套筒选择器。拧紧顺序可以配置为预定或任意。

当工件在站点进站时，与该站点相关的拧紧工作流都将从头开始。无论工件是自动还是手动进站。

在顺序模式下，当螺纹接头逐个拧紧时，站点处的工具总是按配方列表中指定的顺序激活。也可以使用并行模式和自由顺序模式。当操作员按下操作员面板上的“跳过螺栓”按钮或连接到控制器的多层警示灯时，当前螺栓将被跳过。

如果 PLC 或 MES 在配置中被激活，当工件从站点出站时，Smart AMS 向 PLC 和 MES 发送带有工件状态的出站消息。

扫码枪可以连接到控制器。无论扫码枪连接到哪个工具，所有扫描都被平等对待。IXB 和 Stwrench 可以集成扫码枪，在技术上以相同的方式处理它们。

您可以指定扫描规则来从多个扫描中提取工件 ID、操作员 ID 和 PR 代码。

像 PF6000 和 PF4000 这样的固定控制器可以配备多层警示灯和操作面板。

工件进站、工件完成 OK、工件完成 NOK、拧紧状态（OK 或 NOK）等站点事件可以通过多层警示灯或连接到相应控制器的类似外围设备来指示。

Smart AMS 可将结果数据（OK、NOK、NYD）传输到 ToolsNet 8。

# 系统概述

系统概述部分概述了 Atlas Copco 软件产品 Smart AMS (Smart Assembly Management System) 提供的功能。您可以在这里找到有关产品功能和用法的基本信息。

此部分内容

- 主要功能
- 接口
- 最低要求

# 主要功能

## 拧紧过程控制

最小产品配置允许您在产品装配过程中控制拧紧过程。

在每个站点可以使用多个工具来执行多个拧紧操作，可对每个工具进行配置以满足特定要求。

## 工业自动化

- 在站点进站工件后，Smart AMS 确定需要执行哪些拧紧步骤。

- 拧紧步骤由程序配置确定；它们的选择可依据从 MES 或扫描检索的 PR 代码来定。

- 可通过一个特殊的多层警示灯或操作员面板上的灯来指示拧紧工作流程正在进行中。

- 在自动模式下，Smart AMS 自动选择控制器中的相应拧紧程序，然后等待操作员执行拧紧。

- 如果操作员执行了一个 OK 拧紧，Smart AMS 将自动进入下一个拧紧步骤（如有）。

- 如果操作员执行了一个 NOK 拧紧，Smart AMS 可以根据系统自定义程序指定的次数提示重试。如果所有重试都失败了，Smart AMS 将根据以下策略之一执行操作：
  战略 1：中止作业并让工件出站。
  战略 2：让操作者通过使用相应的按钮跳过螺栓。
  战略 3：让操作员在站点重新执行整个工作流程。
  战略 4：自动前进到下一个螺栓。

当没有拧紧作业要执行或当工件出站时，工作流程完成。

指示灯向操作员显示整体工件状态是 OK 还是 NOK。可以为此配置一个多层警示灯。

## 集中配置存储

Smart AMS Config 应用程序包括站点、附件、功能选项和过程配方的配置。

Web 用户界面允许您使用 web 浏览器应用配置。

## 访问控制

您可以为登录到 Smart AMS Manager 和 Smart AMS Config 指定不同的凭据。

## 紧急模式

Smart AMS 支持紧急模式，可在出现错误时由操作员激活：错误的配方配置（例如，拧紧程序不存在）、接收 MES 构建数据出现问题等。错误状态可由系统错误指示灯指示。

如果发生错误，操作员可以使用按键开关将站点切换到紧急模式。预留了一个专用灯，用于指示站点处于紧急模式。

在紧急模式下，站点处的所有工具都将被解锁，预定义的拧紧程序或手动选择的拧紧程序将被使用，前提是配置了操作员面板或套筒选择器。当所有控制器切换回自动模式时，站点将返回自动模式。

## 分配并激活单一站点拧紧任务

配置根据工件属性指定要执行的拧紧任务。Smart AMS 自动选择拧紧任务，解锁拧紧工具，并设置相应的拧紧程序。

## 手动拧紧任务控制

Smart AMS 允许操作员或工厂维护团队跳过整个工件或其中的特定螺栓。

## MES API

您可以使用内置的 MES API 在 Smart AMS 和制造执行系统 (MES) 之间交换数据，包括检索构建数据、发出进站请求和报告结果数据。支持拧紧曲线的传输。用户信息包含在结果数据中。

## 监控 API

它提供有关正在运行的 Smart AMS 实例的状态信息。您可以使用此 API 来监视报告和仪表板的实时数据。

## 站点联锁

您可以指定所选装配线内或跨多条装配线的站点之间的联锁关系。

## PLC 与扫码枪之间的同步

工件可通过使用扫码枪或 PLC 进站。Smart AMS 可以配置为在手动模式下操作时将扫描的条形码发送到 PLC。

## 各种产品登入选项

产品可通过使用扫码枪、PLC 或 MES 登入。

## 连接检查

Smart AMS 监控所有设备的连接。当连接更改状态时，相应的条目将写入事件日志。

## 产品登入时避免重复

如果产品 ID 与紧随其后登入的产品 ID 相同，您可以选择以防止新的产品登入。

## 避免已完成的产品登入

如果新产品已经成功处理，则可以选择阻止其登入。

## 与 SQS3 集成

Smart AMS 能够与 SQS3 进行通信，以利于装配线的各个站点之间的数据传输和相互联锁。

## 与 ToolsNet 8 集成

Smart AMS 可将结果数据（OK、NOK、NYD）传输到 ToolsNet 8。用户信息包含在结果数据中。与 ToolsNet 8 集成需要 MES 生成数据适配器，因为 Smart AMS 将从生成数据中推导出 NYD 值。

## 与 ILT 集成

Smart AMS 与 Industrial Location Tethering 解决方案兼容，以确保工具只在您希望的地方工作。

# 接口

## MES 接口

Smart AMS 提供基于 WebSocket 连接的接口，用于工件进站、从 MES 检索工件数据（构建数据）以及向 MES 发送结果数据。

## 控制器和工具支持

Smart AMS 与以下 Atlas Copco 控制器和工具兼容：Power Focus 4000、Power Focus 6000、Power Focus 8、MicroTorque MTF6000、PowerMACS 4000、STRwrench、STwrench、ICB、ITB 和 PF6 Flex System。通过使用插件，可在 Smart AMS 中提供更多控制器类型。

## PLC 接口

Smart AMS 通过 TCP IP 通信提供到线路 PLC 的 PLC 接口，利用 AMS PLC 工件跟踪协议跟踪工件进站和出站。该接口可按需定制。

## 产品扫描支持

作为 PLC 或 MES 产品登入的替代方案，该系统允许操作员使用条形码登入产品。在这种情况下，必须连接兼容的扫码枪。您可以使用连接到拧紧控制器的扫码枪、集成到工具中的扫码枪或使用 LAN 连接连接到 Smart AMS 服务器的扫码枪。

## Modbus/TCP

Smart AMS 与 Modbus TCP 转换器兼容，允许您连接多层警示灯、按钮、喇叭和其他外围设备。只有支持 Read Coils（功能代码 1）和 Write Single Coil（功能代码 5）功能的 Modbus 设备才能与 Smart AMS 一起使用。

# 最低要求

## 软件要求

64 位 Windows。服务器组件在 Windows Server 2019 上测试。

支持的浏览器：建议使用最新版本的 Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox 或 Safari。
最低要求：Microsoft Edge 114 版、Google Chrome 114 版、Firefox 114 版或 Safari 16 版。

## 硬件要求

硬件要求因连接的主轴数量而异。

1 ~ 50 根主轴：4 核 Intel Xeon E5 v2 CPU，10 GB RAM，2 个 SAS 硬盘。

51 ~ 100 根主轴：6 核 Intel Xeon E5 v3 CPU，15 GB RAM，3 个 SAS 硬盘。

101 ~ 200 根主轴：8 核 Intel Xeon E5 v4 CPU，20 GB RAM，2 个固态硬盘。

201 ~ 300 根主轴：8 核 Intel Xeon E5 v4 CPU，25 GB RAM，2 个固态硬盘。

300 根主轴以上：请联系产品支持团队。

这些规格是在每个工件的生产周期时间不少于 1 分钟的假设下给出的。如果您计划在周期较短的环境中使用 Smart AMS，请联系 Smart AMS 的产品支持团队。

# 安装和升级

在本部分，您可以找到有助于产品初始安装或从一个版本升级到另一个版本的信息。

# 安装 Error Proofing License Manager

1. 右键点击 Error Proofing License Manager Installer.exe，然后选择以管理员身份运行。

   - 如果来自用户帐户控制的对话框提示询问是否允许此程序对您的计算机进行更改，请选择是。

   - 如果 Windows Defender SmartScreen 阻止安装程序运行，请选择更多信息，然后选择仍然运行。

2. 选择安装过程中要使用的语言。

3. 在下一个对话框中，选择我接受协议选项，然后选择下一步。

4. 确认安装路径。默认路径：C:\ProgramData\Atlas Copco\LLM。

5. 系统将提示您为 Error Proofing License Manager 指定两个端口：一个用于数据通信，另一个用于 Web 用户界面。如果没有理由指定自定义值，请保留默认值。

   许可证管理器端口字段：指定 TCP 端口 Error Proofing License Manager 将用于通信。默认值：7070。

   Web 界面端口字段：指定 Web 用户界面的 TCP 端口，该端口允许您使用 Web 浏览器配置 Error Proofing License Manager。默认值：8082。

   仅限本地系统访问许可证管理器复选框：如果选中此复选框，则防错许可证管理器只能从本地计算机（127.0.0.1，本地主机）访问，不能通过网络访问。您可以使用此功能禁止从其他计算机远程管理防错许可证管理器。

6. 选择下一步，然后选择安装。

安装完成后，您将在您的桌面上发现许可管理器 快捷方式。基本配置信息汇总在 C:\Users\<user name>\AppData\Local\ 下的 Error_Proofing_LicenseManager_Installation_Summary.txt 文件中，该文件也可放在桌面上。

计算机上安装了以下服务：Apache Tomcat、FlexNet License Server - acopco 和 FlexNet-Service Watchdog。FlexNet-Service Watchdog 确保许可证服务器和许可证数据库的正常运行。

ToolsTalk Server V.2 和 Error Proofing License Manager 不能在同一台计算机上共存。如果您正在使用 ToolsTalk，请为 ToolsTalk Server 使用不同的计算机。

# 安装 Smart AMS

## 重要提示

为了保持 Smart AMS 平稳运行，Smart AMS 服务器计算机上的病毒扫描程序（如 Windows Defender）应该完全关闭，或至少配置某些排除项。

1. 对下列路径下的文件禁用定时和实时扫描：

   %ProgramData%\AMP 示例：C:\ProgramData\AMP
   %AppData%\RabbitMQ 示例：C:\Users\John Doe\AppData\Roaming\RabbitMQ
   %SystemDrive%\SAMS 示例：C:\SAMS
   实际路径可能会有所不同。它在安装 Smart AMS 时指定。

2. 为下列进程打开的文件配置排除项：

   erl.exe
   AMPServiceProcess.exe

安装 Smart AMS 需要管理员权限。

## 安装过程

1. 启动 Setup-SAMS-1.10.exe。

   - 如果来自用户帐户控制的对话框提示询问是否允许此程序对您的计算机进行更改，请选择是。

   - 如果 Windows Defender SmartScreen 阻止安装程序运行，请选择更多信息，然后选择仍然运行。

2. 选择安装过程中要使用的语言。

3. 在许可协议对话框中，选择“我接受协议”选项，然后选择下一步。

4. 确认安装路径。默认路径：C:\SAMS。

5. 选择安装模式：完整安装或自定义安装。如果选择完整安装，则将安装所有工件组件。选择性安装允许您选择以下任何组件：Erlang OTP、RabbitMQ Server、Smart AMS。通常，您应该安装所有这三个组件。但是，如果您已经安装了 RabbitMQ，并且不想覆盖已安装的版本，您可能不想安装它。

6. 指定开始菜单文件夹以将程序的快捷方式添加到其中。默认：SAMS。

7. 指定是为所有用户还是仅为当前用户创建桌面快捷方式。

8. 如果选择了安装 Smart AMS，请指定它将使用的 TCP 端口。建议您保留默认值。您还需要指定用户名和密码。请把它们写下来，放在安全的地方。然后，您需要输入这些凭据，以登录 Smart AMS Manager。
   选中启用实例发现复选框以启用对网络上运行的并发 Smart AMS 服务器实例的检测。您可以在 Smart AMS Manager 中的仪表板 > 检测到的实例中查看它。为避免冲突，网络上只能运行一个 Smart AMS 服务器。

   如果您选择安装 RabbitMQ Server，系统将提示您指定虚拟主机、用户名和密码。如果没有理由指定自定义值，请保留默认值。请把它们写下来，放在安全的地方。
   如果需要，请选中启用管理插件复选框。RabbitMQ 管理插件提供一个用于管理和监视 RabbitMQ 节点和集群的基于 HTTP 的 API，以及一个基于浏览器的 UI 和一个命令行工具 RabbitMQAdmin。该插件会消耗系统资源。仅当您打算使用它时，才需要选中。否则不要选中此复选框。

   如果您看到 EPMd.exe 或 erl.exe 消息的 Windows Defender 防火墙已阻止某些功能，请选择允许访问。

9. 指定主机名或 IP 地址，以及 Smart AMS 将用于连接到 Error Proofing License Manager 的 TCP 端口。默认端口：7070.

10. 当您到达完成 SAMS 安装向导窗口时，选中启动 Windows 服务（在后台）复选框。

# 升级 Smart AMS

您可以从 Smart AMS V.1.2、Smart AMS V.1.3、Smart AMS V.1.4、Smart AMS v. 1.5、Smart AMS v. 1.6、Smart AMS v. 1.7、Smart AMS v. 1.8 或 Smart AMS v. 1.9 升级到 Smart AMS v. 1.10。如果已经安装了比 v.1.2 更旧的 Smart AMS 版本，请在安装 Smart AMS v.1.10 之前卸载它。

如果您的机器上安装了 Smart AMS V.1.2 自定义版本，请在安装标准版本之前卸载它。

升级期间在机器上检测到的任何旧版 Erlang OTP 或 RabbitMQ Server 都将被保留。

升级完成后，您可以将以前的 Smart AMS 版本的配置文件导入 Smart AMS Config V.1.10。Smart AMS V.1.10 中引入的配置参数在旧版本中不可用，将被设置为它们的默认值。

从 Smart AMS v.1.5、1.6、1.7、1.8 或 1.9 升级时，将保留 Smart AMS Config 中的以下自定义设置：用户帐户设置（仅当从 Smart AMS v.1.6、1.7、1.8 或 1.9 升级时）和配置快照。

# 卸载 Smart AMS

要卸载 Smart AMS：

在开始>设置>应用和功能对话框（Windows 10 系统）下找到 “SAMS”，然后按常规操作卸载它。或者，使用 Windows 开始菜单上的卸载 Smart AMS 快捷方式。

在卸载过程中，您可以通过选中相应的复选框来选择卸载 Erlang OTP 和 RabbitMQ Server。

如要卸载 Error Proofing License Manager：

- 在开始>设置>应用和功能对话框（Windows 10 系统）下找到 "Error Proofing License Manager”，然后按常规操作卸载它。

或者

- 导航到 C:\ProgramData\Atlas Copco\LLM\LLM，这是 Error Proofing License Manager 的默认路径，然后从该文件夹运行 uninstall_as_service.cmd。

# 配置

在本部分，您可以找到有关如何创建、修改和验证产品设置的详细信息。

# 许可

Smart AMS 的试用期为 60 天。试用期的剩余天数显示在 Smart AMS Config 页面的顶部。Smart AMS Config 页面地址示例：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

试用期到期后，将显示试用许可证已过期消息。

在试用期内，如果要将配置推送到服务器，在同一配置中使用 Atlas Copco 生产的工具的主轴连接数不得超过 25 个，使用其他制造商生产的工具的主轴连接数不得超过 10 个。若要在试用期过后继续使用 Smart AMS 或连接更多主轴，您将需要相应的许可证。

如果配置中的 Atlas Copco 工具数量超过 Atlas Copco 工具许可证数量，则可以使用第三方工具许可证（如果可用）。第三方工具只能使用特定的第三方工具许可证。如果没有足够数量的许可证，Smart AMS Config 页面顶部将显示未许可模式消息。

创建、保存、编辑、导出或导入配置不需要许可证。但是，只有在您有足够的许可证的情况下，才能将配置推送到服务器。

购买 SQS3 时，客户帐户将在 Atlas Copco 客户许可证门户网站 https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login 上创建。

Error Proofing License Manager 与 SQS3 兼容，可帮助您使用单个仪表板管理许可证。许可证存储在计算机的客户端，FlexNet License Server 服务在后台运行。计算机必须可以从运行 Smart AMS 的计算机访问。

工具许可证在 SAMS 服务启动时获得。当 Windows 中的 SAMS 服务停止时，将释放工具许可证。

此部分内容

- 注册您的 Error Proofing License Manager
- 映射功能
- 使用功能响应文件
- 使用非电子许可证令牌
- 使用 Error Proofing License Manager
- 激活许可证
- 更改许可服务器 URL
- 检查 Smart AMS 中功能许可证的可用性

# 注册您的 Error Proofing License Manager

当您购买 Smart AMS 时，您将通过 Atlas Copco 客户中心注册，并获得登录凭据。然后，您需要注册 Error Proofing License Manager。

- 登录到 https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login

- 在 Atlas Copco 客户许可证门户网站，选择注册许可证管理器或 USB 设备链接。

- 输入数据，然后选择创建。

用于注册 Error Proofing License Manager 的数据

ID 字段：在安装了 Error Proofing License Manager 的计算机上，确定与 FlexNet License Server 有关的 MAC 地址。在这里输入该 MAC 地址。这是进行注册所需的必填字段。

确保此字段中不包含连字符！

如要找出 MAC 地址：

打开命令提示符窗口，按 + R 键盘快捷方式，然后在运行对话框输入 cmd 命令。

在命令提示符处，输入命令：getmac /V

您将在系统上看到网络适配器的 MAC 地址列表。使用与 FlexNet License Server 相关的服务，该服务在安装了 Error Proofing License Manager 的计算机上的后台运行。

ID 类型列表：选择以太网。

设备名称字段：例如：Acme 计算机。

现场名称字段：例如：Acme 工厂。

类型列表：选择 FLX_SERVER。

# 映射功能

购买后，您可以将可用功能映射到 Error Proofing License Manager。

确保运行 Error Proofing License Manager 的计算机已连接网络。

- 登录到 https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login

- 选择搜索许可证管理器或 USB 设备链接，然后通过输入 ID、设备名称或现场名称查找记录。

  您将看到一个条目列表。

- 选择列表中的相应 ID。您将切换到查看许可证管理器或 USB 设备页面。

- 在查看许可证管理器或 USB 设备页面，选择映射功能链接。

  您将看到一个功能列表。您可以使用可用条件然后选择搜索按钮来过滤列表。

- 在要添加的数量列中，指定要添加到 Error Proofing License Manager 的功能实例数，然后选择映射功能。

一段时间后，这些功能将出现在 Error Proofing License Manager。刷新间隔在 Error Proofing License Manager 中的属性页面上配置。

影响映射的参数

服务器主机 ID：选择注册 Error Proofing License Manager 时使用的 MAC 地址。

与后台间隔同步：与后台同步会话之间的时间量。例如：10 米（10 分钟）。较少的数量可以在服务器上施加负载。

功能轮询间隔：功能请求轮询之间的时间量。例如：10 米（10 分钟）。较少的数量可以在服务器上施加负载。

# 使用功能响应文件

如果您的制造网络没有接入互联网，则可以使用功能响应文件来安装许可证。

- 在 Atlas Copco 客户许可证门户网站 https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login 上登录您的帐户。

- 选择搜索许可证管理器或 USB 设备链接，然后通过输入 ID、设备名称或现场名称查找记录。

  您将看到一个条目列表。

- 选择列表中的相应 ID。

- 选择下载能力响应链接，然后将 .bin 文件保存到计算机。

使用存储设备，您可以将功能响应文件传输到另一台计算机。然后，您需要将文件上传到 Error Proofing License Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的 License Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Error Proofing License Manager 地址。
  示例地址：localhost:8082/flsm。安装 Error Proofing License Manager 时选择端口号。默认为 8082。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 在 Error Proofing License Manager 中，选择离线服务器更新。

- 在离线服务器更新页面，选择浏览...，然后选择响应文件，然后选择上传。

# 使用非电子许可证令牌

如果您无法使用电子方式添加功能，则可以使用非电子许可证令牌添加它们。这种令牌通常以纸张的形式发行，其上写有许可证代码。

- 登录到 https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login

- 在 Atlas Copco 客户许可证门户网站，选择注册额外的许可证令牌链接。

- 输入令牌代码，然后选择注册。

相应的功能将变得可用。

# 使用 Error Proofing License Manager

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的 License Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Error Proofing License Manager 地址。
  示例地址：localhost:8082/flsm。安装 Error Proofing License Manager 时选择端口号。默认为 8082。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

您可以检查设备和功能的可用性。

- 在 Error Proofing License Manager 中，选择设备链接。

  您将看到使用许可证的设备列表。

- 选择设备 ID 以获取有关所选实例的信息。

您可以查看功能的计数和可用性。

- 在 Error Proofing License Manager 中，选择功能使用链接。

  您将看到一个功能列表。

- 选择所需的功能标题以获取有关实例计数和可用性的信息。

您可以指定主机名和端口以访问 Error Proofing License Manager。

除非完全了解更改的范围，否则请勿更改参数。

- 在 Error Proofing License Manager 中，选择设置链接。

  您将看到一个字段列表，包括主机名和端口。

# 激活许可证

您可以随时切换到使用您的许可证，无论试用期是否已到期。

当您在 Error Proofing License Manager 中有足够数量的可用功能时，请转到 Smart AMS Config 并推送配置。此步骤是 Smart AMS 识别许可证所必需的。

# 更改许可服务器 URL

您可以指定新的主机名或 IP 地址，以及 Smart AMS 将用于连接到 Error Proofing License Manager 的 TCP 端口。

1. 使用 Windows 开始菜单上的更改许可服务器 URL快捷方式 运行 Change License Server URL 脚本。

   若要以管理员身份运行 Change License Server URL 脚本，请右键点击更改许可证服务器 URL 快捷方式，然后选择以管理员身份运行。

2. 输入新的主机名或 IP 地址。

3. 输入端口号。

# 检查 Smart AMS 中功能许可证的可用性

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择关于 。

- 如需展开或折叠 Smart AMS 子部分，请选择 Smart AMS 标题。

- 找到许可证信息子部分。一旦将配置推送到服务器，功能许可证就会显示。

- 如需展开或折叠关于页面上的子部分，请分别选择 或 。

- 要关闭关于页面，请在右上角选择 。

或者

- 选择页面右上角的钟形图标（ 或 ）以查看通知列表。如果 Smart AMS 缺少配置和激活项目的一个或多个许可证，用户将看到相应的通知。

只有当登录的用户有足够的权限访问 Smart AMS 的配置设施时，通知才可见。

关于页面上的 Smart AMS 部分包括以下详细信息：许可证服务器连接状态（已连接/已断开）、许可证服务器 IP 地址和端口、许可证状态（试用或永久）、试用许可证到期日期（如果您正在使用试用许可证）、拧紧工具许可证（总计/已使用/可用）、第三方工具许可证（总计/已使用/可用）。许可证详细信息子部分显示推送到 Smart AMS 服务器的最新配置的信息。配置中未推送到 Smart AMS 服务器的工具不计算在内，也不使用许可证。

# Smart AMS Manager

Smart AMS Manager 提供了一种检查服务当前状态的好方法。应用程序的 GUI 可以通过 Web 用户界面访问。

此部分内容

- 登录 Smart AMS Manager
- 退出 Smart AMS Manager
- 使用仪表板
- 使用服务管理器
- 查看 App 上下文
- 更改区域语言
- 查看和筛选事件日志
- 更改密码或添加新用户
- 安装 SSL 证书

# 登录 Smart AMS Manager

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Manager 的计算机的实际 IP 地址。

Web 浏览器中将出现一个对话框，提示您选择显示语言并输入您的用户名和密码。

- 从下拉列表中选择所需的语言，并输入您的登录凭据。

您在用户名和密码字段中输入的数据必须与安装 Smart AMS 时提供的数据相匹配。您可以从负责安装 Smart AMS 的人员处获取此信息。

登录后，您的用户名将显示在页面的右上角。然后您可以开始使用 Smart AMS Manager。

# 退出 Smart AMS Manager

您可以随时退出。

- 要退出，请选择页面右上角的用户名，然后选择退出。

# 使用仪表板

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到仪表板，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择仪表板。

您可以选择在仪表板上显示哪些子部分。

- 选择 ，然后选中或取消选中要显示或隐藏的每个子部分名称旁的复选框：SAMS 控制器、生产线 PLC、MES 连接、ToolsNet 8、Service Manager、App 上下文、许可、检测到的实例。

SAMS 控制器、生产线 PLC、MES 连接和 ToolsNet 8子部分被称为调试指示器。要显示它们，请在 Smart AMS Config 的 App 设置中打开使用监视 API 功能。

在子部分中，绿点 表示项目可用或正在运行。否则显示红点 。非活动项目将不显示。

仪表板可能包含以下子部分。

SAMS 控制器：显示与 Smart AMS 一起使用的控制器。要查看控制器的详细信息，请选择图表。对于每个控制器，将显示以下信息：控制器类型、连接状态（已连接 或已断开 ）、线路名称、站点名称、IP 地址和端口。
线路 PLC：显示与 Smart AMS 一起使用的 PLC 连接。要查看连接的详细信息，请选择图表。对于每个连接，将显示以下信息：线路名称、线路编号、IP 地址和连接状态（已连接 或已断开 ）。
MES 连接：显示与 Smart AMS 一起使用的 MES 连接。要查看连接的详细信息，请选择图表。对于每个连接，将显示以下信息：适配器名称、适配器类型和连接状态（已连接 或已断开 ）。
ToolsNet 8：显示 ToolsNet 8 连接状态。
服务管理器：显示正在运行的服务。
App 上下文：显示将配置推送到服务器时的进程信息、消息队列 (MQ)、HTTP 数据和时间戳。
许可：显示 Smart AMS 和 Error Proofing License Manager 之间是否存在网络连接，以及许可服务器的主机名以及使用的功能和可用功能的数量。试用期指示灯在离到期日期还剩一周以上时呈绿色。如果剩下不到一周，它将变成黄色。一旦试用期到期，它将变成红色。
如果尚未对 Smart AMS 应用任何配置，则许可指示灯为灰色。
检测到的实例：显示网络上是否有任何其他 Smart AMS 服务器实例运行。对于每个实例，将显示以下信息：主机名、应用程序名、应用程序版本、IP 地址和端口。选择地址链接将允许您查看相应实例的 Smart AMS Manager。

为避免冲突，网络上只能运行一个 Smart AMS 服务器。

# 使用服务管理器

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到服务管理器，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择服务管理器。

在服务管理器部分，您可以查看和管理以下子部分中的设置：服务、服务配置和全局服务配置。

服务：显示服务。选择服务标题查看所选服务的信息和控制子部分。在控制子部分，使用开始和停止按钮启动或停止服务。

通常，您不必手动启动或停止服务。停止服务可能会影响 Smart AMS 的功能。

绿点 表示服务正在运行。如果服务停止，则显示一个红点 。黄点 表示正在重新配置服务。

# 查看 App 上下文

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到 App 上下文部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择 App 上下文。

在本部分中，您可以找到配置文件的路径以及配置变量值。

# 更改区域语言

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到管理部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择管理。

- 选择配置文件。

- 在区域语言列表中，选择 English、German 或中文。

对于仪表板部分显示的值，不同的区域语言使用小数点或逗号（视情况而定）。

# 查看和筛选事件日志

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到事件日志部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择事件日志。

- 如要获取最新数据，请选择刷新。

日志包括关于事件的以下信息：时间、起源、级别、事件类型、警报（开启或关闭）、消息和详细信息。

## 服务事件历史记录

在服务事件历史记录子部分中，您可以找到事件的条目，包括 Smart AMS 与服务器之间的断开、工具与控制器之间的断开（与站点有关）、服务器与 PLC 之间的断开、生产过程中发生的错误、工件进站和出站操作、工件状态的改变。

可以按时间戳、源类型、事件类型、消息文本、日志级别和警报筛选记录。

1. 选择列标头。

2. 指定筛选条件。
   列标头将以粗斜体显示。

   您可以在筛选器中使用星号（*）来匹配任何数量的字符（如适用）。

3. 选择刷新。

要删除筛选器，请选择列标头，然后删除筛选器框中的任何文本。或者，选择重置以恢复为默认视图。

若要配置高级筛选器：

1. 选择高级筛选器字样。

2. 在级别列表中，选择您想要的日志级别：全部、信息、警告、错误或致命。

3. 在警报列表中，选择开启、关闭或无警报指示。您可以将这些结合起来。

- 要更改每个页面上显示的条目数，请选择结果表下的下拉列表，然后选择 5 行、10 行、20 行、25 行、50 行、100 行、200 行或 500 行。

- 要在页面之间导航，请使用页面上可用的页面导航按钮（上一页、下一页）。总页数显示在每页上。

- 要快速跳到页面，请在页面框输入一个页码。

若要查看事件详细信息：

1. 如果可用，请选择详细信息栏中的 。事件详细信息以 JSON 格式显示。

2. 若要关闭详细信息弹出窗口，请再次选择 。

## 管理器事件历史记录

在管理器事件历史记录子部分中，您可以找到与 Smart AMS Manager 有关的事件条目。示例：服务已成功启动或停止。

# 更改密码或添加新用户

您可以为 Smart AMS Manager 更改密码。您还可以添加新用户。

1. 使用 Windows 开始菜单上的更改 Smart AMS Manager 密码快捷方式 启动 Change Smart AMS Manager Password 控制台应用程序。

2. 输入您的用户名或要添加的用户的用户名。

3. 输入您的新密码或新用户的密码。

# 安装 SSL 证书

Smart AMS 能够使用安全套接字层 (SSL) 协议来确保网络上计算机之间发送的数据的安全性。建议您使用您自己的根证书。

您也可以使用 Smart AMS 生成的 SSL 证书。它将要求网络上的每台计算机都在受信任的根证书存储中安装 SSL 证书的副本。

## 使用您自己的证书

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到证书设置部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择证书设置。

  选择高级前往更新 SSL 设置页面。

  在更新 SSL 设置页面上，使用 "+” 和 "-” 按钮添加或移除项目。

- 选择根证书标题右侧的 "+”，然后上传证书文件。

- 完成操作后，选择更新。

根证书列表：选择要与 Smart AMS 一起使用的根证书。

续订周期数字调控框：指定证书续期的月数。

主 CN 字段：要用于 SSL，证书必须具有与主机名匹配的 CN（通用名称）。使用添加按钮添加备选 CN。

## 使用 Smart AMS 生成的证书

如果您想使用 Smart AMS 生成的证书，则需要将其安装在服务器和客户端机器上。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择关于 。

- 如要下载证书，请选择关于页面上下载 SSL 根证书标题右侧的 。将证书保存在您的计算机上。

- 使用证书文件的上下文菜单启动安装过程。例如，右键单击它，然后选择安装证书。在 Windows 计算机上安装它时，请选择本地计算机作为存储位置。选择将所有证书放入以下存储位置选项，然后选择受信任的根证书颁发机构。

# Smart AMS Config

Smart AMS 提供了一种通过 Web 用户界面配置线路和站点的好途径，称为 Smart AMS Config。

为了使用 Smart AMS V.1.10 中的所有功能，请使用 Smart AMS Config。如果您使用了 Smart AMS v. 1.4 或更早版本，则可以将旧的 .xlsx 配置文件导入 Smart AMS Config 中。

此部分内容

- 登录到 Smart AMS Config
- 退出 Smart AMS Config
- 访问“关于”页面
- 访问用户指南
- 为 Smart AMS 指定常规设置
- 使用配置
- 添加和管理生产线
- 添加和管理站点
- 添加和管理扫描规则
- 管理用户角色
- 在 Smart AMS Config 中管理用户帐户
- 在 Smart AMS Config 中指定用户首选项
- 正在搜索项目
- 查看错误和警告通知
- 插件

# 登录到 Smart AMS Config

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

网页浏览器中将出现一个对话框，提示您输入您的用户名和密码。

首次使用 Smart AMS Config 时，系统会提示您指定用户名和密码。然后，您需要输入这些凭据，以超级用户身份登录 Smart AMS Config。

- 输入要登录的凭据。您可以从负责 Smart AMS 配置的人员处获取此信息。

您在用户名和密码字段中输入的数据必须与现有用户帐户的相匹配。

多个用户可同时登录 Smart AMS Config。

当退出间隔过期时，或者当用户权限在系统运行时发生变化时，系统将提示您重新登录。

# 退出 Smart AMS Config

当不活动时间达到规定时间后，用户将自动退出 Smart AMS。

要在用户退出之前在 Smart AMS Config 上指定用户不活动的时间量，必须以超级用户身份登录。您可以使用首次登录 Smart AMS Config 时指定的用户名和密码，因为在 Smart AMS Config 中创建的第一个用户将被自动分配 Superuser 角色。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择页面右上角的 ，选择帐户管理 部分，然后选择设置。

退出间隔字段：指定启动退出过程的时间段。在这种情况下，您需要输入密码才能再次登录。

您可以随时退出。

- 要退出，请选择页面右上角的 ，然后选择退出。在这种情况下，您需要输入用户名和密码才能再次登录。

# 访问“关于”页面

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择关于 。

您可以在此查找下列信息：Smart AMS 版本、许可证服务器的连接状态、许可证状态、许可到期日、最终用户许可协议 (EULA)、第三方软件列表以及 SSL 根证书。

- 要关闭关于页面，请在右上角选择 。

# 访问用户指南

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择页面右上角的 ，然后选择帮助 部分。

# 为 Smart AMS 指定常规设置

若要自定义 Smart AMS 的全局配置设置，必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择 App 设置 。

- 要切换到设置中的其他部分，请选择相应的按钮：基础、高级、MES、ILT、Modbus 或 插件。

## 基础

客户名称字段：删除默认值并输入客户名称。它不会包括在结果数据中。

工厂名称字段：删除默认值并输入工厂名称。

产品登入覆盖拨动开关：如果开启，则当新产品登入时，当前产品将签出，同时新产品将登入。关闭它可以防止另一个产品正在处理的同时让新产品登入。

忽略重复工件进站拨动开关：如果工件 ID 与紧随其后进站的工件 ID 相同，开启它可以防止新的工件进站。如果关闭，则不执行工件 ID 比对。工件将进站，拧紧工作流将从头开始。

MNO 策略列表：
非活动工作流：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则该工具将被锁定，直到手动跳过当前工作步骤。
工件中止：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工件将自动出站。
工作流重启：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工作流将从头开始。此选项是最不推荐的，因为之前的拧紧结果将被丢弃，不会发送到 MES。
继续：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则 Smart AMS 将自动进行到下一个工作步骤。

应急结果模式列表：
静态：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。工件 ID 不能输入。所有结果将带有一个静态识别符 - “人工”。
仅通过工件进站：只有在工件进站后才启用该工具。工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
静态和通过产品登入超控：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。如果没有工件进站，则所有结果将带有一个静态识别符 - "MANUAL”。工件进站后，工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
被动：工件识别不受 Smart AMS 控制。例如，如果扫码枪附加到控制器上，则从扫码枪收到的工件 ID 将被附加到拧紧结果。从控制器接收的任何工件 ID 将不会被 Smart AMS 更改。如果既未指定扫码枪也未指定其他输入源，则工件 ID 将为空。

您可以使用连接到 PF6000 控制器的扫码枪，在自动模式和控制器的手动模式下扫描，即使它没有连接到 Smart AMS。在这种情况下，紧急结果模式设置必须设置为被动，并且 PF6000 站点的工件进站设置必须设置为条形码。
在 PF6000 的设置中，扫描通过功能需要停用。应配置控制器上的手动模式，以便它在键开关设置为紧急模式时处于活动状态。

紧急进站模式列表：
通过站点进站：在紧急模式中，工件可采用与自动模式相同的进站方式进站。如果在站点使用扫描规则，扫码枪将不被考虑用于此模式下的紧急模式进站。
通过站点进站和扫码枪：工件可采用与自动模式相同的进站方式进站，也可以通过扫码枪进站。如果工件是通过扫码枪进站的，并为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。
仅通过扫码枪：工件只能通过使用扫码枪进站。如果为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。

站点联锁模式列表：
关闭：没有站点互锁。即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
线内联锁：在装配生产线中，只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才能进站。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。
跨生产线联锁：只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才可以进站，即使上一个站点属于不同的装配生产线。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。

拒绝 OK 产品登入拨动开关：
如果开启，将无法让已在同一站点处理 OK 的产品登入。当尝试进站时，连接到站点的多层警示灯上的绿色段将启动。工件将无法进站。然而，这样的工件仍然可以通过在检测到工件已经 OK 之后发送的 IO 信号在该站点进站。如果工件没有检测到已经 OK，则 IO 信号将被忽略。
如果关闭，已在同一站点处理 OK 的工件将可以进站，无论进站方式如何。

## 高级

工件断开超时字段：指定在与控制器的连接丢失的情况下等待直到工件出站的时间段（以秒为单位）。如果此字段留空，则当 Smart AMS 失去与控制器的连接时，工件将立即出站。然后，Smart AMS 将等待新的工件进站，以恢复站点的工作流。

工件状态存储限制字段：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的工件状态信息条目的最大数量。值为 0 表示没有限制。默认值：10000。

ILT 服务器端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。

使用监视 API 拨动开关：需要在 Smart AMS Manager 中使用 SAMS 控制器、线路 PLC、MES 连接和 ToolsNet 8 调试指示器，请开启它。否则请关闭它。

等待工具停止拨动开关：开启它，让系统等待站点的所有工具停止旋转，然后中止工作流并让工件出站。运行工具产生的所有拧紧结果都将报告给 MES。典型用例：按下“跳过工件”按钮或让另一个工件进站。
如果关闭，工件将总是在检测到相应的信号时立即出站。系统将丢弃工件出站后处理的所有拧紧结果。

产品空闲超时字段：指定由于不活动而等待直到产品登出的时间段（以秒为单位）。达到空闲超时后，产品将以 NOK 状态登出。若要停用此功能，请将字段留空。该设置应用于所有在站点设置中关闭覆盖全局设置功能的站点。

序列号语义切换开关：启用该选项可在检查序列号时考虑序列开始和序列结束值。

序列开始字段：输入一个数字以指定序列的开头。

序列结束字段：输入一个数字以指定序列的结束。

## MES

MES 构建数据

启用拨动开关：如果要从 MES 适配器接收构建数据，请将其开启。否则请关闭它。

适配器名称字段：输入您要从中接收构建数据的 MES 适配器的名称。

服务器端口字段：指定将用于接收构建数据的 TCP 端口。默认端口：8089。

MES 进站

使用这些设置来配置 MES 进站功能。

启用拨动开关：如果要通过使用 MES 适配器来让工件进站，请将其开启。否则请关闭它。

适配器名称字段：输入 MES 登录适配器的名称。

服务器端口字段：指定 TCP 端口，它将被用于传入来自 MES 登录适配器的连接。默认端口：8091。

MES 结果

启用拨动开关：如果要使用向 MES 提供结果数据的 MES 适配器，请将其开启。否则请关闭它。

适配器名称字段：输入要向其发送结果数据的 MES 适配器的名称。

服务器端口字段：指定将用于发送结果数据的 TCP 端口。默认端口：8090。

结果存储限制字段：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的最大结果数。默认值：10000。

ToolsNet 8 集成

启用拨动开关：如果想要连接 Smart AMS 到 ToolsNet 8 服务器下载结果数据（OK、NOK、NYD），请开启它。否则请关闭它。请注意，使用 ToolsNet 8 集成需要为构建数据配置适配器。

ToolsNet 8 IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。

ToolsNet 8 port 字段：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：7110。

ILT 设备

对于当前活动配置的所有区域中的所有 ILT 设备，您可以一次将最小和最大距离设置为特定值。如果没有指定相应的距离，可以将任何一个距离字段留空。

- 使用 和 展开或折叠在所有 ILT 设备上设置区域距离部分。

密码字段：输入密码，对于配置中的所有 ILT 设备来说，密码应该是相同的。

最小距离字段：指定工具与其基础站点之间的最小距离。距离的测量单位在 ILT 中指定。

最大距离字段：指定工具与其基础站点之间的最大距离。距离的测量单位在 ILT 中指定。

- 若要设置距离，请选择设置距离按钮。

- 若要添加 ILT 设备，请选择添加 ILT 设备。

IP 字段：指定设备的 IP 地址。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。

脱机或无法访问的 ILT 设备将不会收到设置更新。

Modbus

IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。只有支持 Read Coils（功能代码 1）和 Write Single Coil（功能代码 5）功能的 Modbus 设备才能与 Smart AMS 一起使用。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：502。

- 若要添加 Modbus 设备，请选择添加 Modbus 设备。

插件

除了默认的控制器类型之外，通过使用插件，可在 Smart AMS 中提供更多控制器类型。

视图中的列是：设备供应商、设备类型、插件名称、插件版本和说明。

- 要导入插件，请选择导入插件，然后选择带有插件的 .tdp 文件。

# 使用配置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 使用 显示部分的名称：工作场所和扫描规则。

- 使用 隐藏部分的名称：部分的图标将保持显示。

## 创建新的配置。

每次创建空白配置时都会创建当前配置的快照。

- 选择 。

- 输入当前配置快照的说明，然后选择新建。

## 撤消或恢复操作

可以撤消或恢复一个或多个操作。

- 若要撤消操作，请选择 。

- 若要恢复之前撤消的操作，请选择 。

- 若要刷新数据，请选择

## 将当前配置推送到服务器

当您完成自定义配置后，可以将其推送到服务器。若某个站点当前正在处理的工件需要更新，则当该工件从该站点退出时，更新将被应用。也就是说，产品的处理不会中止。

每次将当前配置推送到服务器时都会创建它的快照。

- 选择 。

- 输入当前配置快照的说明，然后选择推送。

## 导入配置

每次导入配置时都会创建当前配置的快照。

- 在工作场所部分，选择 。

- 选择选择文件，然后选择带有配置的 .dat 文件。

- 输入当前配置快照的说明，然后选择导入。

## 导入 Excel 配置

您可以将现有的 .xlsx 配置文件导入到 Smart AMS Config 中。

导入 .xlsx 配置文件时，Smart AMS Config 中的当前配置将被覆盖。您的更改可能会丢失！

- 选择 ，然后选择导入 Excel 配置。

- 选择选择文件，然后选择您的 .xlsx 配置文件。

- 选择导入。

## 保存当前配置的快照

您可以将当前配置保存为以后可以使用的快照。

- 选择 并输入快照的说明。

- 选择保存。

快照随后将出现在 Smart AMS Config 的历史记录部分。

## 回滚配置中的更改

可以将配置回滚到上一个快照。

该操作只还原配置的上一个版本。它不会向服务器推送任何东西。

回滚配置时，Smart AMS Config 中的当前配置将被覆盖。您的更改可能会丢失！

- 要切换到历史记录部分，选择页面右上角的 ，然后选择历史记录 。

  视图中的列是：时间戳、说明、用户名、应用、恢复和导出。

- 在恢复列中，选择 。

时间戳：快照创建时间。

说明：创建快照时输入的说明性文本。

用户名：显示谁创建了快照。

应用：显示是否应用了快照。当前应用的快照将高亮显示。

恢复：选择 回滚配置。

导出：选择 或 可将选定的配置快照分别导出到 .dat 或 .pdf 文件中。

## 导出配置

在历史记录部分，可以将配置快照导出到 .dat 或 .pdf 文件。DAT 文件可用作备份，您可以在以后导入它们。PDF 文件对报告很有用。它们包含在配置中发现的信息。您可以查看 PDF 文件，但不能将其导入 Smart AMS Config 中。插件（如果在配置中使用）、用户帐户和角色没有包含在 .dat 和 .pdf 文件中。

- 要切换到历史记录部分，选择页面右上角的 ，然后选择历史记录 。

- 在导出列中，选择 或 。

# 添加和管理生产线

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 若要添加生产线，请选择添加生产线。

- 若要重新排列生产线，请使用拖放操作。

- 若要复制、粘贴或删除生产线，请使用该生产线的右键上下文菜单。

## 常规

活动切换开关：若此切换开关关闭，则线路处于非活动状态。非活动生产线在图形用户界面中是灰显的。它们不可用于执行工作；Smart AMS 通常忽略它们。如果开启，则该线路激活。

生产线名称字段：输入装配生产线的名称。

生产线编号字段：指定装配生产线的顺序位置。例如：1、2、3。

扫描规则列表：选择装配生产线的扫描规则。扫描规则将应用于生产线中的所有 Smart AMS 站点。
使用示例：当正在尝试进行产品登录时，多层警示灯上的传统蓝色灯闪烁。当尝试完成 OK 或 NOK 时，它停止闪烁。如果登录尝试失败，多层警示灯上的常规红灯将指示错误状态。一旦进行新的进站尝试或站点切换到紧急模式，错误状态就会重置。
如果未选择扫描规则，则装配生产线中各站点的所有扫描都将被视为工件 ID。如果未指定输入源，则产品 ID 将为空。

使用站点联锁检查拨动开关：如果开启，若工件是从上一个站点以 OK 状态出站的，则其只能在装配生产线中的某个站点进站。否则，即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
请注意，SQS3 返工站点通常忽略依赖性检查，即使它们所在的装配生产线激活了依赖性检查。

序列检查切换开关：如果您想启用序列检查功能，请开启它。否则请关闭它。使用它来控制序列号以 1 为增量递增。当序列已更正为与预期序列号匹配或产品已退出时，序列中断警报将停止。事件日志中的序列中断警报包含以下详细信息：检测到序列中断的站点的 Id、预期序列号（含产品 Id）、实际序列号（含产品 Id）和最后一个未中断序列号（含产品 ID）。每次检测到新的序列中断时，都会发出新的通知。

策略列表：如果不想在检测到序列中断时停止装配线，请选择仅通知。否则，选择停止生产。序列中断仍将记录到事件日志中。只有当产品通过 PLC 登录时，才能使用停止生产选项。

始终发射切换开关：若启用，策略设置的范围将包括受影响的站点和装配线中的后续站点。若关闭，则仅包括受影响的站点。序列中断将记录到受影响站点的事件日志中，如果中断未被纠正，则记录到装配线中的后续站点。

## 线路 PLC

启用拨动开关：如果开启，则 PLC 被激活。如果关闭，Smart AMS 将忽略它。

IP 字段：指定 PLC 的 IP 地址。相同的 IP 地址和端口组合可以在多条装配生产线上使用。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。

协议版本清单：指定 PLC 应遵循的协议。

# 添加和管理站点

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

分配给站点的螺栓数量和拧紧设备项目数量将显示在工作场所部分的站点图标上。

- 若要添加站点，请选择 生产线名称右侧，然后选择 Smart AMS 站点、SQS 站点或手动站点。如果站点没有与 Smart AMS 的连接，选择手动站点；Smart AMS 将忽略它。

- 若要重新排列生产线中的站点，请使用拖放操作。

- 若要复制、粘贴或删除站点，请使用该站点的右键上下文菜单。

此部分内容

- 指定 Smart AMS 站点的设置
- 在 Smart AMS 站点增加和管理控制器
- 添加配方
- 指定 SQS3 站点的设置
- 指定手动站点的设置

# 指定 Smart AMS 站点的设置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择要配置的 Smart AMS 站点的图标，然后选择常规。

活动切换开关：若此切换开关开启，则站点处于非活动状态。非活动站点的图标是灰显的。非活动站点不可用于执行工作；Smart AMS 通常忽略它们。如果关闭，则该站点被激活。

站点名称字段：指定站点的名称。

站点编号字段：指定装配生产线中站点的顺序位置。例如：1、2、3。

说明（英文）字段：用英语描述该站点。

说明（本地）字段：用本地语言描述该站点。

产品登入列表：指定产品如何在站点登入。
PLC：产品只能通过 PLC 登入。
条形码：工件只能通过扫码枪进站。
PLC 和条形码：工件只能通过 PLC 或扫码枪进站。
MES：产品只能通过 MES 登入。
MES 和条形码：工件只能通过 MES 或扫码枪进站。

执行模式列表：在有多个工具的情况下，它决定工具操作的顺序：并行或顺次。
在并行执行模式下，如果站点处有多个工具，操作员可以同时使用这些工具 - 站点所有配方中指定的所有工具将同时处于活动状态。为此，选择并行。
在顺次执行模式下，工具只能按照配方列出的顺序使用。为此，选择顺序。

返工站点列表：选择专用于产品返工的站点（如有）。它可以是在站点设置中打开了是返工站点拨动开关的 SQS3 Station。要取消分配不需要的返工站点，请选择 。

LAN 扫码枪

启用拨动开关：如果开启，则 LAN 扫码枪被使用。否则，不使用 LAN 扫码枪。

IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

端口字段：指定连接的端口。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

产品空闲超时

覆盖全局设置拨动开关：若要在站点覆盖工件空闲超时的全局设置，请将其开启。否则请关闭它。

产品空闲超时字段：指定由于不活动而等待直到产品登出的时间段（以秒为单位）。达到空闲超时后，产品将以 NOK 状态登出。若要停用此功能，请将字段留空。

# 在 Smart AMS 站点增加和管理控制器

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择要添加控制器的 Smart AMS 站点的图标，然后选择控制器。

- 若要添加控制器，请选择添加控制器。

您可以添加多个控制器。

- 若要添加另一个控制器，请再次选择添加控制器。

- 若要复制、粘贴或删除控制器，请使用该控制器的右键上下文菜单。

活动切换开关：若此切换开关开启，则控制器处于非活动状态。不活动的控制器不可用于执行工作；Smart AMS 忽略了它们。如果开启，则控制器被激活。

类型列表：指定控制器的类型：PF4000、PM4000、PF6000、STRwrench、STwrench、IXB、Flex（用于 PF6 Flex System）、MTF6000 或 PF8。通过使用 App 设置 > 插件中的插件，可在 Smart AMS 中提供更多控制器类型。

名称字段：指定控制器的名称以便于识别。

IP 字段：指定控制器的 IP 地址。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。它必须与控制器中指定的相同。示例：端口 4545 默认用于开放协议工具。

紧急程序字段：指定 Smart AMS 在紧急模式下工作时控制器中要设置的拧紧程序的数量。如果控制器在紧急模式下不受 Smart AMS 控制，则将该字段留空。可以通过控制器进行选择 - 例如，通过套筒选择器。即使已指定拧紧程序，通过套筒选择器或其他方法进行选择也有效。控制器从该拧紧程序开始，后续可以更改拧紧程序。

使用曲线拨动开关：若要获取扭矩和角度随时间变化的拧紧曲线，请开启拨动开关。如果不需要曲线，可以关闭它。

自由顺序模式拨动开关：若此拨动开关开启，则操作员可根据当前的配方按照其认为合理的顺序执行拧紧。如果拧紧顺序不重要，您可能想使用此选项。螺栓的拧紧程序和拧紧顺序由操作员选择的套筒决定。套筒选择器上的每个套筒都必须被分配一个控制器上指定的特定拧紧程序。如果关闭，则只能以预定的顺序执行拧紧。

使用扫描通过拨动开关：此设置仅在控制器类型为 PF6000 或 IXB 时有效。若此拨动开关开启，则 Smart AMS 将订阅通过扫描事件而不是 VIN 事件。此设置必须与控制器上的对应项（传递模式）匹配。也就是说，必须将扫码枪配置为将扫描的字符串传递到外部系统。

ILT 设备使用

启用拨动开关：如果开启，则 ILT 设备处于活动状态。否则将被忽略。

ILT 设备列表：选择 ILT 设备。

标签 ID 字段：指定定位标记的标识。您可以在标记的贴纸上找到它。

Modbus 设备使用

启用拨动开关：如果开启，则 Modbus 设备处于活动状态。否则将被忽略。

Modbus 设备列表：选择 Modbus 设备。

输入偏移量字段：指定传入信号的地址偏移量。

输出偏移量字段：指定传出信号的地址偏移量。

Smart AMS 可指示控制器子部分中的配置问题。在这种情况下，子部分的名称将用一个带圆圈的感叹号 标记。

# 添加配方

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择要添加配方的 Smart AMS 站点的图标，然后选择配方。

- 选择添加配方。若要添加另一个配方，请再次选择添加配方。

螺栓组名称字段：键入螺栓组名称 - 文本字符串，它是所有站点和配方中螺栓组的唯一识别符。这是螺栓外部信息的一部分。

螺栓组描述字段：输入螺栓组的描述。

PR 组合字段：将配方限制为特定的 PR 代码组合。为了接受所有工件，请将此字段留空。

当组合 PR 代码时，请使用下列布尔运算符。

布尔运算符
标识 | 涵义
--- | ---
/ | 或者
+ | AND（与）
! | NOT（非）

使用圆括号将两个或多个 PR 代码组合在一起。在一个表达式中将一系列 PR 代码组合在一起，可以表明这些 PR 代码在该表达式内组成一个项。
如果 PR 代码包含空格或其他非字母数字字符，请将 PR 代码用双引号括起来。
例如：(Sunroof + "Five Doors") / ("White Color" + !"Lane Assistant")。

控制器列表：选择要使用的控制器。

程序编号字段：指定拧紧程序编号。

拧紧计数字段：指定要使用指定拧紧程序拧紧的螺栓数量。

主轴计数字段：指定工具使用的转轴数。错误的数字将影响螺栓的输出数据，因为螺栓组名称将不能正确映射到结果。例如，如果拧紧计数设置为 3，而主轴计数设置为 2，这意味着配置中有 6 个螺栓。

MNO 计数字段：指定连续 NOK 重试的最多次数。当执行 OK 拧紧时，计数器复位为 0。当拧紧尝试为 NOK 时，它开始计数。对于不受限制的重试次数，请将字段留空。
请注意，某些控制器（如 PF6000）中可能有类似的设置。控制器中的设置可能有以下名称：每个程序的最大连续 NOK 次数。如果您正在使用 Smart AMS 和控制器中的两个设置，请确保它们一致，并在实际使用中测试该配置。

区域 ID 字段：指定与该站点相关的 ILT 区域的标识。站点的 ILT 驱动工具只有在区域内才会启用。如果此字段留空，则将启用配方中指定的工具，而不管其位置如何。

Smart AMS 可指示配方子部分中的配置问题。在这种情况下，子部分的名称将用一个带圆圈的感叹号 标记。

# 指定 SQS3 站点的设置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

SQS3 站点不受 Smart AMS 控制。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择 SQS3 站点的图标。

活动切换开关：若此切换开关开启，则站点处于非活动状态。非活动站点的图标是灰显的。非活动的站点通常被忽略。如果关闭，则该站点被激活。

站点名称字段：指定站点的名称。

站点编号字段：指定装配生产线中站点的顺序位置。例如：1、2、3。

说明（英文）字段：用英语描述该站点。

说明（本地）字段：用本地语言描述该站点。

SQS 站点 IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。

是返工站点切换开关：如果开启，则该站点被视为 SQS3 返工站点。否则，该站点被视为常规 SQS3 站点。

使用生产线 PLC 进站拨动开关：如果工件要通过生产线 PLC 进站，请开启该拨动开关。如果不使用生产线 PLC，则将其关闭。

返工站点列表：选择专用于工件返工的站点。它可以是一个 SQS3 返工站点。

# 指定手动站点的设置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

手动站点不受 Smart AMS 控制。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择手动站点的图标。

活动切换开关：若此切换开关开启，则站点处于非活动状态。非活动站点的图标是灰显的。非活动的站点通常被忽略。如果关闭，则该站点被激活。

站点名称字段：指定站点的名称。

站点编号字段：指定装配生产线中站点的顺序位置。例如：1、2、3。

说明（英文）字段：用英语描述该站点。

说明（本地）字段：用本地语言描述该站点。

# 添加和管理扫描规则

条形码扫描规则定义了当站点处于自动模式时，操作员将需要扫描的条形码的数量和顺序。它们还定义了如何从扫描内容中提取数据，如工件 ID 和 PR 代码。

每个扫描规则必须包含用于提取产品 ID 的条形码。

如果按照指定的顺序扫描预期的条形码，并且输入字符串符合扫描规则中为条形码指定的约束，则在指定扫描规则的装配生产线中的站点的工件进站将是成功的。

若要添加和管理扫描规则，必须先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到扫描规则部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择添加扫描规则，然后指定规则的名称。

可以撤消或恢复一个或多个操作。

- 若要撤消操作，请选择 。

- 若要恢复之前撤消的操作，请选择 。

- 若要刷新数据，请选择

每个扫描规则可以包括多个条形码，这些条形码可以按照您的要求进行自定义。

- 若要添加条形码，请选择 。

- 若要重新排列扫描规则和条形码，请使用拖放操作。在扫描规则部分，扫描规则的顺序不影响工作流。条形码在扫描规则中的顺序决定了条形码的预期顺序。

- 若要复制、粘贴或删除扫描规则，请使用右键上下文菜单。

- 使用 和 可以展开或折叠该部分的项目。

## 常规

名称字段：为条形码指定名称。

长度字段：指定条形码的长度（以字符为单位）。

接受超出长度的条形码拨动开关：如果打开，Smart AMS 将接受长度大于指定值的条形码。关闭它以丢弃超大条形码。

合法字符列表：选择所有、数字和字母、仅限数字、仅限字母、仅限大写字母、仅限小写字母或正则表达式。

正则表达式字段：若要让该字段可用，请在合法字符列表中选择正则表达式。匹配模式被视为正则表达式。例如：123? 对应 12、123、123456、A123B、F1256G。[0-9]{3} 对应任意三位数字：123、756 等。

提取规则集列表：选择您要获得的数据：产品信息或操作员识别符。
如果您选择操作员识别符，条形码将在扫描规则部分中标记为 OP，开始位置和结束位置字段以及产品识别符、PR 代码和 PR 代码序列部分将不可用。

提取拨动开关：如果开启，Smart AMS 将从条形码中提取工件 ID。条形码将在扫描规则部分中标记为 PD。如果您不需要产品 ID，请关闭它。

每个扫描规则中只有一个条形码必须打开提取拨动开关。

开始位置字段：输入一个数字以指定条形码中工件 ID 的开头。

结束位置字段：输入一个数字以指定条形码中工件 ID 的结尾。若要读取到条形码的结尾，请将字段留空。

## PR 代码

每个条形码可以包括多个 PR 代码。

- 若要使 PR 代码可用于提取，请选择添加 PR 代码并指定其设置。条形码将在扫描规则部分中标记为 PR。

前缀字段：指定将自动前置到提取值的前缀。

开始位置字段：输入一个数字以指定条形码中 PR 代码的开头。

结束位置字段：输入一个数字以指定条形码中 PR 代码的结尾。若要读取到条形码的结尾，请将字段留空。

要删除 PR 代码，请右键点击它，然后选择删除。

## PR 代码序列

提取拨动开关：如果开启，Smart AMS 将从条形码中提取多个 PR 代码，条形码将在扫描规则部分中标记为 PR。若要禁用此功能，请将其关闭。

开始位置字段：输入一个数字以指定条形码中 PR 代码序列的开头。

PR 代码长度字段：输入单个 PR 代码的长度（以字符为单位）。

每个 PR 代码的前缀字段：指定将自动前置到每个提取的 PR 代码。

提取的 PR 代码的列表与从其他来源（例如 MES，如果可用的话）接收的 PR 代码合并。在这种情况下，PR 代码的组合列表将用于确定工件的工作流。例如，如果 MES 将允许的 PR 代码限制为 C 和 D，则只考虑 C 或 D。数据源的优先级如下：1) MES 或 PLC，2) 扫码枪。

# 管理用户角色

可以添加、编辑或删除用户角色。如果将多个角色分配给一个用户，则这些角色共同为该用户指定权限。

要管理用户和角色，您必须以超级用户身份登录。您可以使用首次登录 Smart AMS Config 时指定的用户名和密码，因为在 Smart AMS Config 中创建的第一个用户将被自动分配 Superuser 角色。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择页面右上角的 ，选择帐户管理 部分，然后选择角色。

## 添加角色

- 选择 。

- 为角色指定一个名称。

- 选择权限字段，然后选择要与角色关联的权限：编辑配置、推送配置、重置配置、导入 Excel 配置、导入/导出快照、恢复快照或保存快照。若要分配多个权限，请重复选择步骤。

## 权限

配置编辑：允许用户编辑配置。

配置推送：允许用户将配置推送到服务器。

配置重置：允许用户通过使用工位部分的新配置按钮重置配置。

Excel 配置的导入：允许用户将 .xlsx 配置文件导入到 Smart AMS Config 中。

导入/导出快照：允许用户导入和导出配置快照。

恢复快照：允许用户将当前配置回滚到之前的快照。

保存快照：允许用户保存当前配置的快照。

## 编辑角色

- 在编辑角色列中，选择 。

- 添加所需的权限。

- 若要删除不需要的权限，请选择 。

## 删除角色

- 在移除角色列中，选择 。

# 在 Smart AMS Config 中管理用户帐户

可以添加用户帐户并为其指定凭据。

要管理用户和角色，您必须以超级用户身份登录。您可以使用首次登录 Smart AMS Config 时指定的用户名和密码，因为在 Smart AMS Config 中创建的第一个用户将被自动分配 Superuser 角色。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择页面右上角的 ，选择帐户管理 部分，然后选择用户。

## 添加新用户帐户

- 选择 。

- 输入要添加的用户的用户名。

- 为用户输入一个密码。

## 更改用户密码

- 在更改密码列中，选择 。

- 为用户输入一个新密码。

## 为用户分配角色

- 在角色列中，选择 。

- 选择用户角色下拉列表，然后选择某个角色以将其分配给用户。若要分配多个角色，请重复选择步骤。

Superuser 角色包括可以分配给用户的所有用户权限，以及管理用户和角色的能力。此角色始终可用，不能编辑或删除。

是管理员列中的绿点 表示超级用户。否则显示红点 。

## 删除用户账户

- 在删除用户列中，选择 。

  超级用户不能直接删除。若要删除超级用户，应先取消分配 Superuser 角色。

# 在 Smart AMS Config 中指定用户首选项

在用户首选项部分，您可以为当前登录的用户指定首选项。这些首选项将按每个用户保存。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择页面右上角的 ，然后选择用户首选项 。

显示语言列表：选择界面语言。您可以选择以下语言之一：英文、德文或中文。

主题列表：默认情况下，Smart AMS Config 的主题设置为亮。您可以将它改为暗。

时间戳格式列表：提供有下列选项：MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM/PM (12H), YYYY-MM-DD hh:mm:ss (24H), DD.MM.YYVY hh:mm:ss (24H), DD/MM/YYYY hh:mm:ss (24H), YYYY/MM/DD hh:mm:ss (24H)

时区列表：选择您的时区。

密码：要更改当前登录用户的密码，请选择更改。

# 正在搜索项目

您可以快速搜索配置，通过其名称或项目设置中的值查找所需的项目。搜索区分大小写。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择页面右上角的 ，然后输入要在对象名称或描述中搜索的文本。

- 要打开（粗体显示的 "W"）和关闭（非粗体显示的 “W”）全词搜索，请选择搜索框旁边的字母 “W”。

分组依据列表：可以按类型或属性对搜索结果进行分组。要移除分组，请选择 。

- 要转到配置的相关部分，请选择搜索结果中的相应链接。

要固定或取消固定搜索结果部分，请使用 和 。

# 查看错误和警告通知

该系统能够检测其中的错误配置。

验证过程中不会检查停用的对象。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 您可以指向页面右上角的钟形图标，以获得包含新建、错误、信息、成功和警告通知统计信息的工具提示。

- 选择钟形图标以查看通知列表。

颜色的含义如下。

：当前配置没有错误或警告。

：至少有一个警告，但没有错误。图标中的计数器将显示新通知的数量。

：至少有一个错误。图标中的计数器将显示新通知的数量。

分组依据列表：您可以按新建（即未标记为已读的那些）、错误、信息、成功、警告对通知进行分组。要移除分组，请选择 。

- 要转到配置的相关部分，请选择通知文本中的相应链接。

- 查看通知后，可以选择 ，然后选择将所有通知标记为已读或关闭所有通知。

要固定或取消固定通知部分，请使用 和 。

# 插件

除了默认的控制器类型之外，通过使用插件，可在 Smart AMS 中提供更多控制器类型。一个插件对应一种控制器类型。

此部分内容

- 添加插件
- 移除插件

# 添加插件

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择 App 设置 。

- 选择插件部分。

- 选择导入插件，然后选择插件的 .tdp 文件。

可以依次导入多个插件。

您将看到一个包含以下列的表：设备供应商、设备类型、插件名称、插件版本和说明。

- 选择表中的行以展开或折叠它们。

- 要查看文件详情和插件详情部分，请选择插件名称列中的插件名称。

# 移除插件

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择 App 设置 。

- 选择插件部分。

- 选择相应的行将其展开，然后选择插件名称。将显示详细信息部分。

- 选择 。

# Microsoft Excel 格式的配置文件

在 Smart AMS 1.5 之前的旧版本中，所有配置设置（包括全局配置、站点列表、SAMS 配方列表和常量）都存储在 .xlsx 配置文件中。

Smart AMS Config 从 1.5 版开始添加。您可以将现有的 .xlsx 配置文件导入到 Smart AMS Config 中，然后微调配置。

不应编辑配置文件中的常量工作表。

.xlsx 配置文件一旦导入到 Smart AMS Config 中，就不能以同样的格式导出回来。配置仅可导出为 .dat 或 .pdf 文件。

此部分内容

- 获取 Microsoft Excel 格式的配置模板
- .xlsx 配置文件中的全局配置
- .xlsx 配置文件中的站点设置
- xlsx 配置文件中的配方列表

# 获取 Microsoft Excel 格式的配置模板

为了使用 Smart AMS 中的所有功能，建议您使用 Smart AMS Config 来创建配置。但是，您始终可以获得 Microsoft Excel 格式的配置模板。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到工位部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。

- 选择 ，然后选择下载配置模板。

# .xlsx 配置文件中的全局配置

在 .xlsx 配置文件中，Global Configurations 工作表包含 Smart AMS 的全局配置设置。

## 客户信息

Customer Name：指定客户的名称。

Plant Name：指定工厂的名称。

Number of Stations：指定站点的数量。

## 通用配置

Product Sign-in Override 下拉列表：选择 FALSE 可以防止另一个工件正在处理的同时允许新工件进站。如果选择 TRUE，则当新工件进站时，当前工件将被允许出站，同时新工件将被允许进站。

Ignore same Product Sign-In 下拉列表：如果工件 ID 与紧随其后进站的工件 ID 相同，选择 TRUE 可以防止新的工件进站。如果选择 FALSE，则不执行工件 ID 比对。工件将进站，拧紧工作流将从头开始。

MNO Strategy 下拉列表：
InactiveWorkflow：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则该工具将被锁定，直到手动跳过当前工作步骤。
ProductAbort：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工件将自动出站。
WorkflowRestart：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工作流将从头开始。此选项是最不推荐的，因为之前的拧紧结果将被丢弃，不会发送到 MES。
Proceed：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则 Smart AMS 将自动进行到下一个工作步骤。

Emergency Result Mode 下拉列表：
Static：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。工件 ID 不能输入。所有结果将带有一个静态识别符 - “人工”。
OnlyByProductSignIn：只有在工件进站后才启用该工具。工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
StaticAndOverwriteByProductSignIn：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。如果没有工件进站，则所有结果将带有一个静态识别符 - "MANUAL”。工件进站后，工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
Passive：工件识别不受 Smart AMS 控制。例如，如果扫码枪附加到控制器上，则从扫码枪收到的工件 ID 将被附加到拧紧结果。从控制器接收的任何工件 ID 将不会被 Smart AMS 更改。如果既未指定扫码枪也未指定其他输入源，则工件 ID 将为空。

您可以使用连接到 PF6000 控制器的扫码枪，在自动模式和控制器的手动模式下扫描，即使它没有连接到 Smart AMS。在这种情况下，Emergency Result Mode 设置必须设为 Passive，PF6000 站点的 Product Sign-In 设置必须设为 Barcode。
在 PF6000 的设置中，扫描通过功能需要停用。应配置控制器上的手动模式，以便它在键开关设置为紧急模式时处于活动状态。

Emergency Sign In Mode 下拉列表：
ByStationSignIn：在紧急模式中，工件可采用与自动模式相同的进站方式进站。如果在站点使用扫描规则，扫码枪将不被考虑用于此模式下的紧急模式进站。
ByStationSignInAndBarcodeScanner：工件可采用与自动模式相同的进站方式进站，也可以通过扫码枪进站。如果工件是通过扫码枪进站的，并为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。
OnlyByBarcodeScanner：工件只能通过使用扫码枪进站。如果为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。

Product Status Storage Limit：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的工件状态信息条目的最大数量。默认值：10000。

Station Dependency 下拉列表：
Off：没有站点互锁。即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
InLineDependency：在装配生产线中，只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才能进站。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。
AcrossLineDependency：只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才可以进站，即使上一个站点属于不同的装配生产线。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。

SQS3 返工站点通常忽略联锁检查，即使它们所在的装配生产线激活了联锁检查。

Reject OK Product Sign-In 下拉列表：
TRUE：已在同一站点处理 OK 的工件不能进站。当尝试进站时，连接到站点的多层警示灯上的绿色段将启动。工件将无法进站。然而，这样的工件仍然可以通过在检测到工件已经 OK 之后发送的 IO 信号在该站点进站。如果工件没有检测到已经 OK，则 IO 信号将被忽略。
FALSE：已在同一站点处理 OK 的工件可以进站，无论进站方式如何。

Product Disconnect Timeout：指定在与控制器的连接丢失的情况下等待直到工件出站的时间段（以秒为单位）。如果此字段留空，则当 Smart AMS 失去与控制器的连接时，工件将立即出站。然后，Smart AMS 将等待新的工件进站，以恢复站点的工作流。

ILT Server Port：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：10458。

Monitoring API：如果您想使用监视 API，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE 禁用此功能并节省系统资源。

Wait for Tool Stop：选择 TRUE 让系统等待站点的所有工具停止旋转，然后中止工作流并让工件出站。运行工具产生的所有拧紧结果都将报告给 MES。典型用例：按下“跳过工件”按钮或让另一个工件进站。如果设为 FALSE，工件将总是在检测到相应的信号时立即出站。系统将丢弃工件出站后处理的所有拧紧结果。

## ToolsNet 8 集成

Report to ToolsNet 8 下拉列表：如果想要连接 Smart AMS 到 ToolsNet 8 服务器下载结果数据（OK、NOK、NYD），请选择 TRUE。否则，请选择 FALSE。

ToolsNet 8 IP：指定用于连接的 IP 地址。

ToolsNet 8 Port：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：7110。

## MES 构建数据配置

Use MES Build Data protocol 下拉列表：如果要从 MES 适配器接收构建数据，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE。

Server Port：指定将用于接收构建数据的 TCP 端口。默认端口：8089。

Adapter Name：输入您要从中接收构建数据的 MES 适配器的名称。

## MES 结果配置

Use MES Result Adapter 下拉列表：如果要将结果数据发送到指定的 MES 适配器，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE。

Server Port：指定将用于发送结果数据的 TCP 端口。默认端口：8090。

Result Storage Limit：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的最大结果数。默认值：10000。

## MES 结果适配器名称

该列表显示了向 MES 提供结果数据的 MES 适配器。

Adapter No. 列：指定适配器的顺序位置。例如：1、2、3。

Adapter Name 列：输入要向其发送结果数据的 MES 适配器的名称。

## MES 进站配置

使用这些设置来配置 MES 进站功能。

Use MES Sign In protocol 下拉列表：如果您的系统配置为使用 MES Adapter 让工件进站，请选择 TRUE。否则，选择 FALSE 禁用此功能并节省系统资源。

Server Port：指定 TCP 端口，它将被用于传入来自 MES 登录适配器的连接。默认端口：8091。

Adapter Name 列：输入 MES 登录适配器的名称。

## LineConfig

该列表显示了带有 PLC 的装配生产线。

Line No. 列：指定装配生产线的顺序位置。例如：1、2、3。

Line Name 列：输入装配生产线的名称。

PLC IP：指定 PLC 的 IP 地址。相同的 IP 地址和端口组合可以在多条装配生产线上使用。

PLC Port：指定用于连接的 TCP 端口。

Activated 下拉列表：选择 TRUE 使 PLC 处于活动状态。否则，选择 FALSE 使其处于非活动状态。如果 PLC 处于非活动状态，Smart AMS 将忽略它。

Protocol 下拉列表：指定 PLC 应遵循的协议。

Dependency Check 下拉列表：要在选定的装配生产线中启用联锁检查，请选择 TRUE。在这种情况下，若工件是从上一个站点以 OK 状态出站的，则其只能在装配生产线中的某个站点进站。如果您选择 FALSE，即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
请注意，SQS3 返工站点通常忽略依赖性检查，即使它们所在的装配生产线激活了依赖性检查。

# .xlsx 配置文件中的站点设置

在 .xlsx 配置文件中，转到 Station List 工作表。它包含一个站点列表及其设置。在列中输入数据。

Station Name：指定站点的名称。

Line No.：指定站点所属的装配生产线。

Station No.：指定装配生产线中站点的顺序位置。例如：1、2、3。

Station Id：Line No. 和 Station No. 都写在同一个单元格，用下划线分隔 "_"。它必须与 PLC 电报中使用的站点 ID 相匹配。

一个配置不能包含两个或多个具有相同 ID 的站点。

Node Type：指定提供连接的节点类型。可能的值：Manual、PF4000、PM4000、PF6000、StWrench、IXB、SQS、SQSRework。当 STwrench 本身直接连接到 Smart AMS 时，使用 StWrench。当站点不由 Smart AMS 控制时，选择 Manual，然后 Smart AMS 将忽略它。

IXB 包括 ICB 和 ITB 工具类型。

Node IP：指定控制器或 SQS3 的 IP 地址。

Node Port：指定用于连接的 TCP 端口。它必须与控制器中指定的相同。示例：端口 4545 默认用于开放协议工具。

Controller Name：指定控制器的名称以便于识别。

Controller Counter By Station：指定站点控制器的数量。站点第一个控制器计数为 1。更多控制器按顺序计数：2、3，等等。当站点没有控制器时，键入 0。例如：使用 SQS3 站点。

Station Description(En)：用英语描述该站点。

Station Description(Local)：用本地语言描述该站点。

Emergency Pset / Mode：指定 Smart AMS 在紧急模式下工作时控制器中要设置的拧紧程序的数量。如果控制器在紧急模式下不受 Smart AMS 控制，则将该单元格留空。可以通过控制器进行选择 - 例如，通过套筒选择器。即使已指定拧紧程序，通过套筒选择器或其他方法进行选择也有效。控制器从该拧紧程序开始，后续可以更改拧紧程序。

Rework Node：相应返工站点的 Line No. 和 Station No. 都写在同一个单元格，用下划线分隔 "_"。它必须与 PLC 电报中使用的站点 ID 相匹配。

Product Sign-In 下拉列表：指定产品如何在站点登入。
PLC：产品只能通过 PLC 登入。
Barcode：工件只能通过扫码枪进站。
PLCAndBarcode：工件只能通过 PLC 或扫码枪进站。
MES：产品只能通过 MES 登入。
MESAndBarcode：工件只能通过 MES 或扫码枪进站。

Activated 下拉列表：选择 TRUE 使站点处于活动状态。否则，选择 FALSE 使其处于非活动状态。非活动站点不可用于执行工作；Smart AMS 通常忽略它们。

Execution Mode 下拉列表：在有多个工具的情况下，它决定工具操作的顺序：并行或顺次。
在并行执行模式下，如果站点处有多个工具，操作员可以同时使用这些工具 - 站点所有配方中指定的所有工具将同时处于活动状态。为此，选择 Parallel。
在顺次执行模式下，工具只能按照配方列出的顺序使用。为此，选择 Sequential。
如果站点不受 Smart AMS 控制，请选择 Uncontrolled。示例：SQS 和 SQSRework 类型的站点。请注意，对于 Smart AMS 站点，使用此选项与使用 Sequential 相同。

Free Order Mode：若选择 TRUE，则操作员可根据当前配方按照其认为合理的顺序执行拧紧。如果拧紧顺序不重要，您可能想使用此选项。螺栓的拧紧程序和拧紧顺序由操作员选择的套筒决定。套筒选择器上的每个套筒都必须被分配一个控制器上指定的特定拧紧程序。当设置为 FALSE 时，则只能以预定的顺序执行拧紧。

ILT Device IP：指定 ILT 设备的 IP 地址。

ILT Tag ID：指定定位标记的标识。您可以在标记的贴纸上找到它。

Traces：若要获取扭矩和角度随时间变化的拧紧曲线，请选择 TRUE。如果不需要曲线，选择 FALSE 可禁用此功能并节省系统资源。

Modbus Device IP：指定用于连接的 IP 地址。只有支持 Read Coils（功能代码 1）和 Write Single Coil（功能代码 5）功能的 Modbus 设备才能与 Smart AMS 一起使用。

Modbus Input Offset：指定传入信号的地址偏移量。

Modbus Output Offset：指定传出信号的地址偏移量。

LAN Scanner IP：指定用于连接的 IP 地址。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

LAN Scanner Port：指定连接的端口。如果已将 LAN 扫码枪连接到 Smart AMS 服务器，请使用此设置。否则，将此字段留空。

Use Pass Through For Scanning：此设置仅在控制器类型为 PF6000 或 IXB 时有效。当设为 TRUE 时，Smart AMS 将订阅通过扫描事件而不是 VIN 事件。此设置必须与控制器上的对应项（传递模式）匹配。也就是说，必须将扫码枪配置为将扫描的字符串传递到外部系统。

# xlsx 配置文件中的配方列表

.xlsx 配置文件中的 SAMS Recipe List 工作表包含拧紧操作的一组规范。

Station Id：Line No. 和 Station No. 都写在同一个单元格，用下划线分隔 "_"。它必须与 PLC 电报中使用的站点 ID 相匹配。此处指定的站点 ID 必须是 .xlsx 配置文件中的 Station List 工作表上使用的站点 ID。

Controller Name：指定要使用的控制器。它必须是 .xlsx 配置文件中的 Station List 工作表上使用的站点 ID。

PR Codes：将配方限制为特定的 PR 代码组合。为了接受所有工件，请将此字段留空。

当组合 PR 代码时，请使用下列布尔运算符。

布尔运算符
标识 | 涵义
--- | ---
/ | 或者
+ | AND（与）
! | NOT（非）

使用圆括号将两个或多个 PR 代码组合在一起。在一个表达式中将一系列 PR 代码组合在一起，可以表明这些 PR 代码在该表达式内组成一个项。
如果 PR 代码包含空格或其他非字母数字字符，请将 PR 代码用双引号括起来。如果您正在使用 .xlsx 配置文件，则必须使用反斜杠字符对双引号进行转义。
例如：(Sunroof + \"Five Doors\") / (\"White Color\" + !\"Lane Assistant\")。

PSet(PF) / Mode(PM)：指定拧紧程序编号。

Bolt Count：指定要使用 PSet(PF) / Mode(PM) 列中指定的拧紧程序拧紧的螺栓数量。

Spindle Count：指定工具使用的转轴数。错误的数量会影响螺栓的输出数据。在多轴拧紧的情况下，主轴计数是螺栓名称的一部分；否则，螺栓名称将不能正确地映射到结果。例如，如果 Bolt Count 设置为 3，而 Spindle Count 设置为 2，这意味着配置中有 6 个螺栓。

Bolt Name：键入螺栓名称 - 一个任意文本字符串，它是所有站点和配方中螺栓的唯一识别符。这是螺栓外部信息的一部分。

Bolt Description：输入螺栓的描述。

MNO Count：指定连续 NOK 重试的最多次数。当执行 OK 拧紧时，计数器复位为 0。当拧紧尝试为 NOK 时，它开始计数。对于不受限制的重试次数，请将单元格留空。

Area ID：指定与该站点相关的 ILT 区域的标识。站点的 ILT 驱动工具只有在区域内才会启用。如果此字段留空，则将启用配方中指定的工具，而不管其位置如何。

# 故障排除和保养

本节提供了对问题进行故障排除的帮助，并包含有助于您维护和维修产品的信息。

# 故障排除和保养概述

“故障排除和保养”部分介绍了可能由软件错误配置和硬件故障引起的常见问题的解决方案。在您联系服务代表之前，我们强烈建议您查看本部分中的主题，以找到解决问题的方法。

为了安全和正确使用，务必阅读相应的工具手册中的安全信息。

您可能还需要查阅与您的任务相关的更具体的部分：

- 有关配置特点的说明，请参见配置部分。

- 系统要求在介绍部分 > 系统概述子部分进行了详细说明。

- 如果您需要重新安装产品，请按照安装和升级部分的说明操作。

# 许可功能不足

当许可证中定义的功能数量与配置中使用的功能数量不匹配时，就会发生此错误。

原因 | 解决方案
--- | ---
主轴计数不匹配。 | 请注意，在配置中有一个站点意味着在该站点至少有一个主轴，即使没有指定主轴计数。确保您指定了正确的主轴数量。

# 使用静态 IP 地址

必须为 Smart AMS 中使用的所有工具使用静态 IP 地址。您可以通过手动方式将 IP 地址配置为静态地址，或通过 DHCP 保留的方式来配置。使用 MAC 地址来为特定设备保留 IP 地址。

# IP 地址和端口冲突

所有用于连接的 IP 地址和端口必须可用来接收和发送数据。两台或更多设备使用同一个 IP 地址和端口将在设备之间造成冲突，系统将无法与彼此通信。

执行下列操作来检查网络：

1. 尝试用 `ping` 命令测试相关 IP 地址的网络连通性，必要时检查计算机的 DNS 设置。

2. 运行 `netstat` 命令。该命令将显示若干网络接口的进出网络连接。Windows 8、Windows 10 和 Windows 11 上一般都预装了该命令。

如果发现重复的 IP 地址，请联系现场系统管理员协助。

如果没有发现重复的 IP 地址，请联系现场系统管理员查看是否有防火墙阻止您访问在 Smart AMS 和设备控制器中为您的硬件配置的 IP 地址和端口。

# Wi-Fi 射频干扰

无线设备（比如微波发射器、无线摄像头或邻近的 Wi-Fi 设备）可能干扰您用来将设备连到 HMI 的 Wi-Fi 连接。如果您的 Wi-Fi 设备太多，干扰也会出现。

通过检查下列条件确保您拥有稳定的 Wi-Fi 连接：

- 检查发射器/路由器的安装位置。

- 重新定位所涉设备周围的其他无线设备。

- 通过增加天线来增强信号和/或安装 Wi-Fi 扩展器来扩大范围。

- 添加第二台 Wi-Fi 路由器。

# 浏览器显示您的连接不是私有的

当浏览器无法确认网站是否具有有效的 SSL（安全套接字层）证书时，会显示错误消息。

建议您使用您自己的根证书。您也可以使用 Smart AMS 生成的 SSL 证书。它将要求网络上的每台计算机都在受信任的根证书存储中安装 SSL 证书的副本。

Smart AMS 生成的证书可从 Smart AMS 的关于页面获得。

原因 | 解决办法
--- | ---
您没有安装适当的证书。 | 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。 示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Manager 的计算机的实际 IP 地址。 要切换到证书设置部分，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择证书设置。

# 条码无法识别

因为下表中提到的几个原因，扫码枪可能无法识别条形码。

原因 | 解决办法
--- | ---
扫码枪所设置的条码识别格式与实际条码类型不匹配。 | 即使扫码枪能够识别多种格式的条码，受编程限制，它可能每次只能识别一种格式。请参见扫码枪随附的文档详细了解如何指定匹配您的条形码格式的条形码格式。
条形码参数已更改，这使得扫码枪的配置无效。 | 调整您的扫码枪以识别新的条形码。
由于硬件故障，扫码枪被取代。 | 配置新的扫码枪以识别想要的条形码格式。请参见扫码枪随附的文档。
由于不当关机，扫码枪的配置损坏。 | 以手动方式或从备份文件（如有）恢复扫码枪的配置。
您正在扫描的条码所在的表面发亮且反光 — 比如，塑料或金属。 | 拆下塑料盖。
条码无法读取。 | 目检条码。试着用另一把扫码枪识别它，看它是否可以读取。

# 条码被识别为错误

原因 | 解决办法
--- | ---
用户扫描了错误零件的条形码。 | 确保为用户提供正确的零件且这些零件有正确的条形码。
条形码包含无效的字符。 | 条形码必须只包含 ASCII 字符。确保您扫描的条形码中没有不能使用的字符。
条形码终止符未设置。 | 在扫码枪的设置中指定条形码终止符。Smart AMS 仅使用<LF>（换行）。不使用<CR>（回车）。
条形码格式不正确。 | 确保条形码符合具体系统的规则。比如，所有 EAN-13 条形码必须包含 13 位数。

# 工具在自动模式下启动失败

原因 | 解决方案
--- | ---
站点和 Smart AMS 之间存在连接问题。 | 识别并解决任何可能的网络连接问题。
Smart AMS 处于紧急模式。 | 检查多层警示灯（如有）中的紧急模式指示灯的状态。解决根本原因，然后在自动模式下启动站点。
Smart AMS 处于错误状态。错误指示灯亮起。 | 检查日志文件中没有成功的步骤，然后采取纠正措施。日志文件的路径：%ProgramData%\AMP\。例如：C:\ProgramData\AMP\。
工件的 PR 代码与 Smart AMS Config 中指定的表达式不匹配。 | 重新配置系统以接受条形码或用正确的工件替换错误的工件。
有一个拧紧程序源选择错误。 | 检查控制器的配置，尤其是拧紧程序选择源的配置。
工具的固件不兼容。 | 检查您的工具是否有合适的固件版本。如果匹配错误，推荐的固件将闪烁。
防火墙正在阻塞流量。操作系统中可能内置了防火墙并默认为启用。 | 检查防火墙设置以确保工具的 IP 地址和端口可用于通信。
工具 IP 地址或端口与其他工具冲突。 | 确保该工具的 IP 地址和端口设置是唯一的。

# 工具在紧急模式下启动失败

即使设置了拧紧程序，工具也不会启动。

原因 | 解决方案
--- | ---
控制器和 Smart AMS 之间存在连接问题。 | 确保控制器和 Smart AMS 之间的网络连接。如果检测到网络断开，请重新启动控制器。 如果与 Smart AMS 的连接正常，请检查日志文件中是否有未成功的步骤，然后采取纠正措施。日志文件的路径：%ProgramData%\AMP\。例如：C:\ProgramData\AMP\。

# STRwrench 不工作

即使配置有效，STRwrench 工具也不会启动。

原因 | 解决办法
--- | ---
批量控制已打开。 | 在 STRwrench 的批量控制设置中，关于如何执行源拧紧，请将批量控制设置为无批量控制。

# 螺栓的结果数据错误

原因 | 解决办法
--- | ---
指定的主轴数量不正确。 | 验证 Smart AMS Config 中的主轴计数参数中是否指定了正确的主轴数量。 在多轴拧紧的情况中，例如，如果拧紧计数设置为 3，而主轴计数设置为 2，这意味着配置中有 6 个螺栓。

# Smart AMS 无法与控制器建立连接

原因 | 解决方案
--- | ---
网络未安装或未正确配置。 | 检查您的网络配置。
连接无法建立，因为 IP 地址或端口错误。 | 检查 Smart AMS Config 中指定的 IP 地址和端口编号是否与控制器中的 IP 地址和端口编号匹配。
Smart AMS Manager 已停止响应。 | 重新启动计算机上 Windows 服务中列出的 SAMS 服务。

# 导航到 "localhost:6394” 失败

原因 | 解决办法
--- | ---
Smart AMS Manager 已停止响应。 | 重新启动计算机上 Windows 服务中列出的 SAMS 服务。
不支持 web 浏览器。 | 请使用支持的浏览器。参见最低要求部分。
安装 Smart AMS 期间指定了不同的端口编号。 | 使用安装 Smart AMS 时指定的端口编号代替端口 6394。

# 参考

在本节中，您可以找到其他有用的信息。

# 日志文件

在 Smart AMS 中，每个模块都有其自己的日志文件来帮助您排障或搜索所需的信息。

日志文件的默认路径为 %ProgramData%\AMP\。例如：C:\ProgramData\AMP\AMPManager\log\amp-manager.service.log，这是 Smart AMS Manager 日志文件。

当分析日志文件时，建议您先查看最后修改文件时的日期和时间。

# 合并 PR 代码

PR 代码是特定零件的模型代码。我们现在以机动车零件为例加以说明。

PR 代码和 PR 组合的例子
变速箱 | PR 组合 | 发动机 | PR 组合 | 汽车制造商 | PR 组合
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MQ250-6F | E2J | 1.6L/85kW | MM8 / D4K | 知名厂商 A | K8K
MQ350-6F | E3N | 2L/103kW PD | D3X / D7N | 知名厂商 B | K8C
DQ250-6F | E4S | 2L/110kW | D2T / D2Z | 知名厂商 C | K8P / 7N0 / 7JK
MQ200-6F | E5M | 2L/147kW | D2L |  |
DQ200-7F | E6G | 3.2L/184kW | D6D |  |
MQ500 | E7U | 1.4L/88kW | D23 |  |
|  | 1.4L/92kW | D33 |  |

当组合 PR 代码时，请使用下列布尔运算符。

布尔运算符
标识 | 涵义
--- | ---
/ | 或者
+ | AND（与）
! | NOT（非）

使用圆括号将两个或多个 PR 代码组合在一起。在一个表达式中将一系列 PR 代码组合在一起，可以表明这些 PR 代码在该表达式内组成一个项。

如果 PR 代码包含空格或其他非字母数字字符，请将 PR 代码用双引号括起来。
例如：(Sunroof + "Five Doors") / ("White Color" + !"Lane Assistant")。

如果您正在使用 .xlsx 配置文件，则必须使用反斜杠字符对双引号进行转义。
例如：(Sunroof + \"Five Doors\") / (\"White Color\" + !\"Lane Assistant\")。

PR 组合中使用括号的示例
PR 组合 | 涵义
--- | ---
(K8P / 7N0 / 7JK) + (E7U + (D23 / D33)) | 知名厂商 C 制造 AND（MQ500 变速箱 AND（88kW OR 92kW 发动机））
K8C + (E5M / E6G) | 知名厂商 B 制造 AND (MQ200-6F OR DQ200-7F 变速箱)

# TCP/IP 通信端口

系统组件被预配置为使用默认端口。其中的端口可能需要重新配置以消除冲突，具体取决于您的具体硬件和软件配置。

在开放协议工具中，工具本身充当服务器。

组件 | 默认配置路径 | 默认端口 | 方向 | 协议
--- | --- | --- | --- | ---
配置后端服务 API | 内部配置 | 5100 | 入站 | TCP、HTTP
诊断 API | 内部配置 | 5600 | 入站 | TCP、HTTP
FlexNet > Error Proofing License Manager web 界面 | C:\ProgramData\Atlas Copco\LLM\LLM\apache-tomcat-9.0.60\conf\server.xml | 8082 | 入站 | TCP、HTTP
FlexNet > 许可服务器监听端口 | Error Proofing License Manager > 设置 | 7070 | 同时 | TCP、HTTP
帮助（用户指南） | 内部配置 | 6399 | 入站 | TCP、HTTPS
ILT 服务器端口 | Smart AMS Config > App 设置 > 高级 | 10458 | 同时 | TCP、HTTP
Keycloak Auth API | 内部配置 | 5101 | 入站 | TCP、HTTP
Keycloak 管理器 | 内部配置 | 6396 | 入站 | TCP、HTTP
MES 构建数据端口 | Smart AMS Config > App 设置 > MES | 8089 | 入站 | TCP、HTTP
MES 结果数据端口 | Smart AMS Config > App 设置 > MES | 8090 | 入站 | TCP、HTTP
MES 登录端口 | Smart AMS Config > App 设置 > MES | 8091 | 入站 | TCP、HTTP
开放协议工具 | Smart AMS Config > 选择站点 > 控制器 | 4545 | 同时 | TCP、HTTP
PLC | Smart AMS Config > 选择生产线 > 生产线 PLC | 8001 | 出站 | TCP、HTTP
插件管理 API | 内部配置 | 7050 | 入站 | TCP、HTTP
RabbitMQ 监听端口 | 在 RabbitMQ 中指定 | 5672 | 入站 | TCP、HTTP
Smart AMS Config | 在安装 Smart AMS 时指定 | 6395 | 入站 | TCP、HTTPS
Smart AMS Manager | 在安装 Smart AMS 时指定 | 6394 | 入站 | TCP、HTTPS
Smart AMS Manager（内部） | 硬编码 | 6393 | 入站 | TCP、HTTP
发现 Smart AMS 服务器多个实例 | 硬编码 | 5353 | 入站 | UDP
WebSocket 通信服务器 | 内部配置 | 18096 | 入站 | TCP、HTTPS
WebSocket 通信服务器（内部） | 内部配置 | 18095 | 入站 | TCP、HTTP

# IO 设置

## 输入信号

信号编号 | 说明 | 预期映射
--- | --- | ---
1 | 紧急模式激活开关 | 钥匙开关
2 | 跳过产品（绕过产品）触发器 | 钥匙开关
3 | 跳过工作步骤（绕过螺栓）触发器 | 按钮
4 | 覆盖 OK 状态 | 取决于操作员面板
5 | 确认序列中断 | 钥匙开关

## 输出信号

信号编号 | 说明 | 预期映射
--- | --- | ---
1 | 紧急模式激活信号 | 橙色灯
2 | 产品总体 OK 信号 | 绿色灯
3 | 产品总体 NOK 信号 | 红色灯
4 | 产品运行信号 | 蓝色灯；对于基于继电器的控制器，当正在进行产品识别时，它将闪烁
5 | 站点错误（拒绝登录等） | 红色灯
6 | 正在进行产品识别 | 蓝色灯闪烁；非由基于继电器的控制器使用
7 | 全局错误（与站点无关），如 MES 或 PLC 断开 | 红色灯
8 | 序列中断信号 | 红色灯

## Smart AMS 输入（从控制器到 Smart AMS）

相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量（PLC 中的设置） | PF6000 变量 | Modbus 设备
--- | --- | --- | --- | ---
紧急模式 | 外部监控 1 | %QX 13000.0 | 外部监控 1 | 第一输出位
跳过工件 | 外部监控 2 | %QX 13000.1 | 外部监控 2 | 第二输出位
跳过工作步骤 | 外部监控 3 | %QX 13000.2 | 外部监控 3 | 第三输出位
覆盖 OK 状态 | 外部监控 4 | %QX 13000.3 | 外部监控 4 | 第四输出位
确认序列中断 | 外部监控 5 | %QX 13000.4 | 外部监控 5 | 第五输出位

## Smart AMS 输出（从 Smart AMS 到控制器）

注意，第六输入位不是由指定的控制器使用。相反，第四输入位使用如下。如果连接了蓝色指示灯，则当正在进行产品识别时，该指示灯将闪烁；当产品正在运行时，它将恒亮。

在 Modbus 设备中，第四输入位用于表示产品正在运行的信号，第六输入位则用于产品识别信号。

相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量（PLC 中的设置） | PF6000 变量 | Modbus 设备
--- | --- | --- | --- | ---
紧急模式 | 外部监控 1 | %IX 13000.0 | 通用 IO 1 | 第一输入位
工件 OK | 外部监控 2 | %IX 13000.1 | 通用 IO 2 | 第二输入位
工件 NOK | 外部监控 3 | %IX 13000.2 | 通用 IO 3 | 第三输入位
工件运行 | 外部监控 4 | %IX 13000.3 | 通用 IO 4 | 第四输入位
站点错误 | 外部监控 5 | %IX 13000.4 | 通用 IO 5 | 第五输入位
正在进行产品识别 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 第六输入位
全局错误，与站点无关 | 外部监控 7 | %IX 13000.6 | 通用 IO 7 | 第七输入位
序列中断信号 | 外部监控 8 | %IX 13000.7 | 通用 IO 8 | 第八输入位

# 术语与缩写

字母 | 术语 | 说明
--- | --- | ---
A | AMP | 装配管理平台
| AMS | 装配管理系统
I | ICB | 集成控制器，紧凑传感范围，电池
| ILT | Industrial Location Tethering
| ITB | 集成控制器，传感范围，电池
| IXB | ICB 和 ITB 的统称
M | MES | 制造执行系统
| MNO | Not OK 重试的最大次数
N | NOK | 异常
| NYD | 未完成
P | PLC | 可编程逻辑控制器
| PR 代码 | 工件属性代码
| PSet | 拧紧程序
S | SAMS | Smart AMS，智能装配管理系统
| SQS | 可扩展质量解决方案

# 查看并导出第三方许可证

您可以查看和导出 Smart AMS 中使用的第三方软件组件的许可证信息。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择关于 。

- 要展开或折叠第三方组件的列表，请选择许可证列表标题。

- 要显示或隐藏许可证文本，请在带有组件名称的行使用 和 。

- 要将具有许可证的第三方组件列表导出到 .json 文件，请选择关于页面的许可证列表标题右侧的 。

- 要关闭关于页面，请在右上角选择 。

# 查看 EULA

您可以查看最终用户许可协议 (EULA)。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：https://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 选择 ，然后选择关于 。

- 要展开或折叠文本，请选择最终用户许可协议 (EULA) 标题。

- 要关闭关于页面，请在右上角选择 。

## 适用于：