# 使用仪表板

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：https://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到仪表板，请选择页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，选择页面右上角的用户名，然后选择仪表板。

您可以选择在仪表板上显示哪些子部分。

- 选择 ，然后选中或取消选中要显示或隐藏的每个子部分名称旁的复选框：SAMS 控制器、生产线 PLC、MES 连接、ToolsNet 8、Service Manager、App 上下文、许可、检测到的实例。

SAMS 控制器、生产线 PLC、MES 连接和 ToolsNet 8子部分被称为调试指示器。要显示它们，请在 Smart AMS Config 的 App 设置中打开使用监视 API 功能。

在子部分中，绿点 表示项目可用或正在运行。否则显示红点 。非活动项目将不显示。

仪表板可能包含以下子部分。

SAMS 控制器：显示与 Smart AMS 一起使用的控制器。要查看控制器的详细信息，请选择图表。对于每个控制器，将显示以下信息：控制器类型、连接状态（已连接 或已断开 ）、线路名称、站点名称、IP 地址和端口。
线路 PLC：显示与 Smart AMS 一起使用的 PLC 连接。要查看连接的详细信息，请选择图表。对于每个连接，将显示以下信息：线路名称、线路编号、IP 地址和连接状态（已连接 或已断开 ）。
MES 连接：显示与 Smart AMS 一起使用的 MES 连接。要查看连接的详细信息，请选择图表。对于每个连接，将显示以下信息：适配器名称、适配器类型和连接状态（已连接 或已断开 ）。
ToolsNet 8：显示 ToolsNet 8 连接状态。
服务管理器：显示正在运行的服务。
App 上下文：显示将配置推送到服务器时的进程信息、消息队列 (MQ)、HTTP 数据和时间戳。
许可：显示 Smart AMS 和 Error Proofing License Manager 之间是否存在网络连接，以及许可服务器的主机名以及使用的功能和可用功能的数量。试用期指示灯在离到期日期还剩一周以上时呈绿色。如果剩下不到一周，它将变成黄色。一旦试用期到期，它将变成红色。
如果尚未对 Smart AMS 应用任何配置，则许可指示灯为灰色。
检测到的实例：显示网络上是否有任何其他 Smart AMS 服务器实例运行。对于每个实例，将显示以下信息：主机名、应用程序名、应用程序版本、IP 地址和端口。选择地址链接将允许您查看相应实例的 Smart AMS Manager。

为避免冲突，网络上只能运行一个 Smart AMS 服务器。

## 适用于：