# Hinzufügen und Verwalten von Stationen

Zuerst muss Smart AMS Config geöffnet werden.

- Öffnen Sie die Adresse von Smart AMS Config in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Smart AMS Config-Benutzeroberfläche öffnen auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: https://localhost:6395. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem Smart AMS Config ausgeführt wird.

- Um den Bereich Arbeitsplätze aufzurufen, wählen Sie im Navigationsfenster links auf der Seite aus.

Die Anzahl der Schrauben und die Anzahl der einer Station zugewiesenen Verschraubungsgeräte erscheint auf dem Stationssymbol im Bereich Arbeitsplätze.

- Um eine Station hinzuzufügen, wählen Sie rechts neben dem Namen der Linie und anschließend Smart AMS-Station, SQS-Station oder Manuelle Station aus. Verfügt die Station über keine Verbindung zu Smart AMS, wählen Sie Manuelle Station aus; Smart AMS wird diese Station ignorieren.

- Verschieben Sie die Stationen der Linie per Drag & Drop, um diese neu anzuordnen.

- Öffnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenü der Station, um diese zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der Einstellungen für eine Smart AMS-Station
- Hinzufügen und Verwalten von Steuerungen an Smart AMS-Stationen
- Hinzufügen eines Rezepts
- Festlegen der Einstellungen für SQS3-Stationen
- Festlegen der Einstellungen für manuelle Stationen

## Gilt für: