# IO 设置

## 输入信号

信号编号 | 说明 | 预期映射
--- | --- | ---
1 | 紧急模式激活开关 | 钥匙开关
2 | 跳过产品（绕过产品）触发器 | 钥匙开关
3 | 跳过工作步骤（绕过螺栓）触发器 | 按钮
4 | 覆盖 OK 状态 | 取决于操作员面板
5 | 确认序列中断 | 钥匙开关

## 输出信号

信号编号 | 说明 | 预期映射
--- | --- | ---
1 | 紧急模式激活信号 | 橙色灯
2 | 产品总体 OK 信号 | 绿色灯
3 | 产品总体 NOK 信号 | 红色灯
4 | 产品运行信号 | 蓝色灯；对于基于继电器的控制器，当正在进行产品识别时，它将闪烁
5 | 站点错误（拒绝登录等） | 红色灯
6 | 正在进行产品识别 | 蓝色灯闪烁；非由基于继电器的控制器使用
7 | 全局错误（与站点无关），如 MES 或 PLC 断开 | 红色灯
8 | 序列中断信号 | 红色灯

## Smart AMS 输入（从控制器到 Smart AMS）

相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量（PLC 中的设置） | PF6000 变量 | Modbus 设备
--- | --- | --- | --- | ---
紧急模式 | 外部监控 1 | %QX 13000.0 | 外部监控 1 | 第一输出位
跳过工件 | 外部监控 2 | %QX 13000.1 | 外部监控 2 | 第二输出位
跳过工作步骤 | 外部监控 3 | %QX 13000.2 | 外部监控 3 | 第三输出位
覆盖 OK 状态 | 外部监控 4 | %QX 13000.3 | 外部监控 4 | 第四输出位
确认序列中断 | 外部监控 5 | %QX 13000.4 | 外部监控 5 | 第五输出位

## Smart AMS 输出（从 Smart AMS 到控制器）

注意，第六输入位不是由指定的控制器使用。相反，第四输入位使用如下。如果连接了蓝色指示灯，则当正在进行产品识别时，该指示灯将闪烁；当产品正在运行时，它将恒亮。

在 Modbus 设备中，第四输入位用于表示产品正在运行的信号，第六输入位则用于产品识别信号。

相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量（PLC 中的设置） | PF6000 变量 | Modbus 设备
--- | --- | --- | --- | ---
紧急模式 | 外部监控 1 | %IX 13000.0 | 通用 IO 1 | 第一输入位
工件 OK | 外部监控 2 | %IX 13000.1 | 通用 IO 2 | 第二输入位
工件 NOK | 外部监控 3 | %IX 13000.2 | 通用 IO 3 | 第三输入位
工件运行 | 外部监控 4 | %IX 13000.3 | 通用 IO 4 | 第四输入位
站点错误 | 外部监控 5 | %IX 13000.4 | 通用 IO 5 | 第五输入位
正在进行产品识别 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 第六输入位
全局错误，与站点无关 | 外部监控 7 | %IX 13000.6 | 通用 IO 7 | 第七输入位
序列中断信号 | 外部监控 8 | %IX 13000.7 | 通用 IO 8 | 第八输入位

## 适用于：