# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Deklarationer

# Regionala krav

VARNING

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly, som är känd för staten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador och annan reproduktiv skada. För mer information gå in på

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Säkerhet

KASSERA EJ – GE TILL ANVÄNDAREN

VARNING

Läs alla säkerhetsföreskrifter, instruktioner, illustrationer och specifikationer som hör till elverktyget.

Underlåtenhet att följa alla angivna instruktioner kan leda till elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

VARNING

Alla lokala säkerhetsföreskrifter avseende installation, drift och underhåll skall alltid åtföljas.

## Användningsintyg

- Endast för yrkesmässigt bruk.

- Denna produkt och medföljande tillbehör får inte modifieras på något sätt.

- Använd inte denna produkt om den har skadats.

- Om produktuppgifterna eller varningsskyltarna på produkten inte är läsliga eller lossnar ska de bytas omedelbart.

- Produkten får endast installeras, användas och servas av behöriga personer i en miljö för industriellt bruk.

I detta avsnitt

- Avsedd användning
- Signalord för säkerhet
- Produktspecifika anvisningar

# Avsedd användning

Produkten är avsedd för att användas på eller i nära anslutning till strömsatta elektriska apparater eller ledare som drivs med en spänning på maximalt 1000 V.

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Produktspecifika anvisningar

# Installation

# Allmän installation, säkerhet

VARNING

Högspänningsfara

Isolerade verktygslock måste alltid användas tillsammans med isolerade uttag.

- Använd inte isolerade verktygslock utan isolerade uttag.

- Se till att de isolerade verktygslocken sitter ordentligt på plats, och följ alltid installationsanvisningarna.

- Byt ut de isolerade verktygslocken om de skadas på något sätt.

# Installation av EV-skyddet

När det isolerade skyddet är monterat syns inte stötindikatorn.

1. Fäst de två halvorna av LED-ringskyddet vid de två halvorna av EV-skyddet enligt följande:

   - Montera den halva av LED-ringskyddet som har avfasat positioneringsstift så att positioneringsstiftet är vänt mot EV-skyddets front.

   - Montera den halva av LED-ringskyddet som har ett rätvinkligt positioneringsstift så att positioneringsstiftet är vänt mot EV-skyddets bakre del.

2. Fäst de två halvorna av EV-skyddet vid STRwrench genom att föra in utmatningspinnen på dess punkt.

3. Tryck försiktigt och ta bort knappskyddet på den isolerade ramen för STRwrench-displayen. Sätt sedan knappskyddet på STRwrench -knappen och montera den isolerade ramen vid STRwrench -displayen.

4. Sätt in gummiprofilen på den isolerade displayramen.

5. Sätt in de fyra gummiringarna på EV-skyddet.

6. Fäst dekalen med följande information: verktygskapacitet, styrenhetens serienummer, smartHEAD:s serienummer.

# Borttagning av EV-skyddet

Ta inte bort EV-skyddet från verktyget förrän det är nödvändigt för service av verktyget.

1. Ta bort de fyra gummiringarna från EV-skyddet.

2. Ta bort gummiprofilen från den isolerade displayramen.

3. Ta bort den isolerade ramen och det isolerade knappskyddet från displayen.

4. Separera och ta bort de två halvorna av EV-skyddet och utmatningspinnen från STRwrench.

# Drift

# Allmän säkerhet vid användning

VARNING

Högspänningsfara

Oavsiktlig kontakt med högspänning kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

- Använd alltid isolerade verktygslock tillsammans med isolerade uttag.

- Använd inte isolerade verktygslock om de är skadade på något sätt eller om de inte är korrekt installerade.

- Endast de delar av verktyget som täcks av de isolerade verktygslocken är skyddade mot högspänning. De övriga delarna av verktyget är inte skyddade mot högspänning.

## Inspektion före användning

- Inspektera produkten visuellt varje gång före användning.

- Om det föreligger några tvivel angående produktens säkerhet måste en person med lämpliga kvalifikationer inspektera det och, vid behov, testa det på nytt.

## Temperatur

- Använd denna produkt i industrimiljö med reglerad temperatur.

- Använd inte produkten i temperaturer över 40 °C eller i hög omgivande luftfuktighet.

# Service och underhåll

# Allmän säkerhet vid service och underhåll

## Förvaring

- Förvara produkten på lämpligt sätt så att risken för skador på isoleringen till följd av förvaring eller transport minimeras.

- Förvara produkten åtskild från andra verktyg för att undvika mekaniska skador eller förväxling.

- Skydda produkten mot stark hetta och UV-strålning.

## Regelbunden kontroll

En person med lämpliga kvalifikationer bör utföra årlig visuell inspektionen av produkten för att avgöra om det är lämpligt att fortsätta använda den.

# Skyltar och dekaler

Produkten är försedd med skyltar och dekaler med viktig information om personlig säkerhet och produktunderhåll. Skyltarna och dekalerna måste alltid vara lätta att läsa. Nya skyltar och dekaler kan beställas med hjälp av reservdelslistan.