# Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

Przypadkowy kontakt z wysokim napięciem może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

- Należy używać izolowanych osłon narzędzi razem z izolowanymi nasadkami.

- Nie wolno używać izolowanych osłon narzędzi, jeżeli zostały one w jakikolwiek sposób uszkodzone lub jeżeli nie zostały prawidłowo zamontowane.

- Przed wysokim napięciem są chronione jedynie te części narzędzia, które są osłonięte izolowanymi osłonami. Pozostałe części narzędzia nie są chronione przed wysokim napięciem.

## Kontrola poprzedzająca użycie produktu

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową tego produktu.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego produktu, powinien on zostać zbadany przez odpowiednio przeszkoloną osobę, a w razie potrzeby ponownie go przetestować.

## Temperatura

- Produkt ten należy używać w środowisku przemysłowym o regulowanej temperaturze.

- Nie należy używać tego produktu w temperaturach powyżej 40°C ani w środowisku roboczym o wysokiej wilgotności powietrza.