# Obecná bezpečnost při provozu

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu vysokým napětím

Náhodný kontakt s vysokým napětí může mít za následek vážný úraz nebo úmrtí.

- Vždy používejte izolované kryty nástrojů a izolované nástavce.

- Izolované kryty nástrojů nepoužívejte, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozené nebo nejsou správně namontované.

- Proti vysokému napětí jsou chráněny jen ty části nástroje, které jsou pod izolovanými kryty nástroje. Ostatní části nástroje nejsou proti vysokému napětí chráněny.

## Kontrole před použitím

- Před každým použitím tento produkt vizuálně zkontrolujte.

- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti tohoto produktu ho musí v případě nutnosti zkontrolovat a otestovat dostatečně a odpovídajícím způsobem proškolená osoba.

## Teplota

- Používejte tento produkt v průmyslovém prostředí s regulovanou teplotou.

- Nepoužívejte tento produkt při teplotách nad 40 °C ani při vysoké relativní vlhkosti vzduchu.