# Removendo a tampa de proteção EV

Nunca remova a tampa de proteção EV da ferramenta antes de uma ação de manutenção.

1. Remova os quatro anéis de borracha da tampa de proteção EV.

2. Remova o perfil de borracha do quadro do display isolado.

3. Remova o quadro isolada e a tampa de proteção do botão do display.

4. Separe e remova as duas metades da tampa de proteção EV e o pino ejetor do STRwrench.