# Všeobecná prevádzková bezpečnosť

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vysokého napätia

Náhodný kontakt s akýmkoľvek vysokým napätím môže mať za následok ťažké zranenie alebo smrť.

- Vždy používajte izolované kryty nástroja spolu s izolovanými zásuvkami.

- Nepoužívajte izolované kryty nástroja, ak sú akokoľvek poškodené, resp. ak sú nesprávne nainštalované.

- Proti vysokému napätiu sú chránené iba tie časti nástrojov, ktoré sú pokryté krytmi nástroja. Ostatné časti nástroja nie sú chránené proti vysokému napätiu.

## Kontrola pred použitím

- Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte výrobok.

- V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne bezpečnosti tohto výrobku ho musí v prípade potreby prezrieť a preskúšať náležite vyškolená osoba.

## Teplota

- Používajte tento výrobok v priemyselnom prostredí s regulovanou teplotou.

- Nepoužívajte výrobok pri teplotách vyšších ako 40 °C ani pri vysokej vlhkosti vzduchu.