# Montaggio del coperchio EV

Una volta installata la cover isolante, l'indicatore di urto non è visibile.

1. Fissare i due gusci della protezione anello LED ai due gusci del coperchio EV come segue:

   - Fissare il guscio della protezione anello LED che ha la spina di orientamento smussata con la spina rivolta verso il fronte del coperchio EV.

   - Fissare il guscio della protezione anello LED che ha la spina di orientamento quadrata con la spina rivolta verso il retro del coperchio EV.

2. Fissare i due gusci del coperchio EV alla STRwrench inserendo la spina di espulsione nella sua sede.

3. Premere gentilmente e rimuovere il coperchietto del pulsante sul supporto isolato per il display della STRwrench. Quindi, collocare il relativo coperchietto sul pulsante della STRwrench, e fissare il supporto isolato al display della STRwrench.

4. Installare il profilo in gomma sul supporto isolato del display.

5. Inserire i quattro anelli in gomma sul coperchio EV.

6. Attaccare l'etichetta con i seguenti dati: capacità utensile, numero di serie controller, numero di serie smartHEAD.