# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# 宣言

# 地域の要件

警告

本製品によって、カリフォルニア州において癌や出生異常、その他生殖能への悪影響を引き起こすことが知られている鉛などの化学物質に晒されることがあります。詳細情報についてはhttps://www.p65warnings.ca.gov/ をご覧ください。

# 安全

捨てないでください - ユーザに渡してください

警告

このパワーツールに付属するすべての安全警告、指示、図、仕様をお読みください。

以下に列記したすべての指示に従わない場合、感電、火災および/あるいは重傷に至る危険性があります。

今後の参考のために、すべての警告と注意事項を保管しておいてください。

警告

設置、運転、およびメンテナンスに関連する、地域で制定された安全基準は常に順守されなければなりません。

## 使用に関するステートメント

- 業務用専用です。

- 本製品とその付属品は絶対に改造しないでください。

- 損傷している場合は本製品を使用しないでください。

- 本製品のツールデータ、危険性の警告サインの読み取りができなくなったり、外れている場合、即座に交換してください。

- 本製品は、工業的環境において有資格の担当者のみが設置、操作、修理するようにしてください。

本セクション内

- 使用目的
- 安全信号用語
- 製品の詳細説明書

# 使用目的

本製品は、最大電圧1000 Vで動作する通電された電気機器または導体、またはその近くでの使用を目的としています。

# 安全信号用語

安全信号用語の「危険」、「警告」、「注意」、「通知」には次のような意味があります:

危険 | 「危険」は、回避しなければ、死亡または重傷を負うことになる危険な状況を示します。
警告 | 「警告」は、回避しなければ、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。
注意 | 「注意」は安全警戒記号とともに用いられ、回避しなければ、軽傷または中程度の傷害を負う可能性のある危険な状況を示します。
通知 | 「通知」はケガに関係しない手順に対して用います。

# 製品の詳細説明書

# 取り付け

# 設置全般における安全上の注意

警告

高電圧の危険

絶縁ツールカバーは常に絶縁ソケットと一緒に使用する必要があります。

- 絶縁ソケットなしで絶縁ツールカバーを使用しないでください。

- 絶縁ツールカバーをしっかりと取り付け、必ず取り付け指示に従ってください。

- 絶縁ツールカバーに何らかの損傷がある場合は、カバーを交換してください。

# EV カバーの取り付け

絶縁カバーを取り付けると、衝撃インジケーターが見えなくなります。

1. 次のように、LEDリング保護部の両側を EV カバーの両側に取り付けます:

   - 面取りされている位置決めピンの付いている LED リング保護部の半分を、位置決めピンが EV カバーの前面を向くように取り付けます。

   - 四角い位置決めピンの付いている LED リング保護部の半分を、位置決めピンが EV カバーの後ろを向くように取り付けます。

2. イジェクトピンを挿入場所に挿入して、EV カバーの半々になった両方を、STRwrench に取り付けます。

3. STRwrench ディスプレイの絶縁フレームにあるボタンカバーを軽く押して取り外します。次に、ボタンカバーを STRwrench ボタンの上に置き、絶縁フレームを STRwrench ディスプレイに取り付けます。

4. 絶縁ディスプレイフレームにゴムプロファイルを挿入します。

5. EV カバーに4つのゴムリングを挿入します。

6. 次の情報を記載したラベルを貼り付けます: ツール能力、コントローラー シリアル番号、smartHEAD シリアル番号。

# EV カバーの取り外し

ツールの保守サービスのために取り外す必要がある場合を除き、EVカバーをツールから取り外さないでください。

1. EV カバーから 4 本のゴムリングを取り外します。

2. 絶縁ディスプレイフレームからゴムプロファイルを取り外します。

3. 絶縁フレームと絶縁ボタンカバーをディスプレイから取り外します。

4. EV カバーの半々の部分を分離させてからイジェクトピンを STRwrench から取り外します。

# 操作

# 操作全般における安全上の注意

警告

高電圧の危険

高電圧に誤って接触すると、重傷または死亡につながる可能性があります。

- 常に絶縁ツールカバーと絶縁ソケットを使用してください。

- 破損している場合や、正しく取り付けられていない場合は、絶縁ツールカバーを使用しないでください。

- 絶縁ツールカバーで覆われたツール部分のみが高電圧から保護されます。ツールの他の部分は、高電圧から保護されません。

## 使用前の点検

- ご使用前に毎回製品を目視点検してください。

- この製品の安全性に疑問がある場合は、適切な訓練を受けた人員が検査し、必要に応じて再検査する必要があります。

## 温度

- この製品は、温度調整がなされた工業環境で使用してください。

- この製品は40℃を超える温度や高湿度の環境で使用しないでください。

# サービスとメンテナンス

# 保守およびメンテナンス全般における安全上の注意

## 保存

- 保管または輸送による絶縁材の損傷のリスクを最小限に抑えるため、製品を適切に保管してください。

- 機械的な損傷や混乱を避けるため、本製品は他のツールとは別に保管してください。

- 本製品を過度の熱や紫外線から保護してください。

## 定期検査

適切な訓練を受けた人員は、本製品の毎年の目視検査を行い、さらなる稼働の適合性を判断する必要があります。

# サインとステッカー

本製品には、個人の安全および製品のメンテナンスに関する重要な情報を記載した表示とステッカーがあります。表示とステッカーは、常に読みやすいものでなければなりません。スペアパーツリストで、新しい表示とステッカーをご注文いただけます。