# Rimozione del coperchio EV.

Non rimuovere la cover EV dall'utensile a meno che non sia necessario farlo per la manutenzione dell'utensile.

1. Rimuovere i quattro anelli in gomma dal coperchio EV.

2. Rimuovere il profilo in gomma dal supporto isolato del display.

3. Rimuovere il supporto isolato e il coperchietto pulsante isolato dal display.

4. Separare e rimuovere i due gusci del coperchio EV e la spina di espulsione dalla STRwrench.