# Zdejmowanie osłony.

Nie należy zdejmować pokrywy EV z narzędzia, dopóki nie będzie to konieczne w celu przeprowadzenia konserwacji narzędzia.

1. Zdjąć cztery gumowe pierścienie z pokrywy EV.

2. Wyjąć gumowy profil w izolowanej ramy wyświetlacza.

3. Zdjąć izolowaną ramę i izolowaną pokrywę przycisku z wyświetlacza.

4. Oddzielić i zdjąć dwie połówki izolowanej pokrywy EV oraz kołek wypychający z STRwrench.