# Instalowanie osłony EV

Po zamontowaniu izolowanej pokrywy wskaźnik wstrząsów nie jest widoczny.

1. Przymocować dwie połówki osłon pierścienia LED do dwóch połówek pokrywy EV w następujący sposób:

   - Przymocować połówkę ochrony pierścienia LED, która ma fazowany kołek pozycjonujący, tak aby był on skierowany do przodu pokrywy EV.

   - Przymocować drugą połówkę ochrony pierścienia LED, która ma kwadratowy kołek pozycjonujący, tak aby był on skierowany do tyłu pokrywy EV.

2. Przymocować dwie połowy pokrywy EV do STRwrench, wkładając kołek wypychający w odpowiednie miejsce.

3. Delikatnie nacisnąć i usunąć pokrywę przycisku na izolowanej ramie do wyświetlacza STRwrench. Następnie umieścić pokrywę przycisku na przycisku STRwrench i przymocować izolowaną ramę do wyświetlacza STRwrench.

4. Włożyć gumowy profil w izolowaną ramę wyświetlacza.

5. Włożyć cztery gumowe pierścienie na pokrywę EV.

6. Przymocować etykietę z następującymi informacjami: pojemność narzędzia, numer seryjny kontrolera, numer seryjny smartHEAD.