# Entfernen der EV-Abdeckung

Entfernen Sie die EV-Abdeckung erst vom Werkzeug, wenn diese zur Werkzeugwartung demontiert werden muss.

1. Entfernen Sie die vier Gummischeiben von der EV-Abdeckung.

2. Entfernen Sie das Gummiprofil vom isolierten Display-Rahmen.

3. Entfernen Sie den isolierten Rahmen und die isolierte Tastenabdeckung vom Display.

4. Trennen und entfernen Sie die beiden Hälften der EV-Abdeckung und den Auswurfstift vom STRwrench.