# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Dichiarazioni

# Requisiti regionali

ATTENZIONE

Questo prodotto può causare esposizione a sostanze chimiche tra cui il piombo, note allo stato della California come causa di tumori e difetti congeniti o altri problemi riproduttivi. Per maggiori informazioni consultare

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sicurezza

NON SMALTIRE: DA CONSEGNARE ALL'UTENTE

ATTENZIONE

Leggere tutti gli avvisi e le istruzioni di sicurezza unitamente alle illustrazioni e alle specifiche tecniche di questo utensile elettrico.

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultarli eventualmente in futuro.

ATTENZIONE

Rispettare sempre le norme ed i regolamenti locali inerenti l’installazione, il funzionamento e la manutenzione.

## Dichiarazione sull’utilizzo

- Destinato solo a un utilizzo professionale.

- Questo utensile e i suoi accessori non devono mai essere modificati.

- Non utilizzare questo prodotto se è stato danneggiato.

- Se le targhette indicanti i dati del prodotto o i segnali di pericolo del prodotto diventano illeggibili o si staccano, sostituirli immediatamente.

- Il prodotto deve essere installato, utilizzato e manutenuto solo da personale qualificato e in un ambiente di assemblaggio industriale.

In questa sezione

- Uso previsto
- Parole dei segnali di sicurezza
- Istruzioni specifiche del prodotto

# Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso le apparecchiature elettriche o i conduttori alimentati con una tensione massima di 1000 V o nelle vicinanze di essi.

# Parole dei segnali di sicurezza

Le parole dei segnali di sicurezza pericolo, attenzione, prudenza e nota hanno i seguenti significati:

PERICOLO | PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà infortuni gravi o mortali.
ATTENZIONE | ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrà provocare infortuni gravi o mortali.
PRUDENZA | PRUDENZA, utilizzato con il simbolo di allarme, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni di scarsa o minore gravità.
NOTA | NOTA è utilizzato per evidenziare pratiche non corrette che non comportano lesioni personali.

# Istruzioni specifiche del prodotto

# Installazione

# Norme generali di sicurezza per l’installazione

ATTENZIONE

Rischio di alta tensione

Usare i coperchi degli strumenti isolati insieme alle prese isolate.

- Non utilizzare i coperchi degli strumenti isolati senza prese isolate.

- Installare i coperchi degli strumenti isolati in modo sicuro, attenendosi alle istruzioni di installazione.

- Sostituire i coperchi degli strumenti isolati danneggiati.

# Montaggio del coperchio EV

Una volta installata la cover isolante, l'indicatore di urto non è visibile.

1. Fissare i due gusci della protezione anello LED ai due gusci del coperchio EV come segue:

   - Fissare il guscio della protezione anello LED che ha la spina di orientamento smussata con la spina rivolta verso il fronte del coperchio EV.

   - Fissare il guscio della protezione anello LED che ha la spina di orientamento quadrata con la spina rivolta verso il retro del coperchio EV.

2. Fissare i due gusci del coperchio EV alla STRwrench inserendo la spina di espulsione nella sua sede.

3. Premere gentilmente e rimuovere il coperchietto del pulsante sul supporto isolato per il display della STRwrench. Quindi, collocare il relativo coperchietto sul pulsante della STRwrench, e fissare il supporto isolato al display della STRwrench.

4. Installare il profilo in gomma sul supporto isolato del display.

5. Inserire i quattro anelli in gomma sul coperchio EV.

6. Attaccare l'etichetta con i seguenti dati: capacità utensile, numero di serie controller, numero di serie smartHEAD.

# Rimozione del coperchio EV.

Non rimuovere la cover EV dall'utensile a meno che non sia necessario farlo per la manutenzione dell'utensile.

1. Rimuovere i quattro anelli in gomma dal coperchio EV.

2. Rimuovere il profilo in gomma dal supporto isolato del display.

3. Rimuovere il supporto isolato e il coperchietto pulsante isolato dal display.

4. Separare e rimuovere i due gusci del coperchio EV e la spina di espulsione dalla STRwrench.

# Funzionamento

# Sicurezza generale di funzionamento

ATTENZIONE

Pericolo dell'alta tensione

Il contatto accidentale con l'alta tensione può provocare lesioni gravi o mortali.

- Utilizzare sempre coperture per utensili e prese isolate.

- Non utilizzare coperture per utensili isolate danneggiate o non installate correttamente.

- Solo le parti dell'utensile dotate di coperture isolanti sono protette dall'alta tensione. Le altre parti dello strumento non sono protette dall'alta tensione.

## Ispezione prima dell'uso

- Ispezionare visivamente il prodotto prima dell'uso.

- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, farlo esaminare da una persona dotata di formazione e ripetere il test, se necessario.

## Temperatura

- Utilizzare questo prodotto in un ambiente industriale dotato di temperatura regolata.

- Non utilizzare questo prodotto a temperature superiori a 40 °C o con elevata umidità atmosferica.

# Assistenza e manutenzione

# Sicurezza generale dell'assistenza e manutenzione

## Conservazione

- Conservare questo prodotto in modo da ridurre al minimo il rischio di danni all'isolamento a causa dello stoccaggio o del trasporto.

- Conservare questo prodotto separatamente dagli altri strumenti per prevenire danni meccanici o confusione.

- Proteggere il prodotto dal calore eccessivo e dalle radiazioni UV.

## Esame periodico

Una persona dotata di formazione adeguata deve eseguire l'esame visivo annuale del prodotto per determinarne l'idoneità per l'ulteriore utilizzo.

# Informazioni sull’etichettatura ambientale degli imballaggi

Materiale | Abbreviazione | Numerazione
--- | --- | ---
Polietilene a densità elevata | HDPE | 2
Cloruro di polivinile | PVC | 3
Polietilene a bassa densità | LDPE | 4
Polipropilene | PP | 5
Polistirene | PS | 6
Poliuretano | PU | 7
Fibra di legno corrugata | PAP | 20
Fibra di legno non corrugata | PAP | 21
Carta | PAP | 22
Legno | FOR | 50
Carta e fibra di legno/plastica | C/PAP | 81

Decisione UE 129/97/CE.

# Segni e adesivi

Il prodotto possiede targhette e adesivi contenenti informazioni importanti sulla sicurezza personale e sulla manutenzione del prodotto. Le targhette e gli adesivi devono essere sempre leggibili. È possibile ordinare nuove targhette e adesivi facendo riferimento alla lista dei ricambi.