# Montáž krytu EV

Po namontovaní izolačného krytu nie je indikátor nárazu viditeľný.

1. Pripojte dve polovice chrániča LED krúžku ku dvom poloviciam krytu EV takto:

   - Pripojte polovicu chrániča LED krúžku, ktorý má skosený vodiaci kolík otočený k prednej časti krytu EV

   - Pripojte polovicu chrániča LED krúžku, ktorý má štvorhranný vodiaci kolík otočený k zadnej časti krytu EV

2. Pripojte dve polovice krytu EV k STRwrench tak, že vložíte vysúvací kolík na svoje miesto.

3. Zľahka stlačte a zložte kryt tlačidla na izolovanom ráme pre displej STRwrench . Potom nasaďte kryt tlačidla na tlačidlo STRwrench a pripojte izolovaný rám k displeju STRwrench.

4. Nasuňte gumový profil na izolovaný rám displeja.

5. Nasuňte štyri gumové krúžky na kryt EV.

6. Nalepte štítok s nasledujúcimi informáciami: výkon nástroja, sériové číslo ovládača, sériové čísla smartHEAD.