# Retirar la tapa EV

No extraiga la tapa EV de la herramienta hasta que la tenga que extraer para realizar el mantenimiento de la herramienta.

1. Retire los cuatro anillos de goma de la tapa EV.

2. Retire el perfil de goma del marco de la pantalla con aislamiento.

3. Retire la estructura con aislamiento y la tapa de botón con aislamiento de la pantalla.

4. Separe y retire las dos mitades de la tapa EV y el pasador de eyección de la STRwrench.