# Sicurezza generale di funzionamento

ATTENZIONE

Pericolo dell'alta tensione

Il contatto accidentale con l'alta tensione può provocare lesioni gravi o mortali.

- Utilizzare sempre coperture per utensili e prese isolate.

- Non utilizzare coperture per utensili isolate danneggiate o non installate correttamente.

- Solo le parti dell'utensile dotate di coperture isolanti sono protette dall'alta tensione. Le altre parti dello strumento non sono protette dall'alta tensione.

## Ispezione prima dell'uso

- Ispezionare visivamente il prodotto prima dell'uso.

- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, farlo esaminare da una persona dotata di formazione e ripetere il test, se necessario.

## Temperatura

- Utilizzare questo prodotto in un ambiente industriale dotato di temperatura regolata.

- Non utilizzare questo prodotto a temperature superiori a 40 °C o con elevata umidità atmosferica.