# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# 声明

# 区域性要求

警告

该产品可能会使您暴露于化学物质（包括铅），加利福尼亚州已明确铅可导致癌症和先天缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问

https://www.p65warnings.ca.gov/

# 安全

切勿丢弃 – 请交给使用者

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告

安装、操作以及维护过程中必须始终遵守当地的安全法规。

## 使用声明

- 仅供专业使用。

- 此产品及其附件不得以任何形式进行改造。

- 如果此产品已损坏，则不得使用。

- 如果产品上的产品数据或危险警示牌不再清晰可读或已脱落，请立即更换。

- 该产品必须只能由具有相关资质的人员在工业环境中安装、操作和维护。

此部分内容

- 预期用途
- 安全警示语
- 产品特定说明

# 预期用途

本产品预期在最高电压为 1000 V 的通电电气设备或导体上或其附近使用。

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 产品特定说明

# 安装

# 一般安装安全

警告

高压危险

绝缘工具罩必须始终与绝缘套筒配合使用。

- 不要使用没有绝缘套筒的绝缘工具罩。

- 牢固安装绝缘工具罩，务必遵循安装说明。

- 如果绝缘工具罩有任何形式的损坏，请更换。

# 安装 EV 盖

安装绝缘罩后，将无法看到振动指示器。

1. 将 LED 环形保护装置的两个半部连接到 EV 盖的两个半部，如下所示：

   - 连接带有斜面定位销的 LED 环形保护装置的一半，定位销朝向 EV 盖的前面。

   - 连接带有方形定位销的 LED 环形保护装置的一半，定位销朝向 EV 盖的背面。

2. 将弹出销插入到位，从而将 EV 盖的两半连接到 STRwrench 上。

3. 轻轻按下并取下 STRwrench 显示屏绝缘框架上的按钮盖。然后，将按钮盖放在 STRwrench 按钮上，并将绝缘框架连接到 STRwrench 显示屏。

4. 将橡胶型材插入绝缘显示屏框架。

5. 将四个橡胶圈安装在 EV 盖上。

6. 在标签上附上以下信息：工具容量、控制器序列号、smartHEAD 序列号

# 拆下 EV 盖

除非因工具维护必须拆卸，否则请勿从工具上取下 EV 盖。

1. 从 EV 盖上取下四个橡胶圈。

2. 从绝缘显示屏框架上拆下橡胶型材。

3. 从显示屏上拆下绝缘框架和绝缘按钮盖。

4. 从 STRwrench 上分离并拆下 EV 盖的两半和弹出销。

# 操作

# 一般操作安全

警告

高压危险

意外接触任何高压可能导致严重伤害或死亡。

- 始终将绝缘工具罩与绝缘套筒配合使用。

- 如果有任何方式的损坏或安装不正确，请勿使用绝缘工具罩。

- 只有绝缘工具罩覆盖的部分有高压保护。工具的其他部分没有高压保护。

## 使用前检查

- 每次使用前目视检查本产品。

- 如果对本产品的安全性有任何疑问，必须由经过适当培训的人员检查并重新测试。

## 温度

- 在温度受控的工业环境中使用本产品。

- 请勿在高于 40°C 的温度或高湿度的环境中使用本产品。

# 维护和保养

# 一般保养和维护安全

## 存放

- 妥善存放本产品，以最大程度减少由于存放或运输而损坏绝缘的风险。

- 请将本产品与其他工具分开存放，以避免机械损坏或混乱。

- 妥善保护本产品，避免过热和紫外线辐射。

## 定期检查

经过适当培训的人员应该对本产品进行年度外观检查，以确定其是否适合进一步维修。

# 标志和贴纸

产品配备的标贴含有个人使用安全和产品维护方面的重要信息。标贴应始终易于阅读。可以使用备件列表订购新标贴。