# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Erklärungen

# Regionale Anforderungen

WARNUNG

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien, einschließlich Blei, aussetzen, was nach Kenntnis des Bundesstaats Kalifornien zu Krebserkrankungen und Geburtsfehlern oder sonstigen Schäden am Fortpflanzungssystem führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sicherheit

NICHT WEGWERFEN - AN BENUTZER WEITERLEITEN

WARNUNG

Lesen Sie alle mit diesem Elektrowerkzeug bereitgestellten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen.

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder ernsthaften Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur künftigen Verwendung auf.

WARNUNG

Alle örtlichen Vorschriften, die Installation, Bedienung und Wartung betreffen, müssen immer beachtet werden.

## Nutzungserklärung

- Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkräfte.

- Dieses Produkt und sein Zubehör dürfen in keinem Fall modifiziert werden.

- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

- Wenn die Produktdatenschilder oder Gefahrenwarnschilder unleserlich werden oder sich ablösen, sind diese sofort zu ersetzen.

- Das Produkt darf nur von geschulten Fachkräften und nur in Industrieumgebungen installiert, bedient und gewartet werden.

In diesem Abschnitt

- Vorgesehener Verwendungszweck
- Sicherheitsbezogene Signalwörter
- Produktspezifische Anweisungen

# Vorgesehener Verwendungszweck

Dieses Produkt ist zur Verwendung an oder in direkter Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Geräten oder Leitern mit einer maximalen Spannung von 1000 V vorgesehen.

# Sicherheitsbezogene Signalwörter

Die sicherheitsbezogenen Signalworte Gefahr, Warnung, Vorsicht und Hinweis haben folgende Bedeutung:

GEFAHR | GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen mit möglicher Todesfolge führen wird.
WARNUNG | WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen mit möglicher Todesfolge führen könnte.
ACHTUNG | VORSICHT weist bei Verwendung mit dem Sicherheitswarnsymbol auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte.
HINWEIS | Ein HINWEIS wird für Situationen verwendet, die sich nicht auf eine mögliche Verletzungsgefahr beziehen.

# Produktspezifische Anweisungen

# Installation

# Allgemeine Sicherheit bei der Installation

WARNUNG

Gefahr durch Hochspannung

Isolierte Werkzeugabdeckungen müssen immer zusammen mit isolierten Aufsätzen verwendet werden.

- Verwenden Sie isolierte Werkzeugabdeckungen nicht ohne isolierte Aufsätze.

- Installieren Sie die isolierten Werkzeugabdeckungen sorgfältig und befolgen Sie immer die Installationsanleitung.

- Tauschen Sie isolierte Werkzeugabdeckungen aus, wenn diese in irgendeiner Form beschädigt sind.

# Installation der EV-Abdeckung

Wenn die isolierte Abdeckung installiert ist, ist die Stoßanzeige nicht sichtbar.

1. Bringen Sie die beiden Hälften des LED-Ringschutzes wie folgt an den beiden Hälften der EV-Abdeckung an:

   - Bringen Sie die Hälfte des LED-Ringschutzes, die über einen abgeschrägten Positionierstift verfügt, mit dem Positionierstift in Richtung der Vorderseite der EV-Abdeckung zeigend an.

   - Bringen Sie die Hälfte des LED-Ringschutzes, die über einen rechteckigen Positionierstift verfügt, mit dem Positionierstift in Richtung der Rückseite der EV-Abdeckung zeigend an.

2. Bringen Sie die beiden Hälften der EV-Abdeckung am STRwrench an, indem Sie den Auswurfstift in seine vorgesehene Position einführen.

3. Drücken Sie vorsichtig auf die Tastenabdeckung am isolierten Rahmen des STRwrench-Displays und entfernen Sie sie. Platzieren Sie die Tastenabdeckung anschließend auf der Taste des STRwrench und bringen Sie den isolierten Rahmen am Display des STRwrench an.

4. Setzen Sie das Gummiprofil am isolierten Display-Rahmen ein.

5. Setzen Sie die vier Gummischeiben an der EV-Abdeckung ein.

6. Bringen Sie das Etikett mit den folgenden Informationen an: Werkzeugkapazität, Seriennummer der Steuerung, S/N des smartHEAD.

# Entfernen der EV-Abdeckung

Entfernen Sie die EV-Abdeckung erst vom Werkzeug, wenn diese zur Werkzeugwartung demontiert werden muss.

1. Entfernen Sie die vier Gummischeiben von der EV-Abdeckung.

2. Entfernen Sie das Gummiprofil vom isolierten Display-Rahmen.

3. Entfernen Sie den isolierten Rahmen und die isolierte Tastenabdeckung vom Display.

4. Trennen und entfernen Sie die beiden Hälften der EV-Abdeckung und den Auswurfstift vom STRwrench.

# Bedienung

# Allgemeine Betriebssicherheit

WARNUNG

Gefahr durch Hochspannung

Versehentlicher Kontakt mit Hochspannungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Verwenden Sie immer isolierte Werkzeugabdeckungen mit isolierten Einsätzen.

- Verwenden Sie isolierte Werkzeugabdeckungen nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt sind oder nicht korrekt installiert wurden.

- Nur die durch die isolierte Werkzeugabdeckung abgedeckten Teile des Werkzeugs sind gegen Hochspannung geschützt. Die anderen Teile des Werkzeugs sind nicht gegen Hochspannung geschützt.

## Überprüfung vor der Verwendung

- Führen Sie vor der Verwendung des Produkts immer eine Sichtprüfung durch.

- Bestehen Zweifel hinsichtlich der Sicherheit des Produkts, muss eine entsprechend qualifizierte Person dieses überprüfen und erneut testen, falls nötig.

## Temperatur

- Verwenden Sie dieses Produkt in Industrieumgebungen mit geregelter Temperatur.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen von über 40°C oder bei hoher atmosphärischer Feuchtigkeit.

# Instandhaltung und Wartung

# Allgemeine Sicherheit während Instandhaltung und Wartung

## Lagerung

- Lagern Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um die Gefahr von Beschädigungen der Isolierung bei Lagerung oder Transport zu minimieren.

- Lagern Sie dieses Produkt getrennt von anderen Werkzeugen, um mechanische Schäden oder Verwechselungen zu vermeiden.

- Schützen Sie dieses Produkt vor übermäßiger Hitzeeinwirkung sowie UV-Strahlung.

## Regelmäßige Prüfung

Eine entsprechend qualifizierte Person sollte eine jährliche Sichtprüfung dieses Produkts durchführen, um seine Eignung für den weiteren Betrieb zu bestimmen.

# Schilder und Aufkleber

Am Produkt befinden sich Schilder und Aufkleber, die wichtige Angaben zur Personensicherheit und Produktwartung enthalten. Die Schilder und Aufkleber müssen immer gut leserlich sein. Neue Schilder und Aufkleber können mithilfe der Ersatzteilliste bestellt werden.