# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Deklaracje

# Wymagania regionalne

OSTRZEŻENIE

Ten produkt może narazić użytkownika na kontakt z chemikaliami, między innymi ołowiem, który wg władz stanu Kalifornia powoduje raka, wady wrodzone i upośledzenie płodności. Więcej informacji podano w witrynie

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Bezpieczeństwo

Nie wyrzucać — przekazać użytkownikowi

OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do niniejszego narzędzia mechanicznego.

Nieprzestrzeganie wszystkich zmieszczonych poniżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Należy zawsze przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji.

## Oświadczenie o przeznaczeniu

- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

- Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu ani jego akcesoriów.

- Nie należy użytkować uszkodzonego produktu.

- Jeśli umieszczone na produkcie etykiety zawierające dane produktu lub ostrzegające przed niebezpieczeństwem przestaną być czytelne lub odpadną, należy je niezwłocznie wymienić.

- Produkt musi być instalowany, obsługiwany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w warunkach przemysłowych.

W tej sekcji

- Przeznaczenie
- Słowa sygnalizujące zagrożenia
- Instrukcje dotyczące produktu

# Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania na lub w pobliżu urządzeń elektrycznych lub przewodów znajdujących się maksymalnie pod napięciem 1000 V.

# Słowa sygnalizujące zagrożenia

Zwroty ważne ze względu na bezpieczeństwo to Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga i Uwaga. Mają one następujące znaczenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO | NIEBEZPIECZEŃSTWO opisuje niebezpieczną sytuację, która powoduje śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.
OSTRZEŻENIE | OSTRZEŻENIE opisuje niebezpieczną sytuację, która może powodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.
OSTRZEŻENIE | PRZESTROGA jest stosowana wraz z symbolem ostrzeżenia o zagrożeniu i oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki.
UWAGA | UWAGA służy do opisywania praktyk nie związanych z zagrożeniem obrażeniami osób.

# Instrukcje dotyczące produktu

# Instalacja

# Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas instalowania

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

Należy używać izolowanych osłon narzędzi razem z izolowanymi nasadkami.

- Nie wolno używać izolowanych osłon narzędzi bez izolowanych nasadek.

- Należy dokładnie przymocować Izolowane osłony narzędzi, postępując zgodnie z instrukcją montażu.

- W razie uszkodzenia należy wymienić izolowane osłony narzędzi.

# Instalowanie osłony EV

Po zamontowaniu izolowanej pokrywy wskaźnik wstrząsów nie jest widoczny.

1. Przymocować dwie połówki osłon pierścienia LED do dwóch połówek pokrywy EV w następujący sposób:

   - Przymocować połówkę ochrony pierścienia LED, która ma fazowany kołek pozycjonujący, tak aby był on skierowany do przodu pokrywy EV.

   - Przymocować drugą połówkę ochrony pierścienia LED, która ma kwadratowy kołek pozycjonujący, tak aby był on skierowany do tyłu pokrywy EV.

2. Przymocować dwie połowy pokrywy EV do STRwrench, wkładając kołek wypychający w odpowiednie miejsce.

3. Delikatnie nacisnąć i usunąć pokrywę przycisku na izolowanej ramie do wyświetlacza STRwrench. Następnie umieścić pokrywę przycisku na przycisku STRwrench i przymocować izolowaną ramę do wyświetlacza STRwrench.

4. Włożyć gumowy profil w izolowaną ramę wyświetlacza.

5. Włożyć cztery gumowe pierścienie na pokrywę EV.

6. Przymocować etykietę z następującymi informacjami: pojemność narzędzia, numer seryjny kontrolera, numer seryjny smartHEAD.

# Zdejmowanie osłony.

Nie należy zdejmować pokrywy EV z narzędzia, dopóki nie będzie to konieczne w celu przeprowadzenia konserwacji narzędzia.

1. Zdjąć cztery gumowe pierścienie z pokrywy EV.

2. Wyjąć gumowy profil w izolowanej ramy wyświetlacza.

3. Zdjąć izolowaną ramę i izolowaną pokrywę przycisku z wyświetlacza.

4. Oddzielić i zdjąć dwie połówki izolowanej pokrywy EV oraz kołek wypychający z STRwrench.

# Obsługa

# Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

Przypadkowy kontakt z wysokim napięciem może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

- Należy używać izolowanych osłon narzędzi razem z izolowanymi nasadkami.

- Nie wolno używać izolowanych osłon narzędzi, jeżeli zostały one w jakikolwiek sposób uszkodzone lub jeżeli nie zostały prawidłowo zamontowane.

- Przed wysokim napięciem są chronione jedynie te części narzędzia, które są osłonięte izolowanymi osłonami. Pozostałe części narzędzia nie są chronione przed wysokim napięciem.

## Kontrola poprzedzająca użycie produktu

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową tego produktu.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego produktu, powinien on zostać zbadany przez odpowiednio przeszkoloną osobę, a w razie potrzeby ponownie go przetestować.

## Temperatura

- Produkt ten należy używać w środowisku przemysłowym o regulowanej temperaturze.

- Nie należy używać tego produktu w temperaturach powyżej 40°C ani w środowisku roboczym o wysokiej wilgotności powietrza.

# Serwis i konserwacja

# Ogólne zasady bezpieczeństwo serwisu i konserwacji

## Przechowywanie

- Produkt należy odpowiednio przechowywać, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia izolacji podczas przechowywania lub transportu.

- Produkt należy przechowywać oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych lub pomyłek.

- Produkt ten należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i promieniowaniem UV.

## Badanie okresowe

Coroczne oględziny tego produktu mające na celu określenia jego przydatności do dalszego użytkowania powinna przeprowadzić odpowiednio przeszkolona osoba.

# Oznakowania i naklejki

Na produkcie umieszczone są znaki i naklejki zawierające ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i konserwacji produktu. Znaki i naklejki powinny być zawsze czytelne. Nowe znaki i naklejki można zamówić, korzystając z listy części zamiennych.