# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# 선언

# 지역 요구 사항

경고

이 제품을 사용하면 캘리포니아 주에서 보고된 암 및 선천적 장애 또는 기타 출산 장애를 유발하는 납을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 정보는 https://www.p65warnings.ca.gov/ 웹 사이트를 참조하십시오.

# 안전

버리지 마십시오 – 사용자에게 주십시오

경고

이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전 경고, 지침, 그림 및 사양을 읽으십시오.

아래 나열된 지침을 모두 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.

경고

설치, 운영 및 유지보수에 대해 지역별로 지정된 안전 규칙은 언제나 지켜야 합니다.

## 용도 선언

- 전문 용도로만 사용하십시오.

- 이 제품과 그 부속품을 변형시켜서는 안 됩니다.

- 이 제품이 손상된 경우 사용하지 마십시오.

- 제품 데이터 또는 위험 경고 징후가 보이거나 확실한 경우, 기다리지 말고 즉시 교체하십시오.

- 이 제품은 산업용 조립 환경에서 자격을 갖춘 담당자만 설치, 작동 및 수리할 수 있습니다.

이 섹션에서

- 사용 용도
- 안전 신호 용어
- 제품별 설명

# 사용 용도

이 제품은 최대 1000V의 전압에서 작동하는 동력을 공급한 전기 장치 또는 도체에서 사용하거나 인접(아주 가까움)하여 사용하도록 설계되었습니다.

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 제품별 설명

# 설치

# 일반 설치 안전 지침

경고

고전압 위험

절연 공구 커버는 항상 절연 소켓과 함께 사용해야 합니다.

- 절연 소켓 없이 절연 공구 커버를 사용하지 마세요.

- 절연 공구 커버를 항상 설치 지침에 따라 단단히 설치해 주세요.

- 절연 공구 커버가 어떤 형태로든 손상된 경우 해당 절연 공구 커버를 교체해 주세요.

# EV 커버 장착하기

절연 커버가 장착되었을 때는 충격 표시기가 보이지 않습니다.

1. 다음과 같이 LED 링 보호 장치의 두 절반을 EV 커버의 두 절반에 장착합니다.

   - 위치 지정 핀이 EV 커버의 전면부를 향하도록, 기울어진 위치 지정 핀을 가진 LED 링 보호 장치의 절반을 장착합니다.

   - 위치 지정 핀이 EV 커버의 후면부를 향하도록 하여 사각형 위치 지정 핀을 가진 LED 링 보호 장치의 절반을 장착합니다.

2. 배출 핀을 해당 위치에 끼워 EV 커버의 두 절반을 STRwrench에 장착합니다.

3. STRwrench 디스플레이의 절연 프레임에 있는 버튼 커버를 살짝 눌러 분리합니다. 버튼 커버를 STRwrench 버튼에 놓고 절연 프레임을 STRwrench 디스플레이에 부착합니다.

4. 절연 디스플레이 프레임에 고무 프로파일을 삽입합니다.

5. 4개의 고무 링을 EV 커버에 삽입합니다.

6. 다음 정보가 포함된 레이블을 부착해 주세요: 공구 용량, 컨트롤러 일련번호, smartHEAD S/N.

# 커버 제거하기

공구 정비를 위해 제거할 때까지는 EV 커버를 공구에서 제거하지 마십시오.

1. 4개의 고무 링을 EV 커버에서 분리합니다.

2. 절연 디스플레이 프레임에서 고무 프로파일을 분리합니다.

3. 디스플레이에서 절연 프레임과 절연 버튼 커버를 분리합니다.

4. EV 커버의 두 절반과 배출 핀을 STRwrench에서 분리합니다.

# 작동

# 일반 작동 안전 지침

경고

고전압 위험

고전압에 우연히 접촉하면 중상을 입거나 사망을 초래할 수 있습니다.

- 절연 공구 커버는 항상 절연 소켓과 함께 사용해 주세요.

- 절연 공구 커버가 손상되었거나 올바르게 설치되지 않은 경우 사용하지 마세요.

- 절연 공구 커버로 덮인 공구 부분만 고전압으로부터 보호됩니다. 공구의 다른 부분은 고압으로부터 보호되지 않습니다.

## 사용전 점검

- 사용하기 전에 매번 제품을 육안으로 검사해 주세요.

- 이 제품의 안전과 관련하여 의심이 생기면, 필요한 경우 적합한 교육을 받은 사람이 제품을 점검하고 다시 테스트해야 합니다.

## 온도

- 온도가 조절된 산업 환경에서 이 제품을 사용해 주세요.

- 이 제품을 40 °C 이상의 온도 또는 높은 실내 습도에서 사용하지 마세요.

# 서비스 및 유지관리

# 일반 서비스 및 유지 보수 안전 지침

## 저장

- 보관 또는 운송으로 인한 절연체 손상의 위험을 최소화할 수 있도록 이 제품을 올바르게 보관해 주세요.

- 기계적 손상이나 혼동을 피하려면 이 제품을 다른 공구와 분리하여 보관해 주세요.

- 과도한 열과 자외선으로부터 이 제품을 보호해 주세요.

## 정기 검사

적합한 교육을 받은 사람이 이 제품을 매년 육안으로 검사하여 추가 서비스에 대한 적합성을 결정해야 합니다.

# 표시 및 스티커

이 제품에는 개인 안전과 제품 유지보수에 관한 중요한 정보가 포함된 표지 및 스티커가 부착되어 있습니다. 표지 및 스티커는 언제나 읽기 쉬워야 합니다. 새로운 표지 및 스티커는 예비 부품 목록을 이용하여 주문할 수 있습니다.