# Retirer le couvercle EV

Ne pas retirer le couvercle EV de l'outil tant que cela n'est pas nécessaire pour son entretien.

1. Retirer les quatre bagues caoutchouc du couvercle EV.

2. Retirer le profilé en caoutchouc du cadre isolé de l'écran.

3. Retirer le cadre isolé et le cache-bouton isolé de l'écran.

4. Séparer et retirer les deux moitiés du couvercle EV et la goupille d'éjection de la STRwrench.