# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Declaraciones

# Requisitos regionales

ADVERTENCIA

Este producto le puede exponer al plomo, considerado por el Estado de California como causante de cáncer y de malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para más información visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Seguridad

CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad suministradas con esta herramienta motorizada.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación pueden producirse descargas eléctricas, incendios o graves daños personales.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Respete siempre todas las normas de seguridad relativas a la instalación, funcionamiento y mantenimiento de acuerdo a la legislación local.

## Declaración de uso

- Solo para uso profesional.

- No se debe modificar ningún aspecto de este producto ni de sus accesorios.

- No utilice este producto si está dañado.

- Si los datos del producto o las señales de advertencia de peligro en el producto dejan de ser legibles o se desprenden, sustitúyalas sin demora.

- Solo personal cualificado puede instalar, operar y realizar servicios en el producto en un entorno industrial.

En esta sección

- Uso previsto
- Palabras de las señales de seguridad
- Instrucciones específicas para el producto

# Uso previsto

Este producto está diseñado para utilizarse en o cerca de equipos eléctricos energizados o conductores que funcionen a una tensión máxima de 1000 V.

# Palabras de las señales de seguridad

Las palabras de las señales de seguridad Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso tienen los siguientes significados:

PELIGRO | PELIGRO indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, será la muerte o lesiones personales de gravedad.
ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, podría ser la muerte o lesiones personales de gravedad.
PRECAUCIÓN | PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo cuyo resultado, si no se evita, podrían ser lesiones menores o leves.
AVISO | AVISO se utiliza para indicar prácticas que no están relacionadas con lesiones personales.

# Instrucciones específicas para el producto

# Instalación

# Seguridad general de instalación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

Las cubiertas de las herramientas aisladas deben utilizarse siempre junto con los vasos aislados.

- No utilice las cubiertas de las herramientas aisladas sin los vasos aislados.

- Instale las cubiertas de las herramientas aisladas de forma segura, siga siempre las instrucciones de instalación.

- Sustituya las cubiertas de las herramientas aisladas si están dañadas de alguna forma.

# Instalar la tapa EV

Cuando la tapa con aislamiento está instalada, no se puede ver el indicador de descargas.

1. Acople las dos mitades de la protección de anillo LED a las dos mitades de la tapa EV de la forma siguiente:

   - Acople la mitad de la protección del anillo LED con un pasador de posicionamiento biselado con el pasador de posicionamiento orientado hacia la parte frontal de la tapa EV.

   - Acople la mitad de la protección del anillo LED con un pasador de posicionamiento cuadrado con el pasador de posicionamiento orientado hacia la parte trasera de la tapa EV.

2. Acople las dos mitades de la tapa EV a la STRwrench insertando el pasador de eyección en su lugar.

3. Presione suavemente y retire la tapa de botón en la estructura con aislamiento de la pantalla STRwrench. A continuación, coloque la tapa de botón en el botón STRwrench y acople la estructura con aislamiento a la pantalla STRwrench.

4. Inserte el perfil de goma en el marco de la pantalla con aislamiento.

5. Inserte los cuatro anillos de goma en la tapa EV.

6. Acople una etiqueta con la siguiente información: capacidad de herramienta, número de serie del controlador, N/S smartHEAD.

# Retirar la tapa EV

No extraiga la tapa EV de la herramienta hasta que la tenga que extraer para realizar el mantenimiento de la herramienta.

1. Retire los cuatro anillos de goma de la tapa EV.

2. Retire el perfil de goma del marco de la pantalla con aislamiento.

3. Retire la estructura con aislamiento y la tapa de botón con aislamiento de la pantalla.

4. Separe y retire las dos mitades de la tapa EV y el pasador de eyección de la STRwrench.

# Funcionamiento

# Seguridad general de operación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

El contacto accidental con cualquier tipo de alta tensión podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.

- Utilice siempre las cubiertas de las herramientas aisladas junto con los vasos aislados.

- No utilice las cubiertas de las herramientas aisladas si están dañadas de alguna forma o si no están correctamente instaladas.

- Solo las partes de la herramienta revestidas con las cubiertas de las herramientas aisladas están protegidas contra las altas tensiones. Las otras partes de la herramienta no están protegidas contra las altas tensiones.

## Inspección antes del uso

- Haga una inspección visual de este producto antes de usarlo.

- Si tiene alguna duda sobre la seguridad de este producto, solo el personal adecuadamente formado debe inspeccionarlo y volver a probarlo si es necesario.

## Temperatura

- Utilice este producto en un entorno industrial con una temperatura regulada.

- No utilice este producto en temperaturas superiores a 40 °C o en condiciones de alta humedad atmosférica.

# Servicio y mantenimiento

# Seguridad general durante el servicio y el mantenimiento

## Almacenamiento

- Almacene este producto de forma adecuada para minimizar el riesgo y evitar que se dañe el aislamiento debido al almacenamiento o al transporte.

- Almacene este producto separado de otras herramientas para evitar daños internos o confusión.

- Proteja este producto de fuentes de calor excesivo así como de la radiación UV.

## Inspección periódica

Solo el personal adecuadamente formado deberá realizar una inspección visual anual de este producto para determinar la idoneidad de los servicios futuros.

# Señales y etiquetas

El producto está equipado con signos y adhesivos que contienen información importante sobre seguridad personal y mantenimiento del producto. Los signos y los adhesivos deben ser fácilmente legibles en todo momento. Pueden solicitarse signos y adhesivos nuevos utilizando la lista de repuestos.