# Установка крышки EV

При установленной изолированной крышке индикатор удара не виден.

1. Прикрепите две половинки защиты светодиодного кольца к двум половинкам крышки EV следующим образом:

   - Прикрепите половинку защиты светодиодного кольца, оснащенной коническим позиционирующим штифтом, к позиционирующему штифту, повернутому к передней стороне крышки EV.

   - Прикрепите половинку защиты светодиодного кольца, оснащенной квадратным позиционирующим штифтом, к позиционирующему штифту, повернутому к задней стороне крышки EV.

2. Прикрепите две половинки крышки EV к STRwrench, вставив толкающий штифт в предназначенное для него место.

3. Аккуратно нажмите на крышку кнопки на изолированной раме дисплея STRwrench и снимите ее. Затем установите крышку кнопки на кнопку STRwrench и прикрепите изолированную раму к дисплею STRwrench.

4. Вставьте резиновый профиль в изолированную раму дисплея.

5. Вставьте в крышку EV четыре резиновых кольца.

6. Прикрепите этикетку со следующей информацией: мощность инструмента, серийный номер контроллера, серийный номер smartHEAD.