# EV 커버 장착하기

절연 커버가 장착되었을 때는 충격 표시기가 보이지 않습니다.

1. 다음과 같이 LED 링 보호 장치의 두 절반을 EV 커버의 두 절반에 장착합니다.

   - 위치 지정 핀이 EV 커버의 전면부를 향하도록, 기울어진 위치 지정 핀을 가진 LED 링 보호 장치의 절반을 장착합니다.

   - 위치 지정 핀이 EV 커버의 후면부를 향하도록 하여 사각형 위치 지정 핀을 가진 LED 링 보호 장치의 절반을 장착합니다.

2. 배출 핀을 해당 위치에 끼워 EV 커버의 두 절반을 STRwrench에 장착합니다.

3. STRwrench 디스플레이의 절연 프레임에 있는 버튼 커버를 살짝 눌러 분리합니다. 버튼 커버를 STRwrench 버튼에 놓고 절연 프레임을 STRwrench 디스플레이에 부착합니다.

4. 절연 디스플레이 프레임에 고무 프로파일을 삽입합니다.

5. 4개의 고무 링을 EV 커버에 삽입합니다.

6. 다음 정보가 포함된 레이블을 부착해 주세요: 공구 용량, 컨트롤러 일련번호, smartHEAD S/N.