# Installer le couvercle EV

Une fois la protection isolante installée, l'indicateur de choc n'est plus visible.

1. Fixer les deux moitiés de la protection de la bague LED aux deux moitiés du couvercle EV de la manière suivante :

   - Fixer la moitié de la protection de la bague LED qui a une goupille de positionnement biseautée avec la goupille de positionnement orientée vers l'avant du couvercle EV.

   - Fixer la moitié de la protection de la bague LED qui a une goupille de positionnement carrée avec la goupille de positionnement orientée vers l'arrière du couvercle EV.

2. Fixer les deux moitiés du couvercle EV à la STRwrench en insérant la goupille d'éjection dans son logement.

3. Appuyer délicatement sur le couvercle du bouton situé sur le cadre isolé de l'écran de la STRwrench et le retirer. Ensuite, placer le couvercle du bouton sur le bouton de la STRwrench, et fixer le cadre isolé sur l'écran de la STRwrench.

4. Insérer le profilé en caoutchouc sur le cadre isolé de l'écran.

5. Insérer les quatre bagues en caoutchouc sur le couvercle EV.

6. Fixer l'étiquette avec les informations suivantes : capacité de l'outil, numéro de série du contrôleur, numéro de série de la smartHEAD.