# Montáž krytu EV

Pokud je nainstalován izolovaný kryt, indikátor nárazu není viditelný.

1. Připevněte obě poloviny ochranného prstence LED diod ke dvěma polovinám krytu EV následujícím způsobem:

   - Připevněte polovinu ochranného prstence LED diod, která má zkosený polohovací kolík, tímto polohovacím kolíkem směrem k přední části krytu EV.

   - Připevněte polovinu ochranného prstence LED diod, která má čtyřhranný polohovací kolík, tímto polohovacím kolíkem směrem k zadní části krytu EV.

2. Připevněte obě poloviny krytu EV ke klíči STRwrench a zasuňte vysouvací kolík na místo.

3. Jemně stiskněte a sejměte kryt tlačítka na izolovaném rámečku displeje klíče STRwrench. Poté nasaďte kryt tlačítka na tlačítko klíče STRwrench a připevněte izolovaný rámeček k displeji klíče STRwrench.

4. Na izolovaný rámeček displeje nasaďte gumový profil.

5. Vložte na kryt EV čtyři gumové kroužky.

6. Připevněte štítek s následujícími informacemi: kapacita nástroje, sériové číslo controlleru, sériové číslo smartHEAD.