# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Déclarations

# Spécificités régionales

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb qui est reconnu par l'État de Californie comme cancérigène et causant des malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sécurité

NE PAS JETER - REMETTRE À L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT

Lire l'ensemble des mises en garde et consignes de sécurité ainsi que les illustrations et les caractéristiques techniques fournies avec cet outil électrique.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou un grave accident corporel.

Conserver l'ensemble des mises en garde et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

Toutes les réglementations locales de sécurité en matière d'installation, d'utilisation et de réparation doivent toujours être respectées.

## Utilisation prévue

- Pour utilisation professionnelle uniquement.

- Ce produit et ses accessoires ne doivent être modifiés en aucune manière.

- Ne pas utiliser ce produit s'il a subi des dégâts.

- Si les vignettes apposées sur le produit pour indiquer les données du produit ou des mises en garde ne sont plus lisibles ou se décollent, les remplacer sans attendre.

- Le produit ne doit être installé que par un personnel qualifié, dans un environnement industriel.

Dans cette section

- Utilisation prévue
- Signalétique de sécurité
- Instructions spécifiques au produit

# Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé sur ou à proximité immédiate d'appareils ou de conducteurs électriques sous tension fonctionnant à une tension maximale de 1 000 V.

# Signalétique de sécurité

Les mots Danger, Avertissement, Attention et Avis ont la signification suivante :

DANGER | DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des accidents graves voire mortels.
AVERTISSEMENT | AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents graves voire mortels.
ATTENTION | Le mot ATTENTION accompagné du symbole d'alerte de sécurité indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents mineurs ou modérés.
AVIS | AVIS sert à aborder des pratiques sans rapport avec un risque d'accident corporel.

# Instructions spécifiques au produit

# Installation

# Sécurité générale de l’installation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Toujours utiliser des protections isolées pour les outils ainsi que des douilles isolées.

- Ne pas utiliser des protections isolées sans douilles isolées.

- Installer correctement les protections isolées pour les outils, toujours suivre les instructions d'installation.

- Remplacer les protections isolées pour les outils si elles présentent quelconque dégât.

# Installer le couvercle EV

Une fois la protection isolante installée, l'indicateur de choc n'est plus visible.

1. Fixer les deux moitiés de la protection de la bague LED aux deux moitiés du couvercle EV de la manière suivante :

   - Fixer la moitié de la protection de la bague LED qui a une goupille de positionnement biseautée avec la goupille de positionnement orientée vers l'avant du couvercle EV.

   - Fixer la moitié de la protection de la bague LED qui a une goupille de positionnement carrée avec la goupille de positionnement orientée vers l'arrière du couvercle EV.

2. Fixer les deux moitiés du couvercle EV à la STRwrench en insérant la goupille d'éjection dans son logement.

3. Appuyer délicatement sur le couvercle du bouton situé sur le cadre isolé de l'écran de la STRwrench et le retirer. Ensuite, placer le couvercle du bouton sur le bouton de la STRwrench, et fixer le cadre isolé sur l'écran de la STRwrench.

4. Insérer le profilé en caoutchouc sur le cadre isolé de l'écran.

5. Insérer les quatre bagues en caoutchouc sur le couvercle EV.

6. Fixer l'étiquette avec les informations suivantes : capacité de l'outil, numéro de série du contrôleur, numéro de série de la smartHEAD.

# Retirer le couvercle EV

Ne pas retirer le couvercle EV de l'outil tant que cela n'est pas nécessaire pour son entretien.

1. Retirer les quatre bagues caoutchouc du couvercle EV.

2. Retirer le profilé en caoutchouc du cadre isolé de l'écran.

3. Retirer le cadre isolé et le cache-bouton isolé de l'écran.

4. Séparer et retirer les deux moitiés du couvercle EV et la goupille d'éjection de la STRwrench.

# Fonctionnement

# Sécurité générale de l’utilisation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Tout contact accidentel avec une haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Toujours utiliser des protections isolées pour les outils ainsi que des douilles isolées.

- Ne pas utiliser les protections isolées pour les outils si elles sont endommagées d'une manière ou d'une autre ou si elles ne sont pas correctement installées.

- Seules les pièces de l'outil couvertes par des protections isolées sont protégées des hautes tensions. Les autres pièces de l'outil ne sont pas protégées contre les hautes tensions.

## Inspection avant utilisation

- Contrôler visuellement ce produit à chaque fois avant son utilisation.

- En cas de doute concernant la sécurité de ce produit, une personne dûment formée doit l'examiner et le tester à nouveau, si nécessaire.

## Température

- Utiliser ce produit dans un environnement industriel avec une température régulée.

- Ne pas utiliser ce produit à des températures supérieures à 40 °C ou en cas de forte humidité atmosphérique.

# Entretien et maintenance

# Sécurité générale de l'entretien et de la maintenance

## Stockage

- Entreposer ce produit correctement afin de minimiser les risques de dégâts causés à l'isolation lors du stockage ou du transport.

- Entreposer ce produit séparément des autres outils pour éviter les dégâts mécaniques ou la confusion.

- Protéger ce produit contre la chaleur excessive ainsi que contre les rayons UV.

## Examen périodique

Une personne dûment formée doit procéder à un examen visuel annuel de ce produit afin de déterminer s'il convient pour un usage ultérieur.

# Panneaux et autocollants

Des vignettes et autocollants contenant des informations importantes pour la sécurité des personnes et l'entretien du matériel sont apposés sur le produit. Les vignettes et autocollants doivent toujours être faciles à lire. On pourra commander de nouvelles vignettes et de nouveaux autocollants à l'aide de la nomenclature des pièces de rechange.