# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Declarações

# Requisitos regionais

AVISO

Este produto pode expor você a produtos químicos, entre eles o chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos em recém-nascidos, além de outros danos à reprodução. Para mais informações, visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Segurança

NÃO DESCARTE - ENTREGUE AO USUÁRIO

AVISO

Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a ferramenta elétrica.

O não cumprimento de todas as instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Guarde todos os alertas e instruções para referência futura.

AVISO

Todas as normas de segurança localmente legisladas relativas a instalação, operação e manutenção devem ser sempre respeitadas.

## Declaração de Uso

- Apenas para uso profissional.

- Este produto e seus acessórios não devem ser modificados em qualquer circunstância.

- Não utilize o produto se estiver danificado.

- Se os dados do produto ou as sinalizações de perigo na ferramenta deixarem de ser legíveis ou se soltarem, substitua o produto sem demora.

- Somente uma pessoa qualificada em ambiente de montagem industrial pode instalar, operar ou dar manutenção de rotina no produto.

Nesta seção

- Uso pretendido
- Palavras dos Avisos de Segurança
- Instruções específicas do produto

# Uso pretendido

Este produto destina-se ao uso em aparelhos ou condutores elétricos energizados, ou na proximidade destes, que operam a uma tensão máxima de 1000 V.

# Palavras dos Avisos de Segurança

As palavras Perigo, Alerta, Cuidado e Atenção nos avisos de segurança têm os seguintes significados:

PERIGO | PERIGO indica uma situação de risco que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.
ALERTA | ALERTA indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.
CUIDADO | CUIDADO, usado como um símbolo para alerta de segurança, indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode vir a resultar em lesão leve ou moderada.
ATENÇÃO | ATENÇÃO é usado para tratar as práticas que não estão relacionadas a lesões pessoais.

# Instruções específicas do produto

# Instalação

# Segurança Geral na Instalação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Tampas isoladas da ferramenta devem sempre ser usadas juntamente com soquetes isolados.

- Não use tampas isoladas da ferramenta sem soquetes isolados.

- Instale as tampas isoladas da ferramenta de maneira segura; siga sempre as instruções de instalação.

- Troque as tampas isoladas da ferramenta se estas apresentarem qualquer tipo de dano.

# Instalando a Tampa de proteção EV

Quando se instala a tampa isolada, o indicador de choque não fica visíve.

1. Prenda as duas metades da proteção do anel de LEDs às duas metades da tampa de proteção EV a seguir:

   - Prenda a metade da proteção do anel de LEDs, que tem um pino de posicionamento biselado, com o pino de posicionamento voltado para a parte frontal da tampa de proteção EV.

   - Prenda a metade da proteção do anel de LEDs, que tem um pino de posicionamento quadrado, com o pino de posicionamento voltado para a parte detrás da tampa de proteção EV.

2. Prenda as duas metades da tampa de proteção EV ao STRwrench inserindo o pino ejetor em seu respectivo lugar.

3. Pressione suavemente e remova a tampa de proteção do botão no quadro isolado do display do STRwrench. Depois, coloque a tampa de proteção do botão no botão do STRwrench, e prenda o quadro ao display do STRwrench.

4. Insira o perfil de borracha no quadro do display isolado.

5. Insira os quatro anéis de borracha na tampa de proteção EV.

6. Prenda o rótulo com as seguintes informações: capacidade da ferramenta, número de série do controlador, N/S do smartHEAD.

# Removendo a tampa de proteção EV

Nunca remova a tampa de proteção EV da ferramenta antes de uma ação de manutenção.

1. Remova os quatro anéis de borracha da tampa de proteção EV.

2. Remova o perfil de borracha do quadro do display isolado.

3. Remova o quadro isolada e a tampa de proteção do botão do display.

4. Separe e remova as duas metades da tampa de proteção EV e o pino ejetor do STRwrench.

# Operação

# Segurança Geral na Operação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Um contato acidental com alta tensão pode resultar em lesões graves ou em morte.

- Use sempre tampas isoladas da ferramenta com soquetes isolados.

- Não use tampas isoladas da ferramenta, se estas estiverem danificadas de alguma maneira ou se não estiverem corretamente instaladas.

- Somente partes da ferramenta cobertas por tampas isoladas da ferramenta estão protegidas contra alta tensão. As outras partes da ferramenta não estão protegidas contra alta tensão.

## Inspeção Antes do Uso

- Inspecione visualmente o produto toda vez antes de usá-lo.

- Caso haja dúvidas em relação à segurança do produto, uma pessoa adequadamente treinada deve examiná-lo e retestá-lo, se necessário.

## Temperatura

- Use este produto em qualquer ambiente industrial com regulagem de temperatura.

- Não use este produto em temperaturas acima de 40 °C ou sob alta umidade ar.

# Manutenções de Rotina e Manutenções Corretivas

# Segurança em Manutenções de Rotina e Manutenções Corretivas

## Armazenamento

- Guarde o produto de maneira adequada, de modo a minimizar o risco de danos ao isolamento decorrentes de armazenamento e de transporte.

- Guarde o produto separado de outras ferramentas, de modo a evitar danos mecânicos ou confusões.

- Proteja o produto de calor excessivo, bem como de radiação UV.

## Exame Periódico

Uma pessoa adequadamente treinada deve realizar um exame visual do produto uma vez por ano, a fim de determinar sua adequação a uma manutenção adicional.

# Sinalizações e Adesivos

O produto está equipado com sinais e autocolantes contendo informações importantes sobre segurança pessoal e manutenção do produto. Os sinais e autocolantes devem ser sempre fáceis de ler. Novos sinais e autocolantes podem ser encomendados utilizando a lista de peças sobressalentes.