# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Prohlášení

# Oblastní požadavky

VÝSTRAHA

U tohoto výrobku můžete být vystaveni působení chemických látek včetně olova, což je ve státě Kalifornia faktor způsobující rakovinu, poškození plodu nebo jiné reprodukční poškození. Více informací je k dispozici na stránce

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Bezpečnost

NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE UŽIVATELI

VÝSTRAHA

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto elektrickým nástrojem.

Nedodržení veškerých níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážný úraz.

Uschovejte všechny texty varování a pokynů i pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

Vždy dodržujte všechna zákonná bezpečnostní pravidla týkající se instalace, provozu a údržby produktu.

## Prohlášení o použití

- Pouze pro profesionální použití.

- Tento nástroj a jeho příslušenství je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat.

- Nepoužívejte tento produkt, pokud je poškozen.

- Pokud na produktu nejsou čitelné štítky s údaji o produktu či výstražné štítky, nebo pokud dojde k jejich oddělení od produktu, bez prodlení je nahraďte novými.

- Tento produkt smí instalovat, používat či provádět jeho servis pouze kvalifikované osoby v průmyslovém montážním prostředí.

V této části

- Určené použití
- Výstražná upozornění
- Pokyny specifické pro produkt

# Určené použití

Tento produkt je určen k použití na elektrickém přístroji pod napětím nebo v jeho bezprostřední blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti vodičů s maximálním napětím 1 000 V.

# Výstražná upozornění

Výstražná upozornění Nebezpečí, Výstraha, Varování a Upozornění mají následující význam:

NEBEZPEČÍ | NEBEZPEČÍ značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, zaviní smrt nebo vážné zranění.
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ | VAROVÁNÍ, ve spojení s bezpečnostním výstražným symbolem, značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit v některých případech zranění.
UPOZORNĚNÍ | UPOZORNĚNÍ se používá k označení postupů, které nejsou spojeny s rizikem úrazu.

# Pokyny specifické pro produkt

# Instalace

# Obecná bezpečnost při instalaci

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu vysokým napětím

Vždy je nutno používat izolované kryty nástroje společně s izolovanými nástavci.

- Nepoužívejte izolované kryty nástroje bez izolovaných nástavců

- Izolované kryty nástroje instalujte bezpečným způsobem a vždy postupujte podle pokynů k instalaci.

- V případě jakéhokoli poškození izolovaných krytů nástroje je vyměňte.

# Montáž krytu EV

Pokud je nainstalován izolovaný kryt, indikátor nárazu není viditelný.

1. Připevněte obě poloviny ochranného prstence LED diod ke dvěma polovinám krytu EV následujícím způsobem:

   - Připevněte polovinu ochranného prstence LED diod, která má zkosený polohovací kolík, tímto polohovacím kolíkem směrem k přední části krytu EV.

   - Připevněte polovinu ochranného prstence LED diod, která má čtyřhranný polohovací kolík, tímto polohovacím kolíkem směrem k zadní části krytu EV.

2. Připevněte obě poloviny krytu EV ke klíči STRwrench a zasuňte vysouvací kolík na místo.

3. Jemně stiskněte a sejměte kryt tlačítka na izolovaném rámečku displeje klíče STRwrench. Poté nasaďte kryt tlačítka na tlačítko klíče STRwrench a připevněte izolovaný rámeček k displeji klíče STRwrench.

4. Na izolovaný rámeček displeje nasaďte gumový profil.

5. Vložte na kryt EV čtyři gumové kroužky.

6. Připevněte štítek s následujícími informacemi: kapacita nástroje, sériové číslo controlleru, sériové číslo smartHEAD.

# Demontáž krytu EV

Neodstraňujte kryt EV z nástroje, dokud jej nemusíte odstranit za účelem provedení servisu nástroje.

1. Sejměte z krytu EV čtyři gumové kroužky.

2. Z izolovaného rámečku displeje sejměte gumový profil.

3. Demontujte izolovaný rámeček a izolovaný kryt tlačítek z displeje.

4. Oddělte a vyjměte obě poloviny krytu EV a vysouvací kolík z klíče STRwrench.

# Provoz

# Obecná bezpečnost při provozu

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu vysokým napětím

Náhodný kontakt s vysokým napětí může mít za následek vážný úraz nebo úmrtí.

- Vždy používejte izolované kryty nástrojů a izolované nástavce.

- Izolované kryty nástrojů nepoužívejte, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozené nebo nejsou správně namontované.

- Proti vysokému napětí jsou chráněny jen ty části nástroje, které jsou pod izolovanými kryty nástroje. Ostatní části nástroje nejsou proti vysokému napětí chráněny.

## Kontrole před použitím

- Před každým použitím tento produkt vizuálně zkontrolujte.

- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti tohoto produktu ho musí v případě nutnosti zkontrolovat a otestovat dostatečně a odpovídajícím způsobem proškolená osoba.

## Teplota

- Používejte tento produkt v průmyslovém prostředí s regulovanou teplotou.

- Nepoužívejte tento produkt při teplotách nad 40 °C ani při vysoké relativní vlhkosti vzduchu.

# Servis a údržba

# Obecná bezpečnost při servisu a údržbě

## Skladování

- Skladujte tento produkt správným způsobem, aby se minimalizovalo riziko poškození izolace během skladování nebo přepravy.

- Skladujte tento produkt odděleně od ostatních nástrojů, aby se zamezilo mechanickému poškození nebo záměně.

- Chraňte tento produkt před nadměrným teplem a UV zářením.

## Periodické kontroly

Každoroční vizuální kontrolu tohoto produktu za účelem ověření jeho způsobilosti k dalšímu provozu by měla provádět dostatečně a odpovídajícím způsobem proškolená osoba.

# Označení a nálepky

Produkt je opatřen značkami a štítky s důležitými informacemi o osobní bezpečnosti a údržbě produktu. Tyto značky a štítky musí být neustále snadno čitelné. Nové značky a štítky je možné si objednat pomocí seznamu náhradních dílů.