# EV カバーの取り付け

絶縁カバーを取り付けると、衝撃インジケーターが見えなくなります。

1. 次のように、LEDリング保護部の両側を EV カバーの両側に取り付けます:

   - 面取りされている位置決めピンの付いている LED リング保護部の半分を、位置決めピンが EV カバーの前面を向くように取り付けます。

   - 四角い位置決めピンの付いている LED リング保護部の半分を、位置決めピンが EV カバーの後ろを向くように取り付けます。

2. イジェクトピンを挿入場所に挿入して、EV カバーの半々になった両方を、STRwrench に取り付けます。

3. STRwrench ディスプレイの絶縁フレームにあるボタンカバーを軽く押して取り外します。次に、ボタンカバーを STRwrench ボタンの上に置き、絶縁フレームを STRwrench ディスプレイに取り付けます。

4. 絶縁ディスプレイフレームにゴムプロファイルを挿入します。

5. EV カバーに4つのゴムリングを挿入します。

6. 次の情報を記載したラベルを貼り付けます: ツール能力、コントローラー シリアル番号、smartHEAD シリアル番号。