# Instalar la tapa EV

Cuando la tapa con aislamiento está instalada, no se puede ver el indicador de descargas.

1. Acople las dos mitades de la protección de anillo LED a las dos mitades de la tapa EV de la forma siguiente:

   - Acople la mitad de la protección del anillo LED con un pasador de posicionamiento biselado con el pasador de posicionamiento orientado hacia la parte frontal de la tapa EV.

   - Acople la mitad de la protección del anillo LED con un pasador de posicionamiento cuadrado con el pasador de posicionamiento orientado hacia la parte trasera de la tapa EV.

2. Acople las dos mitades de la tapa EV a la STRwrench insertando el pasador de eyección en su lugar.

3. Presione suavemente y retire la tapa de botón en la estructura con aislamiento de la pantalla STRwrench. A continuación, coloque la tapa de botón en el botón STRwrench y acople la estructura con aislamiento a la pantalla STRwrench.

4. Inserte el perfil de goma en el marco de la pantalla con aislamiento.

5. Inserte los cuatro anillos de goma en la tapa EV.

6. Acople una etiqueta con la siguiente información: capacidad de herramienta, número de serie del controlador, N/S smartHEAD.